ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

РЕШЕНИЕ

от 18 октября 2011 г. N 823

О ПРИНЯТИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

"О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ"

Список изменяющих документов

(в ред. решений Коллегии Евразийской экономической комиссии

от 04.12.2012 N 248, от 19.05.2015 N 55)

В соответствии со статьей 13 Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года Комиссия Таможенного союза (далее - Комиссия) решила:

1. Принять технический [регламент](#P11282) Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) (прилагается).

2. Утвердить:

2.1. [Перечень](#P5449) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического [регламента](#P11282) Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) (прилагается);

2.2. [Перечень](#P52) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического [регламента](#P11282) Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции (прилагается).

3. Установить:

3.1. Технический [регламент](#P11282) Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (далее - Технический регламент) вступает в силу с 15 февраля 2013 года;

3.2. Документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, выданные или принятые в отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования Технического [регламента](#P11282) (далее - продукция) до дня вступления в силу Технического регламента, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 15 марта 2015 года. Указанные документы, выданные или принятые до дня официального опубликования настоящего Решения, действительны до окончания срока их действия.

Со дня вступления в силу Технического [регламента](#P11282) выдача или принятие документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции обязательным требованиям, ранее установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, не допускается;

3.3. До 15 марта 2015 года допускается производство и выпуск в обращение продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силу Технического [регламента](#P11282).

Указанная продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке) в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза или с Решением Комиссии от 20 сентября 2010 года N 386.

Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза не допускается;

3.3.1. До 15 ноября 2013 года допускается производство и выпуск в обращение на таможенной территории Таможенного союза продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу Технического регламента обязательной оценке (подтверждению) соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, без документов об обязательной оценке (подтверждении) соответствия и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке);

(пп. 3.3.1 введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 248)

3.4. Обращение продукции, выпущенной в обращение в период действия документов об оценке (подтверждении) соответствия, указанных в [подпункте 3.2](#P21) настоящего Решения, а также продукции, указанной в [подпункте 3.3.1](#P26) настоящего Решения, допускается в течение срока службы продукции, установленного в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза.

(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 04.12.2012 N 248)

4. Секретариату Комиссии совместно со Сторонами подготовить проект Плана мероприятий, необходимых для реализации Технического [регламента](#P11282), и в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Решения обеспечить представление его на утверждение Комиссии в установленном порядке.

5. Российской Стороне с участием Сторон на основании мониторинга результатов применения стандартов обеспечить подготовку предложений по актуализации перечней стандартов, указанных в [пункте 2](#P16) настоящего Решения, и представление не реже одного раза в год со дня вступления в силу Технического [регламента](#P11282) в Секретариат Комиссии для утверждения Комиссией в установленном порядке.

6. Сторонам:

6.1. к дате вступления Технического [регламента](#P11282) в силу определить органы государственного контроля (надзора), ответственные за осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Технического регламента, и информировать об этом Комиссию;

6.2. обеспечить проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Технического регламента с даты вступления его в силу.

Члены Комиссии Таможенного союза:

 От Республики От Республики От Российской

 Беларусь Казахстан Федерации

 (Подпись) (Подпись) (Подпись)

 С.РУМАС У.ШУКЕЕВ И.ШУВАЛОВ

Утвержден

Решением Комиссии

Таможенного союза

от 18 октября 2011 г. N 823

ПЕРЕЧЕНЬ

СТАНДАРТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

(ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРАВИЛА ОТБОРА

ОБРАЗЦОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО

СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ"

(ТР ТС 010/2011) И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ

(ПОДТВЕРЖДЕНИЯ) СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

Список изменяющих документов

(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии

от 19.05.2015 N 55)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Стандарты группы A (общетехнические вопросы безопасности) |
| 1 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ ЕН 1050-2002 | Безопасность машин. Принципы оценки и определения риска |  |
| 2 |  | раздел 5ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007 | Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методология |  |
| 3 |  | раздел 5ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007 | Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 2. Технические принципы |  |
| II. Стандарты группы B (групповые вопросы безопасности) |
| 4 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 3 - 5ГОСТ ИСО 7919-1-2002 | Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Общие требования |  |
| 5 |  | разделы 3 и 4ГОСТ ИСО 7919-3-2002 | Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Промышленные машинные комплексы |  |
| 6 |  | раздел 6, приложение АГОСТ ИСО 8995-2002 | Принципы зрительной эргономики. Освещение рабочих систем внутри помещений |  |
| 7 |  | разделы 6 - 10ГОСТ ИСО 10326-1-2002 | Вибрация. Оценка вибрации сидений транспортных средств по результатам лабораторных испытаний. Часть 1. Общие требования |  |
| 8 |  | раздел 6, приложение АГОСТ ИСО 13851-2006 | Безопасность оборудования. Двуручные устройства управления. Функциональные аспекты и принципы конструирования |  |
| 9 |  | разделы 6 и 7ГОСТ ИСО 13855-2006 | Безопасность оборудования. Расположение защитных устройств с учетом скоростей приближения частей тела человека |  |
| 10 |  | разделы 3 и 4ГОСТ ИСО 14123-2-2001 | Безопасность оборудования. Снижение риска для здоровья от опасных веществ, выделяемых оборудованием. Часть 2. Методика выбора методов проверки |  |
| 11 |  | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 | Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования |  |
| 12 |  | разделы 11 - 15ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) |  |
| 13 |  | разделы 8 - 10ГОСТ 30457-97 (ИСО 9414-1-93) | Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума на основе интенсивности звука. Измерение в дискретных точках. Технический метод |  |
| 14 |  | разделы 6 - 13ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204:1995) | Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Метод с коррекциями на акустические условия |  |
| 15 |  | приложение АГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) | Шум машин. Заявление и контроль значений шумовых характеристик |  |
| 16 |  | разделы 4 - 13ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995) | Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью |  |
| 17 |  | разделы 4 - 13ГОСТ 31273-2003 (ИСО 3745:2003) | Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по звуковому давлению. Точные методы для заглушенных камер |  |
| 18 |  | разделы 4 - 9ГОСТ 31274-2004 (ИСО 3741:1999) | Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по звуковому давлению. Точные методы для реверберационных камер |  |
| 19 |  | ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994) | Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью |  |
| 20 |  | ГОСТ 31276-2002 (ИСО 3743-1:1994, ИСО 3743-2:1994) | Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технические методы для малых переносных источников шума в реверберационных полях в помещениях с жесткими стенами и в специальных реверберационных камерах |  |
| 21 |  | ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) | Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью |  |
| 22 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) | Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Общие требования |  |
| 23 |  | раздел 4ГОСТ 31191.5-2007 (ИСО 2631-5:2004) | Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 5. Вибрация, содержащая множественные ударные импульсы |  |
| 24 |  | раздел 5ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) | Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования |  |
| 25 |  | разделы 4 - 9ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2005) | Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочем месте |  |
| 26 |  | ГОСТ ЕН 953-2002 | Безопасность машин. Съемные защитные устройства. Общие требования по конструированию и изготовлению неподвижных и перемещаемых съемных защитных устройств |  |
| 27 |  | ГОСТ ЕН 1037-2002 | Безопасность машин. Предотвращение неожиданного пуска |  |
| 28 |  | раздел 7ГОСТ ЕН 1760-1-2004 | Безопасность машин. Защитные устройства, реагирующие на давление. Часть 1. Основные принципы конструирования и испытаний ковриков и полов, реагирующих на давление |  |
| 29 |  | раздел 6ГОСТ ЕН 1837-2002 | Безопасность машин. Встроенное освещение машин |  |
| 30 |  | разделы 4 - 6ГОСТ 30860-2002 (ЕН 842:1996, ЕН 981:1996) | Безопасность машин. Основные характеристики оптических и звуковых сигналов опасности. Технические требования и методы испытаний |  |
| 31 |  | разделы 7 и 8ГОСТ 31193-2004 (ЕН 1032:2003) | Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Общие требования |  |
| 32 |  | ГОСТ 31217-2003 (EN 626-1:1994) | Безопасность машин. Снижение риска для здоровья от вредных веществ, выделяющихся при эксплуатации машин. Часть 1. Основные положения для изготовителей машин |  |
| 33 |  | разделы 4 - 9ГОСТ 31319-2006 (EN 14253:3003) | Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах |  |
| 34 |  | разделы 5 - 7ГОСТ Р ИСО 13373-1-2009 | Контроль состояния и диагностика машин. Вибрационный контроль состояния машин. Часть 1. Общие методы |  |
| 35 |  | разделы 3 - 5ГОСТ Р ИСО 13373-2-2009 | Контроль состояния и диагностика машин. Вибрационный контроль состояния машин. Часть 2. Обработка, анализ и представление результатов измерений вибрации |  |
| 36 |  | раздел 8ГОСТ Р ИСО 13849-1-2003 | Безопасность оборудования. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы конструирования |  |
| 37 |  | раздел 8ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009 | Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные. Часть 3. Лестницы и перила |  |
| 38 |  | раздел 5ГОСТ Р ИСО 14122-4-2009 | Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные. Часть 4. Лестницы вертикальные |  |
| 39 |  | раздел 4ГОСТ Р ИСО 15534-3-2007 | Эргономическое проектирование машин для обеспечения безопасности. Часть 3. Антропометрические данные |  |
| 40 |  | разделы 6 - 16ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования |  |
| 41 |  | раздел 8СТБ ИСО 13849-1-2005 | Безопасность машин. Элементы безопасности систем управления. Часть 1. Общие принципы конструирования |  |
| 42 |  | СТБ ИСО 13849-2-2005 | Безопасность машин. Элементы безопасности систем управления. Часть 2. Валидация |  |
| 43 |  | СТБ ISO 13857-2010 | Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасную зону |  |
| 44 |  | раздел 8СТБ ИСО 14122-3-2004 | Безопасность машин. Средства доступа к механизмам постоянные. Часть 3. Лестничные марши, стремянки и перила |  |
| 45 |  | СТБ МЭК 60204-31-2006 | Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 31. Дополнительные требования безопасности и требования электромагнитной совместимости к швейным машинам, установкам и системам |  |
| 46 |  | СТБ IEC 60335-1-2013 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования |  |
| 47 |  | разделы 4 - 8ГОСТ Р 53081-2008 (СЕН/ТО 15350:2006) | Вибрация. Оценка воздействия локальной вибрации по данным о вибрационной активности машин |  |
| 48 |  | СТБ ЕН 574-2006 | Безопасность машин. Устройство управления двуручное. Принципы конструирования |  |
| 49 |  | СТБ ЕН 614-2-2005 | Безопасность машин. Эргономические принципы проектирования. Часть 2. Взаимосвязь между компоновкой машин и рабочими заданиями |  |
| 50 |  | СТБ ЕН 999-2003 | Безопасность машин. Расположение предохранительных устройств с учетом скорости приближения частей тела человека |  |
| 51 |  | СТБ ЕН 1032-2006 | Вибрация. Методы испытаний мобильных машин для определения значений передаваемой вибрации |  |
| 52 |  | СТБ ЕН 1093-1-2007 | Безопасность машин. Оценка выброса в атмосферу загрязняющих веществ. Часть 1. Выбор методов испытаний |  |
| 53 |  | СТБ ЕН 1299-2006 | Колебания и удары механические. Виброизоляция машин. Указания по изоляции источников колебаний |  |
| 54 |  | приложение 3ГОСТ 12.1.001-89 | Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Общие требования безопасности |  |
| 55 |  | приложение 2ГОСТ 12.1.002-84 | Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах |  |
| 56 |  | раздел 5ГОСТ 12.1.003-83 | Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности |  |
| 57 |  | приложения 2 - 7ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |  |
| 58 |  | разделы 2 и 5ГОСТ 12.1.005-88 | Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |  |
| 59 |  | раздел 5ГОСТ 12.1.010-76 | Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования |  |
| 60 |  | раздел 5, приложение АГОСТ 12.1.012-2004 | Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования |  |
| 61 |  | раздел 4ГОСТ 12.1.040-83 | Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения |  |
| 62 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 12.1.050-86 | Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих местах |  |
| 63 |  | разделы 1 и 2ГОСТ 12.4.077-79 | Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах |  |
| 64 |  | раздел 4ГОСТ 23941-2002 | Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования |  |
| 65 |  | разделы 5 - 10ГОСТ 31327-2006 | Шум машин. Метод сравнения данных по шуму машин и оборудования |  |
| 66 |  | разделы 4 и 5ГОСТ Р 51838-2001 | Безопасность машин. Электрооборудование производственных машин. Методы испытаний |  |
| 67 |  | раздел 4ГОСТ Р 53573-2009 | Вибрация. Измерения вибрации, передаваемой машиной через упругие изоляторы. Общие требования |  |
| III. Стандарты группы C |
| 1. Турбины |
| 68 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 3 и 4ГОСТ ИСО 7919-4-2002 | Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Газотурбинные агрегаты |  |
| 69 |  | разделы 3 и 4ГОСТ ИСО 10816-4-2002 | Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 4. Газотурбинные установки |  |
| 70 |  | разделы 5 - 9ГОСТ Р ИСО 11042-1-2001 | Установки газотурбинные. Методы определения выбросов вредных веществ |  |
| 71 |  | разделы 5 - 9ГОСТ Р 52782-2007 (проект ИСО 2314) | Установки газотурбинные. Методы испытаний. Приемочные испытания |  |
| 72 |  | раздел 6ГОСТ 10731-85 | Испарители поверхностного типа для паротурбинных электростанций. Общие технические условия |  |
| 73 |  | раздел 4ГОСТ 24278-89 | Установки турбинные паровые стационарные для привода электрических генераторов ТЭС. Общие технические требования |  |
| 74 |  | разделы 5 - 7ГОСТ 25364-97 | Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений |  |
| 75 |  | разделы 5 - 7ГОСТ 27165-97 | Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации валопроводов и общие требования к проведению измерений |  |
| 76 |  | раздел 4ГОСТ 28757-90 | Подогреватели для систем регенерации паровых турбин ТЭС. Общие технические условия |  |
| 77 |  | раздел 5ГОСТ 28775-90 | Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным приводом. Общие технические условия |  |
| 78 |  | раздел 4ГОСТ 28969-91 | Турбины паровые стационарные малой мощности. Общие технические условия |  |
| 79 |  | раздел 4ГОСТ 29328-92 | Установки газотурбинные для привода турбогенераторов. Общие технические условия |  |
| 2. Машины тягодутьевые |
| 80 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 3 - 6ГОСТ 29310-92 | Машины тягодутьевые. Методы акустических испытаний |  |
| 3. Дизель-генераторы |
| 81 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 13822-82 | Электроагрегаты и передвижные электростанции дизельные. Общие технические условия |  |
| 82 |  | разделы 5 - 15ГОСТ Р 52988-2008 (ИСО 8528-10:1998) | Шум машин. Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Измерение шума методом охватывающей поверхности |  |
| 83 |  | раздел 10ГОСТ 53174-2008 | Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия |  |
| 4. Оборудование горно-шахтное |
| 84 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 12.2.030-2000 | Система стандартов безопасности труда. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний |  |
| 85 |  | раздел 4ГОСТ 12.2.105-84 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование обогатительное. Общие требования безопасности |  |
| 86 |  | раздел 2, приложение 3ГОСТ 12.2.106-85 | Система стандартов безопасности труда. Машины и механизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых. Общие гигиенические требования и методы оценки |  |
| 87 |  | раздел 6ГОСТ 7828-80 | Лебедки проходческие. Технические условия |  |
| 88 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 15035-80 | Лебедки подземные скреперные. Технические условия |  |
| 89 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 15850-84 | Парашюты шахтные для клетей. Технические условия |  |
| 90 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 15851-84 | Устройства подвесные для шахтных клетей. Технические условия |  |
| 91 |  | разделы 6 и 7ГОСТ 26698.1-93 | Станки для бурения взрывных скважин на открытых горных работах. Общие технические условия |  |
| 92 |  | разделы 6 и 7ГОСТ 26698.2-93 | Станки буровые подземные. Общие технические условия |  |
| 93 |  | ГОСТ 26699-98 | Установки бурильные шахтные. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 94 |  | ГОСТ 26917-2000 | Машины погрузочные шахтные. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 95 |  | ГОСТ 28628-90 | Конвейеры шахтные ленточные. Общие технические условия |  |
| 96 |  | ГОСТ Р 50703-2002 | Комбайны проходческие со стреловидным исполнительным органом. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 97 |  | ГОСТ Р 50910-96 | Крепи металлические податливые рамные. Методы испытаний |  |
| 98 |  | ГОСТ Р 51042-97 | Конвейеры шахтные ленточные. Методы испытаний |  |
| 99 |  | ГОСТ Р 51669-2000 | Стойки призабойные гидравлические. Методы испытаний |  |
| 100 |  | ГОСТ Р 51670-2000 | Конвейеры шахтные скребковые. Методы испытаний |  |
| 101 |  | ГОСТ Р 51748-2001 | Крепи металлические податливые рамные. Крепь арочная. Общие технические условия |  |
| 102 |  | ГОСТ Р 52018-2003 | Бадьи проходческие. Технические условия |  |
| 103 |  | ГОСТ Р 52217-2004 | Устройства прицепные проходческие. Технические условия |  |
| 104 |  | ГОСТ Р 52218-2004 | Лебедки проходческие. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 105 |  | разделы 9 - 11ГОСТ Р 53648-2009 | Дизелевозы подземные. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 106 |  | разделы 7 и 8ГОСТ Р 53650-2009 | Установки струговые. Общие технические условия |  |
| 107 |  | СТБ 1575-2005 | Крепи механизированные для лав. Основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний |  |
| 5. Приспособления для грузоподъемных операций |
| 108 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 6 и 7ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90) | Цепи круглозвенные высокопрочные для горного оборудования. Технические условия |  |
| 109 |  | ГОСТ 30441-97 (ИСО 3076-84) | Цепи короткозвенные грузоподъемные некалиброванные класса прочности T(8). Технические условия |  |
| 110 |  | раздел 6ГОСТ EN 818-1-2011 | Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 1. Общие требования к приемке |  |
| 111 |  | раздел 6ГОСТ EN 818-2-2011 | Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 2. Цепи стальные нормальной точности для стропальных цепей класса 8 |  |
| 112 |  | пункт 6.3.1ГОСТ EN 818-3-2011 | Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 3. Цепи стальные нормальной точности для стропальных цепей класса 4 |  |
| 113 |  | раздел 6, приложения А и БГОСТ EN 818-4-2011 | Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 4. Стропальные цепи класса 8 |  |
| 114 |  | раздел 6ГОСТ EN 818-5-2011 | Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 5. Стропальные цепи класса 4 |  |
| 115 |  | ГОСТ EN 818-7-2010 | Цепи короткозвенные грузоподъемные. Требования безопасности. Часть 7. Цепи калиброванные. Класс T (типы T, DAT и DT) |  |
| 116 |  | раздел 6ГОСТ 14110-97 | Стропы многооборотные полужесткие. Технические условия |  |
| 117 |  | раздел 6ГОСТ 24599-87 | Грейферы канатные для наволочных грузов. Общие технические условия |  |
| 118 |  | раздел 6ГОСТ 25573-82 | Стропы канатные для строительства. Технические условия |  |
| 119 |  | СТБ ЕН 1677-1-2005 | Детали средств строповки. Безопасность. Часть 1. Кованые детали, класс прочности 8 |  |
| 120 |  | СТБ ЕН 1677-2-2005 | Детали средств строповки. Безопасность. Часть 2. Кованые крюки с предохранительным замком, класс прочности 8 |  |
| 121 |  | разделы 6 и 7ГОСТ 30188-97 | Цепи грузоподъемные калиброванные высокопрочные. Технические условия |  |
| 122 |  | раздел 6ГОСТ Р 54889-2012 | Стропы многооборотные полужесткие. Технические условия |  |
| 6. Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные |
| 123 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 6ГОСТ 7075-80 | Краны мостовые ручные опорные. Технические условия |  |
| 124 |  | раздел 4ГОСТ 7890-93 | Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия |  |
| 125 |  | раздел 4ГОСТ 13556-91 | Краны башенные строительные. Общие технические условия |  |
| 126 |  | раздел 4ГОСТ 22045-89 | Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические условия |  |
| 127 |  | раздел 4ГОСТ 22827-85 | Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия |  |
| 128 |  | раздел 4ГОСТ 27584-88 | Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия |  |
| 129 |  | раздел 4ГОСТ 28433-90 | Краны-штабелеры стеллажные. Общие технические условия |  |
| 130 |  | раздел 4ГОСТ 28434-90 | Краны-штабелеры мостовые. Общие технические условия |  |
| 131 |  | ГОСТ 31271-2002 (ИСО 4310:1981) | Краны грузоподъемные. Правила и методы испытаний |  |
| 132 |  | ГОСТ Р 55642-2013 | Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений. Правила отбора образцов |  |
| 133 |  | ГОСТ Р 55640-2013 | Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений. Правила отбора образцов |  |
| 7. Конвейеры |
| 134 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | СТБ ЕН 620-2007 | Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Конвейеры ленточные стационарные для сыпучих материалов. Требования безопасности и электромагнитной совместимости |  |
| 135 |  | раздел 5ГОСТ 12.2.022-80 | Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности |  |
| 136 |  | ГОСТ 12.2.119-88 | Система стандартов безопасности труда. Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Общие требования безопасности |  |
| 137 |  | ГОСТ 2103-89 | Конвейеры ленточные передвижные общего назначения. Технические условия |  |
| 138 |  | разделы 6 и 7ГОСТ 30137-95 | Конвейеры вибрационные горизонтальные. Общие технические условия |  |
| 8. Тали электрические канатные и цепные |
| 139 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 7ГОСТ 22584-96 | Тали электрические канатные. Общие технические условия |  |
| 140 |  | раздел 4ГОСТ 28408-89 | Тали ручные и кошки. Общие технические условия |  |
| 9. Транспорт производственный напольный безрельсовый |
| 141 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 29249-2001 (ИСО 6055-97) | Транспорт напольный безрельсовый. Защитные навесы. Технические характеристики и методы испытаний |  |
| 142 |  | ГОСТ Р 50609-93 (ИСО 5766-90) | Машины напольного транспорта. Штабелеры и погрузчики с платформой с большой высотой подъема. Методы испытания на устойчивость |  |
| 143 |  | ГОСТ Р 51347-99 (ИСО 5767-92) | Транспорт напольный безрельсовый. Погрузчики и штабелеры, работающие с наклоненным вперед грузоподъемником. Дополнительные испытания на устойчивость |  |
| 144 |  | разделы 3 и 4ГОСТ Р 51348-99 (ИСО 6292-96) | Транспорт напольный безрельсовый. Системы тормозные. Технические требования |  |
| 145 |  | раздел 6ГОСТ Р 51349-99 (ИСО 2328-93, ИСО 2330-95, ИСО 2331-74) | Транспорт напольный безрельсовый. Плиты грузовые, вилы. Технические условия |  |
| 146 |  | раздел 6ГОСТ Р 51354-99 (ИСО 3691-80) | Транспорт напольный безрельсовый. Требования безопасности |  |
| 147 |  | ГОСТ 31318-2006 (ЕН 13490:2001) | Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации, передаваемой через сиденье оператора машины. Напольный транспорт |  |
| 148 |  | ГОСТ Р 53080-2008 (ЕН 13059:2002) | Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Напольный транспорт |  |
| 149 |  | раздел 9ГОСТ 18962-97 | Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия |  |
| 150 |  | ГОСТ 24282-97 | Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Методы испытаний |  |
| 10. Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий |
| 151 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 6 - 8ГОСТ 31596-2012 (ISO 9090:1989) | Герметичность оборудования и аппаратуры для газовой сварки, резки и аналогичных процессов. Допустимые скорости внешней утечки газа и метод их измерения |  |
| 152 |  | раздел 10ГОСТ 12.2.008-75 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности |  |
| 153 |  | разделы 8 и 10ГОСТ 12.2.054.1-89 | Система стандартов безопасности труда. Установки ацетиленовые. Приемка и методы испытаний |  |
| 154 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 13861-89 | Редукторы для газопламенной обработки. Общие технические условия |  |
| 155 | разделы 6 - 8ГОСТ 30829-2002 | Генераторы ацетиленовые передвижные. Общие технические условия |  |
| 156 | раздел 7ГОСТ Р 50402-2011 (ИСО 5175:1987) | Оборудование для газовой сварки, резки и родственных процессов. Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода или сжатого воздуха. Технические требования и испытания |  |
| 11. Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды |
| 157 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 26646-90 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Общие технические требования и приемка |  |
| 158 |  | раздел 5ГОСТ Р 51871-2002 | Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения |  |
| 12. Станки металлообрабатывающие |
| 159 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 6 - 12ГОСТ ИСО 230-5-2002 | Испытания станков. Часть 5. Определение шумовых характеристик |  |
| 160 |  | ГОСТ EN 1271-2011 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки сверлильные |  |
| 161 |  | приложения A - EГОСТ ЕН 12415-2006 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие токарные |  |
| 162 |  | раздел 6, приложения A - DГОСТ EN 12417-2006 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Центры обрабатывающие для механической обработки |  |
| 163 |  | приложение АГОСТ ЕН 12478-2006 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки крупные токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие крупные токарные |  |
| 164 |  | раздел 6ГОСТ ЕН 12626-2006 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки для лазерной обработки |  |
| 165 |  | раздел 12ГОСТ EN 12840-2011 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки токарные с ручным управлением, оснащенные и не оснащенные автоматизированной системой управления |  |
| 166 |  | приложение BГОСТ EN 12957-2011 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки электроэрозионные |  |
| 167 |  | раздел 6, приложения A, B и DГОСТ ЕН 13128-2006 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки фрезерные (включая расточные) |  |
| 168 |  | приложения C и EГОСТ EN 13218-2011 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки шлифовальные стационарные |  |
| 169 |  | приложения A и BГОСТ EN 13898-2011 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки отрезные для холодной резки металлов |  |
| 170 |  | раздел 5ГОСТ Р ИСО 16156-2008 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Патроны кулачковые |  |
| 171 |  | приложения A - EГОСТ Р ЕН 13788-2007 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки-автоматы токарные многошпиндельные |  |
| 172 |  | СТБ ЕН 12348-2004 | Станки для кольцевого сверления. Безопасность |  |
| 173 |  | раздел 7ГОСТ 12.2.048-80 | Система стандартов безопасности труда. Станки для заточки дереворежущих пил и плоских ножей. Требования безопасности |  |
| 174 |  | разделы 3 - 6ГОСТ 12.2.107-85 | Система стандартов безопасности труда. Шум. Станки металлорежущие. Допустимые шумовые характеристики |  |
| 175 |  | раздел 5ГОСТ 7599-82 | Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия |  |
| 176 |  | раздел 7ГОСТ 30685-2000 | Станки хонинговальные и притирочные вертикальные. Общие технические условия |  |
| 177 |  | разделы 6 - 8ГОСТ 30824-2002 | Оборудование технологическое. Станки металлообрабатывающие и деревообрабатывающие. Метод расчетно-экспериментального определения вероятности возникновения пожара |  |
| 178 |  | раздел 4ГОСТ Р 51101-2012 | Станки металлообрабатывающие и деревообрабатывающие. Методы проверки соответствия требованиям безопасности |  |
| 13. Машины кузнечно-прессовые |
| 179 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | СТБ ЕН 692-2006 | Прессы механические. Безопасность |  |
| 180 |  | раздел 5ГОСТ 12.2.017-93 | Оборудование кузнечно-прессовое. Общие требования безопасности |  |
| 181 |  | раздел 5ГОСТ 12.2.055-81 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование для переработки лома и отходов черных и цветных металлов. Требования безопасности |  |
| 182 |  | раздел 6ГОСТ 6113-84 | Прессы шнековые горизонтальные для керамических изделий. Технические условия |  |
| 183 |  | раздел 6ГОСТ 8390-84 | Прессы электрогидравлические для вырубки деталей. Общие технические условия |  |
| 184 |  | разделы 7, 9 - 11ГОСТ 31543-2012 | Машины кузнечно-прессовые. Шумовые характеристики, методы их определения |  |
| 185 |  | приложения A - GГОСТ 31733-2012 | Прессы гидравлические. Требования безопасности |  |
| 14. Оборудование деревообрабатывающее |
| 186 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 6 - 12ГОСТ ИСО 230-5-2002 | Испытания станков. Часть 5. Определение шумовых характеристик |  |
| 187 |  | раздел 5ГОСТ Р ЕН 848-1-2011 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки фрезерные односторонние. Часть 1. Станки фрезерные одношпиндельные с вертикальным нижним расположением шпинделя |  |
| 188 |  | раздел 5ГОСТ Р ЕН 859-2010 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки фуговальные с ручной подачей |  |
| 189 |  | раздел 5ГОСТ Р ЕН 860-2010 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки рейсмусовые односторонние |  |
| 190 |  | раздел 5ГОСТ Р ЕН 861-2011 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки фуговально-рейсмусовые |  |
| 191 |  | раздел 5ГОСТ Р ЕН 940-2009 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки комбинированные деревообрабатывающие |  |
| 192 |  | раздел 5ГОСТ Р ЕН 1870-1-2011 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 1. Станки круглопильные универсальные (с подвижным столом и без), станки круглопильные форматные и станки круглопильные для строительной площадки |  |
| 193 |  | раздел 5ГОСТ Р ЕН 12750-2012 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки строгальные (продольно-фрезерные) четырехсторонние |  |
| 194 |  | СТБ ЕН 848-2-2004 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Фрезерные станки для односторонней обработки вращающимся инструментом. Часть 2. Одношпиндельные фрезерные станки с верхним расположением шпинделя и ручной/механизированной подачей |  |
| 195 |  | СТБ ЕН 848-3-2004 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Фрезерные станки для односторонней обработки вращающимся инструментом. Часть 3. Сверлильные и фрезерные станки с числовым программным управлением |  |
| 196 |  | СТБ ЕН 1870-2-2006 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 2. Станки горизонтальные и вертикальные для обрезки плит |  |
| 197 |  | СТБ ЕН 1870-3-2006 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 3. Станки для торцевания сверху и комбинированные |  |
| 198 |  | СТБ ЕН 1870-4-2006 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 4. Станки многополотные для продольной резки с ручной загрузкой и/или выгрузкой |  |
| 199 |  | СТБ ЕН 1870-5-2006 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 5. Станки комбинированные для циркулярной обработки и торцевания снизу |  |
| 200 |  | СТБ ЕН 1870-6-2006 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 6. Станки лесопильные и комбинированные лесопильные, станки настольные круглопильные с ручной загрузкой и/или выгрузкой |  |
| 201 |  | СТБ ЕН 1870-7-2006 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 7. Станки для распиловки бревен с механической подачей стола и с ручной загрузкой/или выгрузкой |  |
| 202 |  | СТБ ЕН 1870-8-2006 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 8. Станки обрезные и реечные с механизированным пильным устройством и с ручной загрузкой и/или выгрузкой |  |
| 203 |  | СТБ ЕН 1870-9-2007 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 9. Станки двусторонние усорезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой |  |
| 204 |  | СТБ EN 1870-10-2007 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 10. Станки автоматические и полуавтоматические отрезные однополотные с подачей пилы вверх |  |
| 205 |  | СТБ EN 1870-11-2007 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 11. Станки автоматические и полуавтоматические горизонтальные поперечно-отрезные однополотные (станки радиально-отрезные) |  |
| 206 |  | СТБ EN 1870-12-2007 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 12. Станки поперечно-отрезные маятниковые |  |
| 207 |  | СТБ EN 1870-15-2007 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 15. Станки многополотные поперечно-отрезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой |  |
| 208 |  | СТБ EN 1870-16-2007 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 16. Станки двухсторонние усорезные для V-образного распила |  |
| 209 |  | раздел 7ГОСТ 12.2.026.0-93 | Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции |  |
| 210 |  | раздел 7ГОСТ 12.2.048-80 | Система стандартов безопасности труда. Станки для заточки дереворежущих пил и плоских ножей. Требования безопасности |  |
| 211 |  | раздел 4ГОСТ 25223-82 | Оборудование деревообрабатывающее. Общие технические условия |  |
| 212 |  | разделы 6 - 8ГОСТ 30824-2002 | Оборудование технологическое. Станки металлообрабатывающие и деревообрабатывающие. Метод расчетно-экспериментального определения вероятности возникновения пожара |  |
| 213 |  | раздел 4ГОСТ Р 51101-2012 | Станки металлообрабатывающие и деревообрабатывающие. Методы проверки соответствия требованиям безопасности |  |
| 15. Станки деревообрабатывающие бытовые |
| 214 | [статьи 4](#P11350) и 5 [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ МЭК 61029-1-2002 | Машины переносные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний |  |
| 16. Оборудование технологическое для литейного производства |
| 215 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | СТБ ЕН 710-2004 | Требования безопасности к литейным машинам и установкам для изготовления форм и стержней и относящимся к ним устройствам |  |
| 216 |  | раздел 6ГОСТ 12.2.046.0-2004 | Оборудование технологическое для литейного производства. Требования безопасности |  |
| 217 |  | раздел 10ГОСТ 10580-2006 | Оборудование технологическое для литейного производства. Общие технические условия |  |
| 218 |  | раздел 6ГОСТ 15595-84 | Оборудование литейное. Машины для литья под давлением. Общие технические условия |  |
| 219 |  | раздел 4ГОСТ 8907-87 | Машины литейные стержневые пескодувные. Общие технические условия |  |
| 220 |  | раздел 4ГОСТ 19498-74 | Пескометы формовочные. Общие технические условия |  |
| 221 |  | раздел 4ГОСТ 19497-90 | Машины литейные кокильные. Общие технические условия |  |
| 222 |  | разделы 4 и 5ГОСТ 30443-97 | Оборудование технологическое для литейного производства. Методы контроля и оценки безопасности |  |
| 223 |  | ГОСТ 30573-98 | Оборудование литейное. Установки заливочные для алюминиевых сплавов. Общие технические условия |  |
| 224 |  | ГОСТ 30647-99 | Оборудование литейное. Машины для литья под низким давлением. Общие технические условия |  |
| 225 |  | разделы 6 - 8ГОСТ 31545-2012 | Оборудование технологическое для литейного производства. Шумовые характеристики и методы их контроля |  |
| 17. Оборудование для нанесения металлопокрытий |
| 226 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 10ГОСТ 12.2.008-75 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности |  |
| 18. Оборудование для сварки и газотермического напыления |
| 227 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 10ГОСТ 12.2.008-75 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности |  |
| 228 |  | раздел 7ГОСТ 21694-94 | Оборудование сварочное механическое. Общие технические условия |  |
| 229 |  | раздел 7ГОСТ 30275-96 | Манипуляторы для контактной точечной сварки. Общие технические условия |  |
| 19. Линии и комплексы для машиностроения, системы гибкие производственные (ГПС), модули гибкие производственные (ГПМ), роботы |
| 230 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 8ГОСТ 12.2.072-98 | Роботы промышленные. Роботизированные технологические комплексы. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 231 |  | раздел 3ГОСТ 12.2.119-88 | Система стандартов безопасности труда. Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Общие требования безопасности |  |
| 232 |  | разделы 1 - 6ГОСТ 26053-84 | Роботы промышленные. Правила приемки. Методы испытаний |  |
| 233 |  | разделы 6 и 7ГОСТ 26054-85 | Роботы промышленные для контактной сварки. Общие технические условия |  |
| 234 |  | разделы 6 и 7ГОСТ 26056-84 | Роботы промышленные для дуговой сварки. Общие технические условия |  |
| 235 |  | разделы 6 и 7ГОСТ 26057-84 | Манипуляторы сбалансированные. Общие технические условия |  |
| 236 |  | разделы 6 и 7ГОСТ 27351-87 | Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули. Общие технические условия |  |
| 237 |  | раздел 2ГОСТ 27697-88 | Роботы промышленные. Устройства циклового, позиционного и контурного программного управления. Технические требования и методы испытаний |  |
| 20. Редукторы зубчатые и мотор-редукторы общемашиностроительного применения |
| 238 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 7ГОСТ 26546-85 | Вариаторы цепные. Общие технические условия |  |
| 239 |  | разделы 7 и 8ГОСТ 31591-2012 | Мотор-редукторы. Общие технические условия |  |
| 240 |  | разделы 7 и 8ГОСТ 31592-2012 | Редукторы общемашиностроительного применения. Общие технические условия |  |
| 21. Цепи приводные, тяговые и грузовые пластинчатые |
| 241 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 7ГОСТ 13568-97 (ИСО 606-94) | Цепи приводные роликовые и втулочные. Общие технические условия |  |
| 242 |  | раздел 7ГОСТ 30442-97 (ИСО 9633-92) | Цепи приводные роликовые для велосипедов. Технические условия |  |
| 243 |  | разделы 4 и 5ГОСТ 191-82 | Цепи грузовые пластинчатые. Технические условия |  |
| 244 |  | разделы 4 и 5ГОСТ 588-81 | Цепи тяговые пластинчатые. Технические условия |  |
| 245 |  | раздел 4ГОСТ 589-85 | Цепи тяговые разборные. Технические условия |  |
| 246 |  | раздел 4ГОСТ 12996-90 | Цепи тяговые вильчатые. Технические условия |  |
| 247 |  | раздел 4ГОСТ 13552-81 | Цепи приводные зубчатые. Технические условия |  |
| 248 |  | раздел 4ГОСТ 21834-87 | Цепи приводные роликовые повышенной прочности и точности. Технические условия |  |
| 249 |  | раздел 4ГОСТ 23540-79 | Цепи грузовые пластинчатые с закрытыми валиками. Технические условия |  |
| 22. Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним |
| 250 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 6ГОСТ 32571-2013 (EN 15997:2001) | Снегоболотоходы колесные малогабаритные. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 251 |  | раздел 5ГОСТ Р 50943-2011 | Снегоболотоходы. Технические требования и методы испытаний |  |
| 252 |  | раздел 4ГОСТ Р 50944-2011 | Снегоходы. Технические требования и методы испытаний |  |
| 253 |  | раздел 5ГОСТ Р 52008-2003 | Средства мототранспортные четырехколесные внедорожные. Общие технические требования |  |
| 23. Автопогрузчики |
| 254 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 16215-80 | Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия |  |
| 24. Велосипеды (кроме детских) |
| 255 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 8ГОСТ 31741-2012 | Велосипеды. Общие технические условия |  |
| 25. Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов |
| 256 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | СТБ ЕН 1494-2005 | Домкраты мобильные или передвижные и относящееся к ним подъемное оборудование |  |
| 257 |  | раздел 6ГОСТ 31489-2012 | Оборудование гаражное. Требования безопасности и методы контроля |  |
| 26. Машины сельскохозяйственные |
| 258 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ ISO 3776-2-2012 | Тракторы и машины сельскохозяйственные. Ремни безопасности. Часть 2. Требования к прочности крепления |  |
| 259 |  | ГОСТ ISO 3776-3-2013 | Тракторы и машины сельскохозяйственные. Поясные ремни безопасности. Часть 3. Требования к сборочным узлам |  |
| 260 |  | раздел 7ГОСТ ISO 4254-1-2013 | Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования |  |
| 261 |  | ГОСТ ISO 4254-8-2013 | Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 8. Машины для внесения твердых удобрений |  |
| 262 |  | раздел 5ГОСТ ISO 4254-9-2012 | Сельскохозяйственные машины. Требования безопасности. Часть 9. Сеялки |  |
| 263 |  | разделы 4 - 8ГОСТ ISO 5674-2012 | Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Кожухи защитные карданных валов для привода от валов отбора мощности (ВОМ). Испытания на прочность и износ и критерии приемки |  |
| 264 |  | ГОСТ ИСО 5691-2004 | Оборудование посадочное. Машины для посадки картофеля. Метод испытаний |  |
| 265 |  | разделы 4 - 11ГОСТ ИСО 14269-2-2003 | Тракторы и самоходные машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 2. Метод испытаний и характеристики систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |
| 266 |  | разделы 4 - 7ГОСТ ИСО 14269-3-2003 | Тракторы и самоходные машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 3. Определение воздействия солнечного нагрева |  |
| 267 |  | раздел 4ГОСТ ИСО 14269-4-2003 | Тракторы и самоходные машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 4. Методы испытания фильтрующего элемента |  |
| 268 |  | разделы 4 - 7ГОСТ ИСО 14269-5-2003 | Тракторы и самоходные машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 5. Метод испытания системы герметизации |  |
| 269 |  | ГОСТ 30879-2003 (ИСО 3795:1989) | Транспорт дорожный, тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Определение характеристик горения материалов отделки салона |  |
| 270 |  | ГОСТ ЕН 708-2004 | Машины сельскохозяйственные. Машины почвообрабатывающие с механизированными рабочими органами. Требования безопасности |  |
| 271 |  | ГОСТ ЕН 908-2004 | Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Машины дождевальные барабанного типа. Требования безопасности |  |
| 272 |  | раздел 5ГОСТ EN 12525-2012 | Машины сельскохозяйственные. Оборудование погрузочное фронтальное. Требования безопасности |  |
| 273 |  | раздел 5ГОСТ EN 12965-2012 | Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Валы отбора мощности (ВОМ), карданные валы и защитные ограждения. Требования безопасности |  |
| 274 |  | раздел 5ГОСТ EN 13118-2012 | Машины сельскохозяйственные. Машины для уборки картофеля. Требования безопасности |  |
| 275 |  | раздел 5ГОСТ EN 13140-2012 | Машины сельскохозяйственные. Машины для уборки сахарной и кормовой свеклы. Требования безопасности |  |
| 276 |  | СТБ ISO 15077-2010 | Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Органы управления оператора. Усилия приведения в действие, перемещение, расположение и метод управления |  |
| 277 |  | СТБ ЕН 707-2006 | Машины сельскохозяйственные. Машины для внесения жидких удобрений. Требования безопасности |  |
| 278 |  | СТБ EN 14017-2009 | Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Машины для внесения твердых минеральных удобрений. Требования безопасности |  |
| 279 |  | СТБ EN 14017-2009 | Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Сеялки рядовые. Требования безопасности |  |
| 280 |  | ГОСТ 12.2.002-91 | Система стандартов безопасности труда. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности |  |
| 281 |  | ГОСТ 12.2.002.3-91 | Система стандартов безопасности труда. Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства. Определение тормозных характеристик |  |
| 282 |  | ГОСТ 12.2.002.4-91 | Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения обзорности с рабочего места оператора |  |
| 283 |  | ГОСТ 12.2.002.5-91 | Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения характеристик систем обогрева и микроклимата на рабочем месте оператора в холодный период года |  |
| 284 |  | ГОСТ 12.2.002.6-91 | Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения герметичности кабин |  |
| 285 |  | ГОСТ 12.4.095-80 | Система стандартов безопасности труда. Машины сельскохозяйственные самоходные. Методы определения вибрационных и шумовых характеристик |  |
| 286 |  | разделы 6 - 11ГОСТ 17.2.2.02-98 | Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения дымности отработавших газов дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин |  |
| 287 |  | разделы 6 - 11ГОСТ 17.2.2.05-97 | Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин |  |
| 288 |  | раздел 5ГОСТ 6939-93 | Плуги болотные и кустарниково-болотные. Общие технические условия |  |
| 289 |  | раздел 4ГОСТ 7496-93 | Машины свеклоуборочные. Общие технические условия |  |
| 290 |  | раздел 6ГОСТ 23074-85 | Машины для внесения жидких органических удобрений. Общие технические условия |  |
| 291 |  | раздел 6ГОСТ 23982-85 | Машины для внесения твердых органических удобрений. Общие технические условия |  |
| 292 |  | ГОСТ 26025-83 | Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы измерения конструктивных параметров |  |
| 293 |  | раздел 5ГОСТ 27310-87 | Комбайны картофелеуборочные. Общие технические условия |  |
| 294 |  | ГОСТ 28286-89 | Машины сельскохозяйственные. Погрузчики. Методы испытаний |  |
| 295 |  | ГОСТ 28287-89 | Машины сельскохозяйственные и лесные. Пресс-подборщики. Методы испытаний |  |
| 296 |  | подпункт 4.6, разделы 1 - 3, 5 и 6ГОСТ 28301-2007 | Комбайны зерноуборочные. Методы испытаний |  |
| 297 |  | подпункт 4.7, разделы 1 - 3, 5 и 6ГОСТ 28306-89 | Машины для посадки картофеля. Методы испытаний |  |
| 298 |  | подпункт 4.7, разделы 1 - 3, 5 и 6ГОСТ 28713-90 | Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Машины для уборки картофеля. Методы испытаний |  |
| 299 |  | разделы 4 и 8ГОСТ 28714-2007 | Машины для внесения твердых минеральных удобрений. Методы испытаний |  |
| 300 |  | подпункт 4.7, разделы 1 - 3, 5 и 6ГОСТ 28717-90 | Машины сельскохозяйственные и лесные. Сушилки барабанные. Методы испытаний |  |
| 301 |  | подпункт 4.7, разделы 1 - 3, 5 и 6ГОСТ 28718-90 | Машины сельскохозяйственные и лесные. Машины для внесения твердых органических удобрений. Методы испытаний |  |
| 302 |  | подпункт 4.6, разделы 1 - 3, 5 и 6ГОСТ 28722-90 | Машины сельскохозяйственные и лесные. Косилки-плющилки. Методы испытаний |  |
| 303 |  | разделы 5 - 13ГОСТ 31323-2006 | Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Тракторы сельскохозяйственные колесные и машины для полевых работ |  |
| 304 |  | разделы 4 и 8ГОСТ 31343-2007 | Машины и оборудование для переработки и обеззараживания жидкого навоза. Методы испытаний |  |
| 305 |  | разделы 4 и 8ГОСТ 31345-2007 | Сеялки тракторные. Методы испытаний |  |
| 306 |  | разделы 4 и 8ГОСТ 31346-2007 | Установки для переработки помета. Методы испытаний |  |
| 307 |  | ГОСТ 32617-2014 | Машины для орошения. Общие требования безопасности |  |
| 308 |  | разделы 4 - 8ГОСТ Р 52757-2007 | Машины свеклоуборочные. Методы испытаний |  |
| 309 |  | разделы 4 - 8ГОСТ Р 52758-2007 | Погрузчики и транспортеры сельскохозяйственного назначения. Методы испытаний |  |
| 310 |  | разделы 4 - 8ГОСТ Р 52759-2007 | Машины для внесения твердых органических удобрений. Методы испытаний |  |
| 311 |  | разделы 4 - 8ГОСТ Р 53053-2008 | Машины для защиты растений. Опрыскиватели. Методы испытаний |  |
| 312 |  | разделы 5 и 6ГОСТ Р 53055-2008 | Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные с электроприводом. Общие требования безопасности |  |
| 313 |  | раздел 5СТБ 1556-2005 | Тракторы и машины сельскохозяйственные. Требования пожарной безопасности и методы испытаний |  |
| 314 |  | СТБ 1679-2006 | Культиваторы для междурядной обработки почвы. Общие технические условия |  |
| 27. Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические |
| 315 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 8ГОСТ ИСО 11449-2002 | Культиваторы фрезерные, управляемые идущим рядом оператором. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 316 |  | раздел 5ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к управляемым вручную газонокосилкам и методы испытаний |  |
| 317 |  | раздел 5ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-92. Дополнительные требования к газонным рыхлителям и щелевателям, управляемым рядом идущим оператором |  |
| 318 |  | раздел 5ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-15. Частные требования к машинам для подрезки живой изгороди |  |
| 319 |  | раздел 4ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84) | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний машин для подрезки живой изгороди и стрижки газонов |  |
| 320 |  | ГОСТ 32110-2013 (ISO 11094:1991) | Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных газонокосилок с двигателем. Газонных и садовых тракторов с устройствами для кошения |  |
| 321 |  | ГОСТ Р 50908-96 | Тракторы малогабаритные, мотоблоки и мотокультиваторы. Методы оценки безопасности |  |
| 28. Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства |
| 322 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ ISO 4254-10-2013 | Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 10. Барабанные сеноворошилки и грабли |  |
| 323 |  | ГОСТ ISO 4254-11-2013 | Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 11. Пресс-подборщики |  |
| 324 |  | ГОСТ ISO 4254-13-2013 | Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 13. Крупные ротационные косилки |  |
| 325 |  | ГОСТ ЕН 704-2004 | Машины сельскохозяйственные. Пресс-подборщики. Требования безопасности |  |
| 326 |  | ГОСТ 12.2.002-91 | Система стандартов безопасности труда. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности |  |
| 327 |  | ГОСТ 12.2.002.3-91 | Система стандартов безопасности труда. Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства. Определение тормозных характеристик |  |
| 328 |  | ГОСТ 12.2.002.4-91 | Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения обзорности с рабочего места оператора |  |
| 329 |  | ГОСТ 12.2.002.5-91 | Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения характеристик систем обогрева и микроклимата на рабочем месте оператора в холодный период года |  |
| 330 |  | ГОСТ 12.2.002.6-91 | Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Метод определения герметичности кабин |  |
| 331 |  | раздел 13ГОСТ 12.2.042-2013 | Система стандартов безопасности труда. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности |  |
| 332 |  | разделы 4 и 8ГОСТ 31344-2007 | Машины и оборудование для удаления навоза. Методы испытаний |  |
| 29. Тракторы промышленные |
| 333 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 3 - 10ГОСТ 12.2.122-2013 | Система стандартов безопасности труда. Тракторы промышленные. Методы контроля безопасности |  |
| 30. Машины для землеройных и мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров |
| 334 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ ИСО 3450-2002 | Машины землеройные. Тормозные системы колесных машин. Требования к эффективности и методы испытаний |  |
| 335 |  | ГОСТ ИСО 5006-1-2000 | Машины землеройные. Обзорность с рабочего места оператора. Часть 1. Метод испытаний |  |
| 336 |  | ГОСТ ИСО 5006-2-2000 | Машины землеройные. Обзорность с рабочего места оператора. Часть 2. Метод оценки |  |
| 337 |  | ГОСТ ИСО 10263-2-2000 | Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 2. Испытания воздушного фильтра |  |
| 338 |  | ГОСТ ИСО 10263-3-2000 | Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 3. Метод определения герметичности кабины |  |
| 339 |  | ГОСТ ИСО 10263-4-2000 | Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 4. Метод испытаний систем вентиляции, отопления и (или) кондиционирования |  |
| 340 |  | ГОСТ ИСО 10263-5-2000 | Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 5. Метод испытаний системы оттаивания ветрового стекла |  |
| 341 |  | ГОСТ ИСО 10263-6-2000 | Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 6. Определение воздействия солнечного излучения на кабину оператора |  |
| 342 |  | разделы 5 и 6ГОСТ ISO 10265-2013 | Машины землеройные. Машины на гусеничном ходу. Эксплуатационные требования и методы испытаний тормозных систем |  |
| 343 |  | ГОСТ Р ИСО 3449-2009 | Машины землеройные. Устройства защиты от падающих предметов. Лабораторные испытания и технические требования |  |
| 344 |  | ГОСТ Р ИСО 3471-2009 | Машины землеройные. Устройства защиты при опрокидывании. Технические требования и лабораторные испытания |  |
| 345 |  | ГОСТ Р ИСО 12117-2009 | Машины землеройные. Устройства защиты при опрокидывании (TOPS) для миниэкскаваторов. Лабораторные испытания и технические требования |  |
| 346 |  | СТБ ИСО 7096-2006 | Машины землеройные. Лабораторная оценка вибрации, передаваемой сиденьем оператора |  |
| 347 |  | СТБ ИСО 6683-2006 | Машины землеройные. Ремни безопасности и места их крепления. Технические требования и методы испытаний |  |
| 348 |  | СТБ EN 12643-2007 | Машины землеройные. Машины пневмоколесные. Технические требования к системам рулевого управления |  |
| 349 |  | раздел 6ГОСТ EN 474-1-2013 | Машины землеройные. Безопасность. Часть 1. Общие требования |  |
| 350 |  | ГОСТ EN 474-2-2012 | Машины землеройные. Безопасность. Часть 2. Требования к бульдозерам |  |
| 351 |  | ГОСТ EN 474-3-2013 | Машины землеройные. Безопасность. Часть 3. Требования к погрузчикам |  |
| 352 |  | ГОСТ EN 474-4-2013 | Машины землеройные. Безопасность. Часть 4. Требования к экскаваторам-погрузчикам |  |
| 353 |  | ГОСТ EN 474-5-2013 | Машины землеройные. Безопасность. Часть 5. Требования к гидравлическим экскаваторам |  |
| 354 |  | ГОСТ EN 474-6-2013 | Машины землеройные. Безопасность. Часть 6. Требования к землевозам |  |
| 355 |  | ГОСТ EN 474-7-2013 | Машины землеройные. Безопасность. Часть 7. Требования к скреперам |  |
| 356 |  | ГОСТ EN 474-8-2013 | Машины землеройные. Безопасность. Часть 8. Требования к автогрейдерам |  |
| 357 |  | ГОСТ EN 474-10-2012 | Машины землеройные. Безопасность. Часть 10. Требования к траншеекопателям |  |
| 358 |  | ГОСТ EN 474-11-2012 | Машины землеройные. Безопасность. Часть 11. Требования к уплотняющим машинам |  |
| 359 |  | ГОСТ 12.1.049-86 | Система стандартов безопасности труда. Вибрация. Методы измерения на рабочих местах самоходных колесных строительно-дорожных машин |  |
| 360 |  | ГОСТ 12.2.130-91 | Система стандартов безопасности труда. Экскаваторы одноковшовые. Общие требования безопасности и эргономики к рабочему месту машиниста и методы их контроля |  |
| 361 |  | разделы 4 и 5ГОСТ 11030-93 | Автогрейдеры. Общие технические условия |  |
| 362 |  | раздел 5ГОСТ 16469-79 | Экскаваторы-каналокопатели. Общие технические условия |  |
| 363 |  | ГОСТ 23987-80 | Экскаваторы-каналокопатели. Методы испытаний |  |
| 364 |  | разделы 7 и 8ГОСТ 26980-95 | Экскаваторы одноковшовые. Общие технические условия |  |
| 365 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 30035-93 | Скреперы. Общие технические условия |  |
| 366 |  | ГОСТ 30067-93 | Экскаваторы одноковшовые универсальные полноповоротные. Общие технические условия |  |
| 31. Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей |
| 367 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | СТБ ЕН 500-1-2003 | Машины дорожные мобильные. Безопасность. Часть 1. Общие требования |  |
| 368 |  | СТБ ЕН 500-2-2004 | Машины дорожные мобильные. Безопасность. Часть 2. Специальные требования к дорожным фрезам |  |
| 369 |  | СТБ ЕН 500-4-2004 | Машины дорожные мобильные. Безопасность. Часть 4. Специальные требования к машинам для уплотнения грунта |  |
| 370 |  | СТБ EN 536-2007 | Машины строительно-дорожные. Установки асфальтосмесительные. Требования безопасности |  |
| 371 |  | раздел 6ГОСТ EN 13020-2012 | Машины для устройства, ремонта и содержания дорожных покрытий. Требования безопасности |  |
| 372 |  | СТБ ЕН 13019-2006 | Машины для очистки дорожных покрытий. Требования безопасности |  |
| 373 |  | СТБ ЕН 13021-2006 | Машины для зимнего содержания дорог. Требования безопасности |  |
| 374 |  | СТБ ЕН 13524-2007 | Машины для содержания автомобильных дорог. Требования безопасности |  |
| 375 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 27336-93 | Автобетононасосы. Общие технические условия |  |
| 376 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 27338-93 | Установки бетоносмесительные механизированные. Общие технические условия |  |
| 377 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 27339-93 | Автобетоносмесители. Общие технические условия |  |
| 378 |  | разделы 6 и 7ГОСТ 27598-94 | Катки дорожные вибрационные самоходные. Общие технические условия |  |
| 379 |  | разделы 4 и 5ГОСТ 27614-93 | Автоцементовозы. Общие технические условия |  |
| 380 |  | разделы 6 и 7ГОСТ 27811-95 | Автогудронаторы. Общие технические условия |  |
| 381 |  | разделы 1 и 2ГОСТ 27816-88 | Асфальтоукладчики. Методы испытаний |  |
| 382 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 21915-93 | Асфальтоукладчики. Общие технические условия |  |
| 383 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 27945-95 | Установки асфальтосмесительные. Общие технические условия |  |
| 384 |  | раздел 8ГОСТ 31556-2012 | Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия |  |
| 385 |  | раздел 8ГОСТ 31548-2012 | Катки дорожные самоходные. Общие технические условия |  |
| 386 |  | раздел 8ГОСТ 31552-2012 | Плиты вибрационные уплотняющие. Общие технические условия |  |
| 32. Оборудование и машины строительные |
| 387 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 5ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний пистолетов-распылителей невоспламеняющихся жидкостей |  |
| 388 |  | ГОСТ 31325-2006 (ИСО 4872:1978) | Шум. Измерение шума строительного оборудования, работающего под открытым небом. Метод установления соответствия нормам шума |  |
| 389 |  | ГОСТ 31337-2006 (ИСО 15744:2002) | Шум машин. Машины ручные неэлектрические. Технический метод измерения шума |  |
| 390 |  | ГОСТ 16519-2006 (ИСО 20643:2005) | Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин и машин с ручным управлением. Общие требования |  |
| 391 |  | раздел 21ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-3. Частные требования к шлифовальным, дисковым шлифовальным и полировальным машинам с вращательным движением рабочего инструмента |  |
| 392 |  | раздел 5ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-15. Частные требования к машинам для подрезки живой изгороди |  |
| 393 |  | раздел 5ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-17. Частные требования к ручным фасонно-фрезерным машинам и машинам для обрезки кромок |  |
| 394 |  | разделы 5 - 31ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-16. Частные требования к скобозабивным машинам |  |
| 395 |  | ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 | Машины переносные электрические. Часть 2-11. Частные требования безопасности и методы испытаний комбинированных дисковых пил |  |
| 396 |  | разделы 5 - 31ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования |  |
| 397 |  | разделы 5 - 31ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-12. Частные требования к вибраторам для уплотнения бетона |  |
| 398 |  | раздел 5(ИСО 16368:2010 | Мобильные подъемники с рабочими платформами. Расчеты конструкции, требования безопасности, испытания |  |
| 399 |  | раздел 6ГОСТ Р 53984-2010 (ИСО 18893:2004) | Мобильные подъемники с рабочими платформами. Требования безопасности и контроль технического состояния при эксплуатации |  |
| 400 |  | раздел 6ГОСТ Р 54770-2011 (ИСО 16369:2007) | Подъемники с рабочими платформами. Подъемники мачтового типа. Расчеты конструкции, требования безопасности, методы испытаний |  |
| 401 |  | разделы 1 и 6, пункт 5.5.1ГОСТ Р 55180-2012 (ИСО 16653-1:2008) | Мобильные подъемники с рабочими платформами. Расчеты конструкции, требования безопасности и методы испытаний. Часть 1. Подъемники со складывающимися ограждениями |  |
| 402 |  | разделы 1, 6 и 8, пункт 5.5.3ГОСТ Р 55181-2012 (ИСО 16653-2:2009) | Мобильные подъемники с рабочими платформами. Расчеты конструкции, требования безопасности и методы испытаний. Часть 2. Подъемники с непроводящими (изолирующими) компонентами |  |
| 403 |  | СТБ ЕН 792-1-2007 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 1. Машины для крепления деталей без резьбы |  |
| 404 |  | СТБ ЕН 792-2-2007 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 2. Машины режущие и обжимные |  |
| 405 |  | СТБ ЕН 792-3-2007 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 3. Машины для сверления и нарезания резьбы |  |
| 406 |  | СТБ ЕН 792-4-2006 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 4. Машины ударные |  |
| 407 |  | СТБ ЕН 792-5-2006 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 5. Машины ударно-вращательные |  |
| 408 |  | СТБ ЕН 792-6-2006 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 6. Машины резьбозавертывающие |  |
| 409 |  | СТБ ЕН 792-7-2007 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 7. Машины шлифовальные |  |
| 410 |  | СТБ ЕН 792-8-2007 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 8. Машины полировальные и шлифовальные |  |
| 411 |  | СТБ ЕН 792-9-2007 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 9. Машины зачистные |  |
| 412 |  | СТБ ЕН 792-10-2007 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 10. Машины запрессовочные |  |
| 413 |  | СТБ ЕН 792-11-2007 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 11. Ножницы и вырубные ножницы |  |
| 414 |  | СТБ ЕН 792-12-2007 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 12. Пилы малогабаритные дисковые колебательного и возвратно-поступательного действия |  |
| 415 |  | СТБ ЕН 792-13-2007 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 13. Машины для забивания крепежных изделий |  |
| 416 |  | СТБ EN 12001-2008 | Машины для транспортирования, нанесения и распределения бетонных и растворных смесей. Требования безопасности |  |
| 417 |  | СТБ EN 12158-1-2008 | Подъемники строительные грузовые. Часть 1. Подъемники с доступной платформой |  |
| 418 |  | СТБ EN 12158-2-2008 | Подъемники строительные грузовые. Часть 2. Наклонные подъемники с недоступными грузоподъемниками |  |
| 419 |  | СТБ EN 12159-2010 | Подъемники строительные грузопассажирские с вертикальным перемещением кабины |  |
| 420 |  | ГОСТ Р 53569-2009 (ЕН 12549:1999) | Шум машин. Испытания на шум машин для забивания крепежных изделий. Технический метод |  |
| 421 |  | раздел 5ГОСТ 12.2.030-2000 | Система стандартов безопасности труда. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний |  |
| 422 |  | разделы 4 и 5ГОСТ 10084-73 | Машины ручные электрические. Общие технические условия |  |
| 423 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 12633-90 | Машины ручные пневматические вращательного действия. Общие технические условия |  |
| 424 |  | раздел 5ГОСТ 17770-86 | Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам |  |
| 425 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 27336-93 | Автобетононасосы. Общие технические условия |  |
| 426 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 27338-93 | Установки бетоносмесительные механизированные. Общие технические условия |  |
| 427 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 27339-93 | Автобетоносмесители. Общие технические условия |  |
| 428 |  | разделы 4 и 5ГОСТ 27614-93 | Автоцементовозы. Общие технические условия |  |
| 429 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 29168-91 | Подъемники мачтовые грузовые строительные. Технические условия |  |
| 430 |  | разделы 7 и 8ГОСТ Р 50950-96 | Погрузчики строительные фронтальные с телескопической стрелой. Общие технические условия |  |
| 431 |  | разделы 7 и 8ГОСТ Р 51041-97 | Молоты сваебойные. Общие технические условия |  |
| 432 |  | разделы 7 и 8ГОСТ Р 51363-99 | Вибропогружатели и сваевыдергиватели. Общие технические условия |  |
| 433 |  | разделы 7 и 8ГОСТ Р 51601-2000 | Погрузчики строительные одноковшовые. Общие технические условия |  |
| 434 |  | разделы 7 и 8ГОСТ Р 51602-2000 | Копры для свайных работ. Общие технические условия |  |
| 435 |  | разделы 7 и 8ГОСТ Р 51803-2001 | Конвейеры строительные передвижные ленточные. Общие технические условия |  |
| 436 |  | СТБ 1208-2000 | Машины строительно-отделочные. Общие требования безопасности. Методы испытаний |  |
| 33. Инструмент механизированный, в том числе электрический |
| 437 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 5ГОСТ IEC 60745-1-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования |  |
| 438 |  | раздел 5ГОСТ IEC 60745-2-1-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-1. Частные требования к сверлильным и ударным сверлильным машинам |  |
| 439 |  | раздел 5ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-1. Частные требования к сверлильным и ударным сверлильным машинам |  |
| 440 |  | раздел 5ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-2. Частные требования к шуруповертам и ударным гайковертам |  |
| 441 |  | раздел 5ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-4. Частные требования к плоскошлифовальным и ленточно-шлифовальным машинам |  |
| 442 |  | раздел 5ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-5. Частные требования к дисковым пилам |  |
| 443 |  | раздел 5ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфораторам |  |
| 444 |  | раздел 5ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-8. Частные требования к ножницам для листового металла |  |
| 445 |  | раздел 5ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-9. Частные требования к машинам для нарезания внутренней резьбы |  |
| 446 |  | раздел 5ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-11. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам) |  |
| 447 |  | раздел 5ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-12. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси |  |
| 448 |  | раздел 5ГОСТ IEC 60745-2-14-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-14. Частные требования к рубанкам |  |
| 449 |  | раздел 5ГОСТ IEC 61029-1-2012 | Машины переносные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний |  |
| 450 |  | раздел 5ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний дисковых пил |  |
| 451 |  | раздел 5ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний радиально-рычажных пил |  |
| 452 |  | раздел 5ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний строгальных и рейсмусовых пил |  |
| 453 |  | раздел 5ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний настольных шлифовальных машин |  |
| 454 |  | раздел 5ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний ленточных пил |  |
| 455 |  | раздел 5ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний машин для сверления алмазными сверлами с подачей воды |  |
| 456 |  | раздел 5ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний алмазных пил с подачей воды |  |
| 457 |  | раздел 5ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний одношпиндельных вертикальных фрезерно-модельных машин |  |
| 458 |  | раздел 5ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний торцовочных пил |  |
| 459 |  | раздел 5ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний отрезных шлифовальных машин |  |
| 460 |  | разделы 6 - 10ГОСТ Р ИСО 28927-2-2012 | Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 2. Гайковерты ударные и безударные и шуруповерты |  |
| 461 |  | разделы 6 - 10, приложение АГОСТ Р ИСО 28927-3-2012 | Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 3. Машины полировальные, круглошлифовальные, орбитальные шлифовальные и орбитально-вращательные шлифовальные |  |
| 462 |  | разделы 6 - 10ГОСТ Р ИСО 28927-5-2012 | Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 5. Машины сверлильные ударные и безударные |  |
| 463 |  | разделы 6 - 10, приложение АГОСТ Р ИСО 28927-6-2012 | Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 6. Трамбовки |  |
| 464 |  | разделы 6 - 10, приложение АГОСТ Р ИСО 28927-7-2012 | Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 7. Ножницы вырубные и ножевые |  |
| 465 |  | ГОСТ Р ИСО 28927-8-2012 | Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 8. Пилы ножовочные, дисковые и осциллирующие, напильники и полировальные машины возвратно-поступательного действия |  |
| 466 |  | раздел 6ГОСТ Р ИСО 28927-10-2013 | Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 10. Молотки, ломы и перфораторы |  |
| 467 |  | раздел 5ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования |  |
| 468 |  | раздел 5ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-12. Частные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси |  |
| 469 |  | раздел 5ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-15. Частные требования к машинам для подрезки живой изгороди |  |
| 470 |  | раздел 5ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-16. Частные требования к скобозабивным машинам |  |
| 471 |  | раздел 5ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-3. Частные требования к шлифовальным, дисковым и полировальным машинам с вращательным движением рабочего инструмента |  |
| 472 |  | раздел 5ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-20. Частные требования к ленточным пилам |  |
| 473 |  | раздел 5ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-17. Частные требования |  |
| 474 |  | разделы 7 - 9ГОСТ 16519-2006 (ИСО 20643:2005) | Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин с ручным управлением. Общие требования |  |
| 475 |  | разделы 7 - 9ГОСТ 30873.2-2006 (ИСО 8662-2:1992) | Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 2. Молотки рубильные и клепальные |  |
| 476 |  | разделы 7 - 9ГОСТ 30873.3-2006 (ИСО 8662-3:1992) | Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 3. Перфораторы и молотки бурильные |  |
| 477 |  | ГОСТ 30873.4-2006 (ИСО 8662-4:1994) | Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 4. Машины шлифовальные |  |
| 478 |  | ГОСТ 30873.5-2006 (ИСО 8662-5:1992) | Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 5. Бетоноломы и молотки для строительных работ |  |
| 479 |  | ГОСТ 30873.6-2006 (ИСО 8662-6:1994) | Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 6. Машины сверлильные ударно-вращательные |  |
| 480 |  | разделы 7 - 9ГОСТ 30873.7-2006 (ИСО 8662-7:1997) | Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 7. Гайковерты, шуруповерты и винтоверты ударные, импульсные и трещеточные |  |
| 481 |  | разделы 7 - 9ГОСТ 30873.8-2006 (ИСО 8662-8:1997) | Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 8. Машины полировальные, орбитальные шлифовальные и орбитально-вращательные шлифовальные |  |
| 482 |  | разделы 8 и 9, приложение АГОСТ 30873.9-2006 (ИСО 8662-9:1996) | Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 9. Трамбовки |  |
| 483 |  | ГОСТ 30873.10-2006 (ИСО 8662-10:1998) | Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 10. Ножницы вырубные и ножевые |  |
| 484 |  | ГОСТ 30873.11-2006 (ИСО 8662-11:1999) | Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 11. Машины для забивания крепежных средств |  |
| 485 |  | ГОСТ 30873.12-2006 (ИСО 8662-12:1997) | Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 12. Пилы ножовочные, дисковые и маятниковые и напильники возвратно-поступательного действия |  |
| 486 |  | ГОСТ 30873.13-2006 (ИСО 8662-13:1997) | Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 13. Машины шлифовальные для обработки штампов |  |
| 487 |  | ГОСТ 30873.14-2006 (ИСО 8662-14:1996) | Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 14. Инструменты для обработки камня и молотки зачистные пучковые |  |
| 488 |  | ГОСТ 31337-2006 (ИСО 15744:2002) | Шум машин. Машины ручные неэлектрические. Технический метод измерения шума |  |
| 489 |  | раздел 4ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84) | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний машин для подрезки живой изгороди и стрижки газонов |  |
| 490 |  | раздел 4ГОСТ 30699-2001 (МЭК 745-2-17-89) | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний фрезерных машин и машин для обработки кромок |  |
| 491 |  | раздел 4ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний пистолетов-распылителей невоспламеняющихся жидкостей |  |
| 492 |  | раздел 4ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-7-89) | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний скобозабивных машин |  |
| 493 |  | раздел 4ГОСТ 12.2.010-75 | Система стандартов безопасности труда. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности |  |
| 494 |  | раздел 4ГОСТ 12.2.013.3-2002 | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний шлифовальных, дисковых шлифовальных и полировальных машин с вращательным движением рабочего инструмента |  |
| 495 |  | раздел 3ГОСТ 12.2.030-2000 | Система стандартов безопасности труда. Машины ручные, шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний |  |
| 496 |  | раздел 3ГОСТ 12.2.104-84 | Система стандартов безопасности труда. Инструмент механизированный для лесозаготовок. Общие требования безопасности |  |
| 497 |  | подраздел 4.9ГОСТ 12.2.228-2004 | Система стандартов безопасности труда. Инструменты и приспособления спуско-подъемные для ремонта скважин. Требования безопасности |  |
| 498 |  | раздел 5ГОСТ 10084-73 | Машины ручные электрические. Общие технические условия |  |
| 499 |  | раздел 4ГОСТ 12633-90 | Машины ручные пневматические вращательного действия. Общие технические условия |  |
| 34. Оборудование для промышленности строительных материалов |
| 500 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 7ГОСТ 12.2.100-97 | Машины и оборудование для производства глиняного и силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных изделий. Общие требования безопасности |  |
| 501 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 9231-80 | Смесители лопастные двухвальные. Технические условия |  |
| 502 |  | раздел 6ГОСТ 10037-83 | Автоклавы для строительной индустрии. Технические условия |  |
| 503 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 12367-85 | Мельницы трубные помольных агрегатов. Общие технические условия |  |
| 504 |  | разделы 6 и 7ГОСТ 27636-95 | Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее. Общие технические условия |  |
| 505 |  | ГОСТ 28122-95 | Станки камнеобрабатывающие шлифовально-полировальные. Общие технические требования и методы контроля |  |
| 506 |  | ГОСТ 28541-95 | Станки камнераспиловочные. Общие технические требования и методы контроля |  |
| 507 |  | ГОСТ 30369-96 | Станки камнефрезерные. Общие технические требования и методы контроля |  |
| 508 |  | ГОСТ 30540-97 | Оборудование для производства изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения. Общие технические требования и методы контроля |  |
| 35. Дробилки |
| 509 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 3 и 4ГОСТ 7090-72 | Дробилки молотковые однороторные. Технические условия |  |
| 510 |  | подраздел 2вГОСТ 12375-70 | Дробилки однороторные крупного дробления. Технические условия |  |
| 511 |  | разделы 4 и 5ГОСТ 12376-71 | Дробилки однороторные среднего и мелкого дробления. Технические условия |  |
| 512 |  | разделы 6 и 7ГОСТ 27412-93 | Дробилки щековые. Общие технические условия |  |
| 36. Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава |
| 513 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 4 - 6ГОСТ ISO 8083-2011 | Машины для леса. Устройства защиты от падающих предметов. Технические требования и методы испытаний |  |
| 514 |  | раздел 4ГОСТ ISO 8084-2011 | Машины для леса. Устройства защиты оператора. Технические требования и методы испытаний |  |
| 515 |  | разделы 4, 6 - 8ГОСТ ISO 11169-2011 | Тракторы лесопромышленные и лесохозяйственные колесные, машины лесозаготовительные и лесохозяйственные колесные. Требования к эффективности и методы испытаний тормозных систем |  |
| 516 |  | разделы 5 и 6ГОСТ ISO 11512-2011 | Тракторы лесопромышленные и лесохозяйственные гусеничные, машины лесозаготовительные и лесохозяйственные гусеничные. Требования к эффективности и методы испытаний тормозных систем |  |
| 517 |  | разделы 4 - 8ГОСТ ИСО 7917-2002 | Машины для лесного хозяйства. Кусторезы бензиномоторные. Методы испытаний на звуковое давление |  |
| 518 |  | разделы 3 и 4ГОСТ ИСО 8380-2002 | Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные. Методы испытаний защитного устройства режущего приспособления на прочность |  |
| 519 |  | разделы 3 - 7ГОСТ ИСО 10884-2002 | Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные. Методы испытаний на звуковую мощность |  |
| 520 |  | разделы 8 - 32ГОСТ МЭК 60335-2-77-2002 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к управляемым вручную газонокосилкам и методы испытаний |  |
| 521 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 30411-2001 (ИСО 6535-91) | Машины для лесного хозяйства. Пилы бензиномоторные цепные. Тормоз пильной цепи. Методы испытаний |  |
| 522 |  | разделы 8 - 29ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89) | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний цепных пил |  |
| 523 |  | раздел 3ГОСТ 30723-2001 (ИСО 6533-93, ИСО 6534-92) | Машины для лесного хозяйства. Пилы бензиномоторные цепные. Защитные устройства передней и задней рукояток. Размеры и прочность |  |
| 524 |  | разделы 2 и 3ГОСТ 30725-2001 (ИСО 7915-91) | Машины для лесного хозяйства. Пилы бензиномоторные цепные. Определение прочности рукояток |  |
| 525 |  | раздел 5ГОСТ 31183-2002 (ИСО 11806:1997) | Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные. Требования безопасности. Методы испытаний |  |
| 526 |  | раздел 4ГОСТ 31184-2002 (ИСО 9518:1998) | Машины для лесного хозяйства. Пилы цепные переносные. Методы испытаний на отскок |  |
| 527 |  | разделы 4 - 10ГОСТ 31348-2007 (ИСО 22867:2004) | Ручные машины. Измерение вибрации на рукоятке. Машины для лесного хозяйства бензиномоторные |  |
| 528 |  | раздел 5ГОСТ EN 609-1-2012 | Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Безопасность машин. Часть 1. Станки дровокольные клиновые |  |
| 529 |  | раздел 5ГОСТ EN 609-2-2012 | Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Безопасность машин. Часть 2. Станки дровокольные винтовые |  |
| 530 |  | раздел 5ГОСТ EN 13525-2012 | Машины для лесного хозяйства. Машины для измельчения древесины. Требования безопасности |  |
| 531 |  | разделы 4 - 6ГОСТ Р ИСО 8082-1-2012 | Машины для леса самоходные. Устройства защиты при опрокидывании. Технические требования и методы испытаний |  |
| 532 |  | ГОСТ Р ИСО 11448-2002 | Измельчители и дробилки передвижные с автономным приводом. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 533 |  | разделы 4 - 9ГОСТ Р ИСО 22868-2007 | Шум машин. Испытания на шум переносных бензиномоторных ручных лесных машин техническим методом |  |
| 534 |  | разделы 9 - 31ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 | Электроинструменты ручные с двигателем. Безопасность. Часть 2-13. Частные требования к цепным пилам |  |
| 535 |  | раздел 5ГОСТ Р 51389-99 (ИСО 11806-97) | Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные. Требования безопасности. Методы испытаний |  |
| 536 |  | раздел 9ГОСТ 12.2.102-2013 | Система стандартов безопасности труда. Машины и оборудование лесозаготовительные и лесосплавные, тракторы лесопромышленные. Требования безопасности, методы контроля требований безопасности и оценки безопасности труда |  |
| 537 |  | раздел 3ГОСТ 12.2.104-84 | Система стандартов безопасности труда. Инструмент механизированный для лесозаготовок. Общие требования безопасности |  |
| 538 |  | раздел 6ГОСТ 15594-80 | Лесопогрузчики челюстные гусеничные перекидного типа. Технические условия |  |
| 539 |  | разделы 3 - 16ГОСТ 31594-2012 | Машины лесозаготовительные, тракторы лесопромышленные и лесохозяйственные. Методы контроля требований безопасности |  |
| 540 |  | раздел 4ГОСТ 31742-2012 | Пилы бензиномоторные цепные. Требования безопасности. Методы испытаний |  |
| 541 |  | раздел 11ГОСТ Р 51754-2001 | Машины и оборудование для нижних лесопромышленных складов. Требования безопасности. Методы контроля |  |
| 542 |  | раздел 8ГОСТ Р 52291-2004 | Погрузчики леса. Оборудование рабочее манипуляторного типа. Общие технические условия |  |
| 543 |  | разделы 4 - 6ГОСТ Р 53051-2008 | Машины и орудия для выкопки и выборки сеянцев и саженцев в питомниках. Методы испытаний |  |
| 544 |  | разделы 4 - 6ГОСТ Р 53052-2008 | Машины и орудия для подготовки вырубок к производству лесокультурных работ. Методы испытаний |  |
| 37. Машины и оборудование для коммунального хозяйства |
| 545 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | СТБ EN 1501-1-2007 | Мусоровозы. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 1. Мусоровозы с задней загрузкой |  |
| 546 |  | раздел 8ГОСТ EN 1501-2-2012 | Мусоровозы. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 2. Мусоровозы с боковой загрузкой |  |
| 547 |  | ГОСТ 23080-78 | Снегоочистители роторные. Правила приемки и методы испытаний |  |
| 38. Оборудование прачечное промышленное |
| 548 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 4ГОСТ 27457-93 | Машины стиральные промышленные. Общие технические условия |  |
| 39. Оборудование для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий |
| 549 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ Р 51361-99 (ИСО 8232-88) | Машины замкнутого цикла для химической чистки одежды. Методы испытаний |  |
| 40. Вентиляторы промышленные |
| 550 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 31351-2007 (ИСО 14695:2003) | Вибрация. Вентиляторы промышленные. Измерения вибрации |  |
| 551 |  | ГОСТ 31352-2007 (ИСО 5136:2003) | Шум машин. Определение уровней звуковой мощности, излучаемой в воздуховод вентиляторами и другими устройствами перемещения воздуха, методом измерительного воздуховода |  |
| 552 |  | ГОСТ 31353.1-2007 (ИСО 13347-1:2004) | Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 1. Общая характеристика методов |  |
| 553 |  | ГОСТ 31353.2-2007 (ИСО 13347-2:2004) | Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 2. Реверберационный метод |  |
| 554 |  | ГОСТ 31353.3-2007 (ИСО 13347-3:2004) | Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 3. Метод охватывающей поверхности |  |
| 555 |  | ГОСТ 31353.4-2007 (ИСО 13347-4:2004) | Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 4. Метод звуковой интенсиметрии |  |
| 556 |  | раздел 4ГОСТ 5976-90 | Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия |  |
| 557 |  | раздел 6ГОСТ 9725-82 | Вентиляторы центробежные дутьевые котельные. Общие технические условия |  |
| 558 |  | раздел 7ГОСТ 6625-85 | Вентиляторы шахтные местного проветривания. Технические условия |  |
| 559 |  | раздел 6ГОСТ 11004-84 | Вентиляторы шахтные главного проветривания. Технические условия |  |
| 560 |  | раздел 4ГОСТ 11442-90 | Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия |  |
| 561 |  | раздел 6ГОСТ 24814-81 | Вентиляторы крышные радиальные. Общие технические условия |  |
| 562 |  | раздел 6ГОСТ 24857-81 | Вентиляторы крышные осевые. Общие технические условия |  |
| 41. Кондиционеры промышленные |
| 563 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 4ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Дополнительные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям |  |
| 564 |  | раздел 4ГОСТ Р 52894.1-2007 (ИСО 13261-1:1998) | Шум машин. Оценка звуковой мощности кондиционеров и воздушных тепловых насосов. Часть 1. Оборудование наружное без воздуховодов |  |
| 565 |  | раздел 4ГОСТ Р 52894.2-2007 (ИСО 13261-2:1998) | Шум машин. Оценка звуковой мощности кондиционеров и воздушных тепловых насосов. Часть 2. Оборудование внутреннее без воздуховодов |  |
| 566 |  | СТБ EN 14511-2-2009 | Кондиционеры, жидкостные охладительные агрегаты и тепловые насосы с электрическими компрессорами для отопления и охлаждения помещений. Часть 2. Условия испытаний |  |
| 567 |  | СТБ EN 14511-3-2009 | Кондиционеры, жидкостные охладительные агрегаты и тепловые насосы с электрическими компрессорами для отопления и охлаждения помещений. Часть 3. Методы испытаний |  |
| 568 |  | раздел 4ГОСТ 30646-99 | Кондиционеры центральные общего назначения. Общие технические условия |  |
| 42. Воздухонагреватели и воздухоохладители |
| 569 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 2ГОСТ 26548-85 | Воздухонагреватели. Методы испытаний |  |
| 570 |  | раздел 2ГОСТ 31284-2004 | Воздухонагреватели для промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Общие технические условия |  |
| 43. Аппараты водонагревательные и отопительные, работающие на жидком и твердом топливе |
| 571 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 8ГОСТ 9817-95 | Аппараты бытовые, работающие на жидком топливе. Общие технические условия |  |
| 572 |  | раздел 6ГОСТ 22992-82 | Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе. Общие технические условия |  |
| 573 |  | раздел 4ГОСТ 28679-90 | Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения. Общие технические условия |  |
| 574 |  | раздел 4ГОСТ 28757-90 | Подогреватели для систем регенерации паровых турбин ТЭС. Общие технические условия |  |
| 575 |  | разделы 6 и 7ГОСТ Р 53321-2009 | Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний |  |
| 44. Оборудование технологическое для легкой промышленности |
| 576 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 3 - 6ГОСТ 31180-2002 (ИСО 8232:1988) | Машины замкнутого цикла для химической чистки одежды. Методы испытаний |  |
| 577 |  | разделы 4 - 12ГОСТ Р 52990.1-2008 (ИСО 9902-1:2001) | Шум машин. Машины текстильные. Испытания на шум. Часть 1. Общие требования |  |
| 578 |  | раздел 20СТБ МЭК 60204-31-2006 | Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 31. Дополнительные требования безопасности и требования электромагнитной совместимости к швейным машинам, установкам и системам |  |
| 579 |  | раздел 5СТБ МЭК 60335-2-28-2006 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-28. Дополнительные требования к швейным машинам |  |
| 580 |  | раздел 8ГОСТ 12.2.138-97 | Система стандартов безопасности труда. Машины швейные промышленные. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 581 |  | раздел 6ГОСТ 6737-80 | Машины ленточные для хлопка и химических волокон. Общие технические условия |  |
| 582 |  | раздел 6ГОСТ 9193-77 | Машины сновальные. Технические условия |  |
| 583 |  | раздел 6ГОСТ 12167-82 | Станки ткацкие бесчелночные с малогабаритными прокладчиками утка. Общие технические условия |  |
| 584 |  | раздел 5ГОСТ 19716-81 | Станки ткацкие автоматические пневморапирные. Общие технические условия |  |
| 585 |  | раздел 3ГОСТ 24824-88 | Прессы гладильные. Основные размеры, технические требования и методы испытаний |  |
| 586 |  | раздел 2ГОСТ 27295-87 | Машины кругловязальные. Технические требования и методы испытаний |  |
| 587 |  | СТБ 1357-2002 | Машины швейные промышленные. Общие технические условия |  |
| 45. Оборудование технологическое для текстильной промышленности |
| 588 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 4 - 12ГОСТ Р 52990.1-2008 (ИСО 9902-1:2001) | Шум машин. Машины текстильные. Испытания на шум. Часть 1. Общие требования |  |
| 589 |  | раздел 8ГОСТ 12.2.138-97 | Система стандартов безопасности труда. Машины швейные промышленные. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 590 | раздел 6ГОСТ 6737-80 | Машины ленточные для хлопка и химических волокон. Общие технические условия |  |
| 591 | раздел 6ГОСТ 9193-77 | Машины сновальные. Технические условия |  |
| 592 | раздел 6ГОСТ 12167-82 | Станки ткацкие бесчелночные с малогабаритными прокладчиками утка. Общие технические условия |  |
| 593 | раздел 5ГОСТ 19716-81 | Станки ткацкие автоматические пневморапирные. Общие технические условия |  |
| 46. Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей |
| 594 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 6ГОСТ 6737-80 | Машины ленточные для хлопка и химических волокон. Общие технические условия |  |
| 47. Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности |
| 595 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 6ГОСТ EN 1672-2-2012 | Оборудование для обработки пищевых продуктов. Основные принципы. Часть 2. Гигиенические требования |  |
| 596 |  | раздел 6ГОСТ EN 13951-2012 | Оборудование продовольственное и сельскохозяйственное. Насосы для подачи жидких продуктов. Требования безопасности и правила конструирования |  |
| 597 |  | разделы 8 - 12ГОСТ 31527-2012 (ЕН 12043:2000) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Шкафы для расстойки теста. Технические условия |  |
| 598 |  | разделы 9 - 12ГОСТ 31524-2012 (ЕН 12041:2000) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины тестоформующие. Технические условия |  |
| 599 |  | разделы 8 - 13ГОСТ 31525-2012 (ЕН 12268:2003) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Пилы ленточные. Технические условия |  |
| 600 |  | разделы 8 - 13ГОСТ 31526-2012 (ЕН 12267:2003) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Пилы циркулярные. Технические условия |  |
| 601 |  | разделы 8 - 11ГОСТ 31521-2012 (ЕН 13871:2005) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для нарезания мяса. Технические условия |  |
| 602 |  | разделы 9 - 12ГОСТ 31522-2012 (ЕН 1674:2000) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины тестовальцовочные. Технические условия |  |
| 603 |  | разделы 9 - 12ГОСТ 31523-2012 (ЕН 453:2000) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины тестомесильные. Технические условия |  |
| 604 |  | раздел 6ГОСТ Р EN 1678:2012 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для резки овощей. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 605 |  | раздел 7СТБ ЕН 454-2004 | Машины для обработки пищевых продуктов. Мешалки планетарные. Требования безопасности и гигиены |  |
| 606 |  | раздел 6СТБ EN 1678-2008 | Машины для обработки пищевых продуктов. Машины овощерезательные универсальные. Требования безопасности и гигиены |  |
| 607 |  | раздел 7СТБ EN 12463-2010 | Оборудование для обработки пищевых продуктов. Машины наполнительные и вспомогательное оборудование. Требования безопасности и гигиены |  |
| 608 |  | раздел 7СТБ EN 12852-2009 | Оборудование для обработки пищевых продуктов. Процессоры пищевые и блендеры. Требования безопасности и гигиены |  |
| 609 |  | раздел 7СТБ ЕН 12853-2007 | Машины для обработки пищевых продуктов. Блендеры и взбивалки ручные. Требования безопасности и гигиены |  |
| 610 |  | раздел 7СТБ EN 12855-2008 | Оборудование для обработки пищевых продуктов. Куттеры с вращающейся чашей. Требования безопасности и гигиены |  |
| 611 |  | раздел 7ГОСТ Р 53895-2010 (ЕН 12331:2003) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Волчки. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 612 |  | раздел 7ГОСТ Р 53896-2010 (ЕН 13289:2001) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для сушки и охлаждения макаронных изделий. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 613 |  | раздел 7ГОСТ Р 53942-2010 (ЕН 13885:2005) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Клипсаторы. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 614 |  | раздел 7ГОСТ Р 54320-2011 (ЕН 1673:2000) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Печи хлебопекарные ротационные. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 615 |  | раздел 7ГОСТ Р 54321-2011 (ЕН 12505:2000) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Центрифуги для производства пищевых растительных масел и жиров. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 616 |  | раздел 7ГОСТ Р 54387-2011 (ЕН 12355:2003) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Оборудование для съема шкурки, удаления кожи и пленки в производстве мясных и рыбных продуктов. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 617 |  | раздел 7ГОСТ Р 54388-2011 (ЕН 13390:2002) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для производства пирогов, печенья и пирожных. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 618 |  | раздел 7ГОСТ Р 54424-2011 (ЕН 13208:2003) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для чистки овощей. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 619 |  | раздел 7ГОСТ Р 54970-2012 (ЕН 13621:2004) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Устройства центробежные для сушки овощей и фруктов. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 620 |  | раздел 7ГОСТ Р 54423-2011 (ЕН 12852:2001) | Оборудование для обработки пищевых продуктов. Процессоры пищевые и блендеры. Требования безопасности и гигиены |  |
| 621 |  | раздел 7ГОСТ Р 54425-2011 (ЕН 12854:2003) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Смесители лопастные. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 622 |  | раздел 6СТБ ЕН 12854-2007 | Машины для обработки пищевых продуктов. Миксеры балансирные. Требования безопасности и гигиены |  |
| 623 |  | раздел 7ГОСТ Р 54967-2012 (ЕН 12855:2003) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Куттеры. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 624 |  | раздел 7ГОСТ Р 54972-2012 (ЕН 12463:2004) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины наполнительные и механизмы вспомогательные. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 625 |  | раздел 13ГОСТ 12.2.124-2013 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности |  |
| 626 |  | раздел 4ГОСТ 3347-91 | Насосы центробежные для жидких молочных продуктов. Общие технические условия |  |
| 627 |  | раздел 6ГОСТ 18518-80 | Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару. Общие технические условия |  |
| 628 |  | раздел 4ГОСТ 20258-95 | Машины моечные для стеклянной тары. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 629 |  | раздел 6ГОСТ 21253-75 | Автоматы наполнительные и дозировочно-наполнительные для жидких пищевых продуктов. Технические условия |  |
| 630 |  | раздел 3ГОСТ 24885-91 | Сепараторы центробежные жидкостные. Общие технические условия |  |
| 631 |  | раздел 5ГОСТ 26582-85 | Машины и оборудование продовольственные. Общие технические условия |  |
| 632 |  | раздел 3ГОСТ 28107-89 | Машины для перемешивания фарша. Основные параметры, технические требования и методы испытаний |  |
| 633 |  | раздел 6ГОСТ 29065-91 | Емкости для молока и молочных продуктов. Общие технические условия |  |
| 634 |  | раздел 6ГОСТ 30146-95 | Машины и оборудование для производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Общие технические условия |  |
| 635 |  | раздел 4ГОСТ 30150-96 | Машины этикетировочные. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 636 |  | раздел 6ГОСТ 30316-95 | Линии и оборудование для упаковывания жидкой пищевой продукции в стеклянные бутылки. Общие технические условия |  |
| 48. Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности |
| 637 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 11ГОСТ 12.2.124-2013 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности |  |
| 638 |  | раздел 6ГОСТ 18518-80 | Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару. Общие технические условия |  |
| 639 |  | раздел 5ГОСТ 26582-85 | Машины и оборудование продовольственные. Общие технические условия |  |
| 640 |  | раздел 3ГОСТ 27962-88 | Оборудование технологическое для мукомольных предприятий. Общие технические условия |  |
| 49. Оборудование технологическое для торговли, общественного питания и пищеблоков |
| 641 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | приложения A, C и EГОСТ МЭК 60335-1-2008 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования |  |
| 642 |  | приложения A, C, E и NГОСТ IEC 60335-1-2013 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования |  |
| 643 |  | разделы 4, 6 - 11, 13 - 32ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-37. Дополнительные требования к электрическим фритюрницам для предприятий общественного питания |  |
| 644 |  | разделы 5 - 11, 13 - 32, приложение NГОСТ IEC 60335-2-38-2013 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-38. Частные требования к электрическим аппаратам контактной обработки с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания |  |
| 645 |  | разделы 5 - 11, 13 - 32, приложение NГОСТ IEC 60335-2-39-2013 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-39. Частные требования к электрическим универсальным сковородам для предприятий общественного питания |  |
| 646 |  | разделы 8 - 32ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-47. Дополнительные требования к электрическим варочным котлам для предприятий общественного питания |  |
| 647 |  | приложение NГОСТ IEC 60335-2-42-2013 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-42. Частные требования к электропечам с принудительной конвекцией, пароварочным аппаратам и конвекционным печам для пищеблоков |  |
| 648 |  | ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-48. Частные требования к электрическим грилям и тостерам для предприятий общественного питания |  |
| 649 |  | ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-50. Частные требования к электрическим водяным баням для пищеблоков |  |
| 650 |  | приложения A и BГОСТ IEC 60335-2-58-2013 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-58. Дополнительные требования к посудомоечным машинам для предприятий общественного питания |  |
| 651 |  | ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-62. Частные требования к ополаскивающим ваннам с электрическим нагревом для предприятий общественного питания |  |
| 652 |  | разделы 5 - 11, 13 - 32ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-75. Частные требования к дозирующим устройствам и торговым автоматам для предприятий общественного питания |  |
| 653 |  | разделы 5 - 11, 13 - 32ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 | Приборы электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-89. Частные требования к коммерческим холодильникам со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором |  |
| 654 |  | разделы 5 - 11, 13 - 32ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 | Приборы электрические бытового и аналогичного назначения. Безопасность. Часть 2-90. Частные требования к промышленным микроволновым печам |  |
| 655 |  | разделы 8 - 32ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим кухонным плитам, шкафам и конфоркам для предприятий общественного питания |  |
| 656 |  | разделы 8 - 32ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим аппаратам контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания |  |
| 657 |  | разделы 8 - 32ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим грилям и тостерам для предприятий общественного питания |  |
| 658 |  | разделы 8 - 32ГОСТ 27570.42-92 (МЭК 335-2-49-88) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим тепловым шкафам для предприятий общественного питания |  |
| 659 |  | разделы 8 - 32ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим мармитам для предприятий общественного питания |  |
| 660 |  | разделы 8 - 32ГОСТ 27570.51-95 (МЭК 335-2-62-90) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к ополаскивающим ваннам с электрическим нагревом для предприятий общественного питания |  |
| 661 |  | разделы 8 - 32ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-90) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим кипятильникам для воды и электрическим нагревателям жидкостей для предприятий общественного питания |  |
| 662 |  | разделы 8 - 32ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим кухонным машинам для предприятий общественного питания |  |
| 663 |  | раздел 7ГОСТ EN 454-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Смесители планетарные. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 664 |  | раздел 6ГОСТ EN 1974-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для порционной нарезки. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 665 |  | раздел 6ГОСТ EN 12042-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины тестоделительные автоматические. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 666 |  | раздел 6ГОСТ EN 12851-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Приспособления к машинам с дополнительной приводной ступицей. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 667 |  | раздел 6ГОСТ EN 12984-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Переносные и/или ручные машины и приборы с режущим инструментом с механическим приводом. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 668 |  | раздел 6ГОСТ EN 13288-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Подъемно-опрокидывающие машины. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 669 |  | раздел 6ГОСТ EN 13389-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Смесители с горизонтальными валами. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 670 |  | раздел 6ГОСТ EN 13534-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины шприцевальные для посола. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 671 |  | раздел 6ГОСТ EN 13591-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Посадчики в печь со стационарной платформой. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 672 |  | раздел 6ГОСТ EN 13870-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Блокорезки. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 673 |  | раздел 6ГОСТ EN 13886-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Варочные котлы с приводом и мешалкой. Требования безопасности и гигиены |  |
| 674 |  | раздел 6ГОСТ EN 13954-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Хлеборезки. Требования безопасности и гигиены |  |
| 675 |  | раздел 6ГОСТ EN 14958-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для размола и обработки муки и крупчатки. Требования безопасности и гигиены |  |
| 676 |  | раздел 6ГОСТ EN 15166-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины автоматические для разделки мясных туш. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 677 |  | раздел 6ГОСТ EN 15774-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для производства свежих концентрированных паст. Требования безопасности и гигиены |  |
| 678 |  | разделы 8 - 32ГОСТ Р МЭК 335-1-94 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний |  |
| 679 |  | раздел 5СТБ IEC 60335-2-37-2011 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-37. Дополнительные требования к электрическим фритюрницам для предприятий общественного питания |  |
| 680 |  | раздел 5СТБ IEC 60335-2-47-2011 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-47. Дополнительные требования к электрическим варочным котлам для предприятий общественного питания |  |
| 681 |  | раздел 5СТБ IEC 60335-2-49-2010 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-49. Дополнительные требования к электрическим тепловым шкафам для предприятий общественного питания |  |
| 682 |  | раздел 5СТБ МЭК 60335-2-36-2005 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-36. Дополнительные требования к электрическим кухонным плитам, духовкам, конфоркам и нагревательным элементам для предприятий общественного питания |  |
| 683 |  | разделы 8 - 32ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим универсальным сковородам для предприятий общественного питания |  |
| 684 |  | разделы 8 - 32ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим шкафам с принудительной циркуляцией воздуха, пароварочным аппаратам и пароварочно-конвективным шкафам для предприятий общественного питания |  |
| 685 |  | разделы 4, 6 - 11 и 13 - 32ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим посудомоечным машинам для предприятий общественного питания |  |
| 686 |  | раздел 5ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.36. Частные требования к электрическим кухонным плитам, шкафам и конфоркам для предприятий общественного питания |  |
| 687 |  | раздел 5ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-49:2008) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.49. Частные требования к электрическим тепловым шкафам для предприятий общественного питания |  |
| 688 |  | раздел 5ГОСТ Р 52161.2.64-2012 (МЭК 60335-2-64:2008 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.64. Частные требования к электрическим кухонным машинам для предприятий общественного питания |  |
| 689 |  | раздел 4ГОСТ 12.2.092-94 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания. Общие технические требования по безопасности и методы испытаний |  |
| 690 |  | раздел 7ГОСТ 14227-97 | Машины посудомоечные. Общие технические условия |  |
| 691 |  | раздел 6ГОСТ 22502-89 | Агрегаты компрессорно-конденсаторные с герметичными холодильными компрессорами для торгового холодильного оборудования. Общие технические условия |  |
| 692 |  | раздел 8ГОСТ 23833-95 | Оборудование холодильное торговое. Общие технические условия |  |
| 693 |  | раздел 3ГОСТ 27440-87 | Аппараты для раздачи охлажденных напитков для предприятий общественного питания. Типы, технические требования и методы испытаний |  |
| 694 |  | разделы 8 - 32ГОСТ 27570.0-87 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний |  |
| 695 |  | раздел 2ГОСТ 27684-88 | Мармиты электрические для предприятий общественного питания. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 696 |  | раздел 10ГОСТ 31529-2012 | Машины и оборудование для хлебопекарной промышленности. Требования безопасности |  |
| 697 |  | раздел 6ГОСТ Р 12.2.142-99 (ИСО 5149-93) | Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные производительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности |  |
| 698 |  | раздел 6ГОСТ Р 51360-99 | Компрессоры холодильные. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 699 |  | разделы 8 - 32ГОСТ Р 52161.1-2004 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 1. Общие требования |  |
| 700 |  | разделы 8 - 32ГОСТ Р 52161.2.24-2007 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к холодильникам, морозильникам, устройствам для производства льда и методы испытаний |  |
| 50. Оборудование полиграфическое |
| 701 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 6ГОСТ EN 1010-1-2011 | Оборудование полиграфическое. Требования безопасности для конструирования и изготовления. Часть 1. Общие требования |  |
| 702 |  | раздел 6ГОСТ EN 1010-3-2011 | Оборудование полиграфическое. Требования безопасности для конструирования и изготовления. Часть 3. Машины резальные. |  |
| 703 |  | разделы 4 - 12ГОСТ Р 53479-2009 (ЕН 13023:2003) | Оборудование полиграфическое. Методы определения шумовых характеристик. Степени точности 2 и 3 |  |
| 704 |  | раздел 11ГОСТ 12.2.231-2012 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование полиграфическое. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 705 |  | раздел 11СТБ 1568-2005 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование полиграфическое. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 706 |  | разделы 4 - 10СТБ 1783-2007 | Машины печатные офсетные листовые. Методы контроля технологических параметров |  |
| 51. Оборудование технологическое для стекольной, фарфоровой, фаянсовой и кабельной промышленности |
| 707 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 9ГОСТ 12.2.015-93 | Машины и оборудование для стекольной промышленности. Общие требования безопасности |  |
| 52. Крепежные изделия общемашиностроительного применения |
| 708 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | подраздел 8.6ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 | Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы |  |
| 709 |  | раздел 6ГОСТ Р ИСО 898-5-2009 | Механические свойства крепежных изделий из углеродистой и легированной стали. Часть 5. Установочные винты и аналогичные резьбовые крепежные изделия, не подвергаемые растягивающим напряжениям |  |
| 710 |  | раздел 2ГОСТ Р ИСО 2320-2009 | Гайки стальные самостопорящиеся. Механические и эксплуатационные свойства |  |
| 711 |  | разделы 5 и 6ГОСТ Р ИСО 2702-2009 | Винты самонарезающие стальные термообработанные. Механические свойства |  |
| 712 |  | приложение СГОСТ Р ИСО 4759-1-2009 | Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности A, B и C |  |
| 713 |  | раздел 2ГОСТ Р ИСО 4759-3-2009 | Изделия крепежные. Допуски. Часть 3. Плоские круглые шайбы для болтов, винтов и гаек. Классы точности A и C |  |
| 714 |  | раздел 4ГОСТ Р ИСО 6157-1-2009 | Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего назначения |  |
| 715 |  | раздел 4ГОСТ Р ИСО 6157-2-2009 | Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 2. Гайки |  |
| 716 |  | приложение ДАГОСТ Р ИСО 8992-2011 | Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек |  |
| 717 |  | разделы 3 - 6ГОСТ Р ИСО 14589-2005 | Заклепки "слепые". Механические испытания |  |
| 718 |  | разделы 6 - 8ГОСТ Р 52627-2006 (ИСО 898-1:1999 | Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний |  |
| 719 |  | разделы 6 - 8ГОСТ Р 52628-2006 (ИСО 898-2:1992, ИСО 898-6:1994) | Гайки. Механические свойства и методы испытаний |  |
| 720 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 397-79 | Шплинты. Технические условия |  |
| 721 |  | разделы 2 и 3ГОСТ 1147-80 | Шурупы. Общие технические условия |  |
| 722 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 6402-70 | Шайбы пружинные. Технические условия |  |
| 723 |  | разделы 2 и 3ГОСТ 10304-80 | Заклепки классов точности B и C. Общие технические условия |  |
| 724 |  | разделы 2 и 3ГОСТ 10461-81 | Шайбы стопорные с зубьями. Общие технические условия |  |
| 725 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 10618-80 | Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие технические условия |  |
| 726 |  | разделы 2 и 3ГОСТ 12644-80 | Заклепки пустотелые и полупустотелые. Общие технические условия |  |
| 727 |  | раздел 3ГОСТ 14803-85 | Заклепки (повышенной точности). Общие технические условия |  |
| 728 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 1759.0-87 | Болты, винты, шпильки и гайки. Общие технические условия |  |
| 729 |  | раздел 3ГОСТ 1759.1-82 | Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей |  |
| 730 |  | раздел 3ГОСТ 1759.2-82 | Болты, винты и шпильки. Дефекты поверхности и методы контроля |  |
| 731 |  | раздел 3ГОСТ 1759.3-83 | Гайки. Дефекты поверхности и методы контроля |  |
| 732 |  | разделы 4 - 6ГОСТ 1759.4-87 | Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний |  |
| 733 |  | разделы 2 и 3ГОСТ 18123-82 | Шайбы. Общие технические условия |  |
| 734 |  | ГОСТ 25556-82 | Винты установочные. Механические свойства и методы испытаний |  |
| 53. Подшипники качения |
| 735 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 8 и 9ГОСТ 520-2002 (ИСО 492-94, ИСО 199-97) | Подшипники качения. Общие технические условия |  |
| 736 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 3635-78 (ИСО 6124-1-82, ИСО 6124-2-82, ИСО 6124-3-82, ИСО 6125-82) | Подшипники шарнирные. Технические условия |  |
| 737 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 4060-78 | Подшипники роликовые игольчатые с одним наружным штампованным кольцом. Технические условия |  |
| 738 |  | раздел 3ГОСТ 10058-90 | Подшипники радиальные шариковые однорядные для приборов. Технические условия |  |
| 739 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 20821-75 | Подшипники шариковые упорно-радиальные двухрядные с углом контакта 60°. Технические условия |  |
| 740 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 24310-80 | Подшипники качения. Подшипники радиальные роликовые игольчатые без колец. Технические условия |  |
| 741 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 26676-85 | Подшипники роликовые упорные одинарные с игольчатыми роликами без колец. Технические условия |  |
| 54. Котлы отопительные, работающие на жидком и твердом топливе |
| 742 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 5ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-102. Дополнительные требования к приборам, работающим на газовом, жидком и твердом топливе и имеющим электрические соединения |  |
| 743 |  | раздел 5ГОСТ EN 303-1-2013 | Котлы отопительные. Часть 1. Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения. Определения, общие требования, испытания и маркировка |  |
| 744 |  | приложение DГОСТ EN 303-2-2013 | Котлы отопительные. Часть 2. Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения. Особые требования к котлам с топливораспылительными горелками |  |
| 745 |  | раздел 5ГОСТ EN 303-4-2013 | Котлы отопительные. Часть 4. Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения. Дополнительные требования к котлам, оснащенным горелками на жидком топливе с принудительной подачей воздуха для горения теплопроизводительностью не более 70 кВт и максимальным рабочим давлением 3 бар. Терминология, требования, испытания и маркировка |  |
| 746 |  | раздел 7ГОСТ EN 14394-2013 | Котлы отопительные. Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения номинальной теплопроизводительностью не более 10 МВт и максимальной рабочей температурой 110 °C |  |
| 747 |  | раздел 5СТБ EN 15034-2013 | Котлы отопительные. Конденсационные отопительные котлы на жидком топливе |  |
| 748 |  | ГОСТ Р 51382-2011 (ЕН 303-4:1999) | Котлы отопительные. Часть 4. Котлы отопительные с дутьевыми горелками. Специальные требования к котлам с дутьевыми горелками для жидкого топлива теплопроизводительностью до 70 кВт и рабочим давлением до 0,3 МПа. Термины, специальные требования, методы испытаний и маркировка |  |
| 749 |  | раздел 5ГОСТ Р 54440-2011 (ЕН 303-1:1999) | Котлы отопительные. Часть 1. Отопительные котлы с горелками с принудительной подачей воздуха. Терминология, общие требования, испытания и маркировка |  |
| 750 |  | ГОСТ Р 54441-2011 (ЕН 303-2:1998) | Котлы отопительные. Часть 2. Отопительные котлы с горелкой с принудительной подачей воздуха. Специальные требования к отопительным котлам с распылительной горелкой на жидком топливе |  |
| 751 |  | ГОСТ Р 54820-2011 (ЕН 304:1992) | Котлы отопительные. Правила испытаний котлов с дутьевыми горелками на жидком топливе |  |
| 752 |  | раздел 8ГОСТ Р 54829-2011 (EN 14394: 2005 + A1:2008) | Отопительные котлы, оборудованные горелкой с принудительной подачей воздуха, с номинальной тепловой мощностью не более 10 МВт и максимальной рабочей температурой 150 °C |  |
| 753 |  | раздел 8ГОСТ 30735-2001 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия |  |
| 754 |  | раздел 6ГОСТ 10617-83 | Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Общие технические условия |  |
| 755 |  | раздел 6ГОСТ 20548-87 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия |  |
| 55. Арматура промышленная трубопроводная |
| 756 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 11ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86) | Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования |  |
| 757 |  | СТБ EN 12266-1-2007 | Арматура промышленная трубопроводная. Испытания клапанов. Часть 1. Испытания под давлением, порядок проведения испытаний и критерии оценки |  |
| 758 |  | ГОСТ 12.2.085-2002 | Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности |  |
| 759 |  | раздел 9ГОСТ 5761-2005 | Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия |  |
| 760 |  | разделы 7 и 8ГОСТ 5762-2002 | Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия |  |
| 761 |  | разделы 3а и 3ГОСТ 9887-70 | Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП. Общие технические условия |  |
| 762 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 11881-76 | ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия |  |
| 763 |  | ГОСТ 18460-91 | Пневмоприводы. Общие технические требования |  |
| 764 |  | разделы 8 и 9ГОСТ 12893-2005 | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия |  |
| 765 |  | раздел 8ГОСТ 13252-91 | Затворы обратные на номинальное давление PN < 25 Мпа (250 кгс/см2). Общие технические условия |  |
| 766 |  | разделы 7 и 8ГОСТ 21345-2005 | Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия |  |
| 767 |  | ГОСТ 24856-2014 | Арматура трубопроводная. Термины и определения |  |
| 768 |  | разделы 8 и 9ГОСТ 31294-2005 | Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия |  |
| 769 |  | разделы 7 и 8ГОСТ 31901-2013 (в части требований к общепромышленной арматуре 4-го класса безопасности) | Арматура трубопроводная для атомных станций. Общие технические условия. |  |
| 770 |  | раздел 6ГОСТ Р 52543-2006 | Гидроприводы объемные. Требования безопасности |  |
| 771 |  | раздел 6ГОСТ Р 52869-2007 | Пневмоприводы. Требования безопасности |  |
| 772 |  | раздел 8ГОСТ Р 53402-2009 | Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний. |  |
| 773 |  | раздел 8ГОСТ Р 53671-2009 | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия. |  |
| 774 |  | приложение АГОСТ Р 53672-2009 | Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности |  |
| 775 |  | разделы 7 и 8ГОСТ Р 53673-2009 | Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия |  |
| 776 |  | разделы 10 и 11ГОСТ Р 54086-2010 | Стабилизаторы давления. Общие технические условия |  |
| 777 |  | раздел 7ГОСТ Р 55429-2013 | Соединения трубопроводов бугельные разъемные. Конструкция, размеры и общие технические условия |  |
| 778 |  | раздел 7ГОСТ Р 55430-2013 | Соединения трубопроводов разъемные. Оценка технического состояния и методы испытаний. Безопасность эксплуатации |  |
| 779 |  | раздел 7ГОСТ Р 54808-2011 | Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов |  |
| 780 |  | разделы 7 и 8ГОСТ Р 55018-2012 | Арматура трубопроводная для объектов энергетики. Общие технические условия |  |
| 781 |  | разделы 7 и 8ГОСТ Р 55019-2012 | Арматура трубопроводная. Сильфоны многослойные металлические. Общие технические условия |  |
| 782 |  | разделы 7 и 8ГОСТ Р 55020-2012 | Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных трубопроводов. Общие технические условия |  |
| 783 |  | разделы 6 и 7ГОСТ Р 55023-2012 | Арматура трубопроводная. Регуляторы давления квартирные. Общие технические условия |  |
| 784 |  | раздел 5ГОСТ Р 55508-2013 | Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик |  |
| 785 |  | разделы 7 и 8ГОСТ Р 55511-2013 | Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические условия |  |
| 786 |  | ГОСТ Р 56001-2014 | Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности. Общие технические условия |  |
| 56. Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее |
| 787 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 10ГОСТ ISO 13706-2011 | Аппараты с воздушным охлаждением. Общие технические требования |  |
| 788 |  | раздел 10ГОСТ Р ИСО 15547-1-2009 | Нефтяная и газовая промышленность. Пластинчатые теплообменники. Технические требования |  |
| 789 |  | раздел 10ГОСТ Р ИСО 22734-1-2013 | Генераторы водородные на основе электролиза воды. Часть 1. Промышленное и коммерческое применение |  |
| 790 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 20680-2002 | Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Общие технические условия |  |
| 791 |  | ГОСТ 30872-2002 | Аппараты воздушного охлаждения. Общие технические условия |  |
| 792 |  | раздел 10ГОСТ 31358-2007 | Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия |  |
| 793 |  | раздел 4ГОСТ 31827-2012 | Сепараторы жидкостные центробежные. Требования безопасности. Методы испытаний |  |
| 794 |  | раздел 4ГОСТ 31828-2012 | Аппараты и установки сушильные и выпарные. Требования безопасности |  |
| 795 |  | раздел 6ГОСТ 31833-2012 | Оборудования для микробиологических производств. Аппараты для гидролиза растительного сырья. Ферментаторы. Требования безопасности. Методы испытаний |  |
| 796 |  | раздел 4ГОСТ 31836-2012 | Центрифуги промышленные. Требования безопасности. Методы испытаний |  |
| 797 |  | раздел 4ГОСТ Р 51126-98 | Фильтры жидкостные вакуумные и гравитационные. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 798 |  | раздел 3ГОСТ Р 51127-98 | Фильтры жидкостные периодического действия, работающие под давлением. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 799 |  | ГОСТ Р 51273-99 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий |  |
| 800 |  | ГОСТ Р 51274-99 | Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. Нормы и методы расчета на прочность |  |
| 801 |  | раздел 8ГОСТ Р 52630-2012 | Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия |  |
| 802 |  | разделы 9 и 10ГОСТ Р 53676-2009 | Фильтры для магистральных нефтепроводов. Общие требования |  |
| 803 |  | ГОСТ Р 53681-2009 | Нефтяная и газовая промышленность. Детали факельных устройств для общих работ на нефтеперерабатывающих предприятиях. Общие технические требования |  |
| 804 |  | раздел 5ГОСТ Р 54110-2010 | Водородные генераторы на основе технологий переработки топлива. Часть 1. Безопасность |  |
| 805 |  | раздел 6ГОСТ Р 54114-2010 | Передвижные устройства и системы для хранения водорода на основе гидридов металлов |  |
| 806 |  | ГОСТ Р 54522-2011 | Сосуды и аппараты высокого давления. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических обечаек, днищ, фланцев, крышек. Рекомендации по конструированию |  |
| 807 |  | разделы 8 и 9ГОСТ Р 54803-2011 | Сосуды стальные сварные высокого давления. Общие технические требования |  |
| 808 |  | раздел 20ГОСТ Р 55226-2012 | Водород газообразный. Заправочные станции |  |
| 809 |  | ГОСТ Р 55597-2013 | Сосуды стальные высокого давления. Нормы и методы расчета на прочность. Укрепление отверстий в обечайках и днищах при внутреннем давлении. Расчет на прочность при действии внешних статических нагрузок на штуцер |  |
| 810 |  | раздел 11ГОСТ Р 55601-2013 | Аппараты теплообменные и аппараты воздушного охлаждения. Крепление труб в трубных решетках. Общие технические требования |  |
| 57. Оборудование для переработки полимерных материалов |
| 811 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 3ГОСТ 12.2.036-78 | Система стандартов безопасности труда. Пресс-формы для изготовления резинотехнических изделий. Общие требования безопасности |  |
| 812 |  | раздел 6ГОСТ 12.2.045-94 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование для производства резинотехнических изделий. Требования безопасности |  |
| 813 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 11996-79 | Резиносмесители периодического действия. Общие технические условия |  |
| 814 |  | разделы 4 и 5ГОСТ 14106-80 | Автоклавы вулканизационные. Общие технические условия |  |
| 815 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 14333-79 | Вальцы резинообрабатывающие. Общие технические условия |  |
| 816 |  | ГОСТ 15940-84 | Станки для сборки покрышек. Общие технические условия |  |
| 58. Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные) |
| 817 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 8 - 10ГОСТ ИСО 16902-1-2006 | Шум машин. Технический метод определения уровней звуковой мощности насосов гидроприводов по интенсивности звука |  |
| 818 |  | раздел 5ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-41. Дополнительные требования к насосам |  |
| 819 |  | раздел 6ГОСТ 22247-96 (ИСО 2858-75) | Насосы центробежные консольные для воды. Основные параметры и размеры. Требования безопасности. Методы контроля |  |
| 820 |  | разделы 6 - 8ГОСТ 31336-2006 (ИСО 2151:2004) | Шум машин. Технические методы измерения шума компрессоров и вакуумных насосов |  |
| 821 |  | разделы 7 - 10ГОСТ 31300-2005 (ЕН 12639:2000) | Шум машин. Насосы гидравлические. Испытания на шум |  |
| 822 |  | СТБ EN 13951-2009 | Оборудование продовольственное и сельскохозяйственное. Насосы для подачи жидких продуктов. Требования безопасности и правила конструирования |  |
| 823 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 3347-91 | Насосы центробежные для жидких молочных продуктов. Общие технические условия |  |
| 824 |  | разделы 2 и 4ГОСТ 6134-87 | Насосы динамические. Методы испытаний |  |
| 825 |  | разделы 1 и 2ГОСТ 14658-86 | Насосы объемные гидроприводов. Правила приемки и методы испытаний |  |
| 826 |  | разделы 1 и 2ГОСТ 17335-79 | Насосы объемные. Правила приемки и методы испытаний |  |
| 827 |  | ГОСТ 30645-99 | Энергосбережение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Тепловые насосы "Воздух - вода" для коммунально-бытового теплоснабжения. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 828 |  | разделы 9 и 10ГОСТ 31835-2012 | Насосы скважинные штанговые. Общие технические требования |  |
| 829 |  | раздел 6ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998) | Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности |  |
| 830 |  | раздел 6ГОСТ 31840-2012 | Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности |  |
| 831 |  | раздел 6ГОСТ Р 54804-2011 (ИСО 9908:1993) | Насосы центробежные. Технические требования. Класс III |  |
| 832 |  | раздел 6ГОСТ Р 54805-2011 (ИСО 5199:2002) | Насосы центробежные. Технические требования. Класс II |  |
| 833 |  | раздел 6ГОСТ Р 54806-2011 (ИСО 9905:1994) | Насосы центробежные. Технические требования. Класс I |  |
| 834 |  | СТБ 1831-2008 | Насосы шестеренные объемного гидропривода. Технические условия |  |
| 59. Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное |
| 835 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 5ГОСТ 12.2.016-81 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности |  |
| 836 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 12.2.016.1-91 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Определение шумовых характеристик. Общие требования |  |
| 837 |  | раздел 4ГОСТ 12.2.110-95 | Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения. Нормы и методы определения шумовых характеристик |  |
| 838 |  | ГОСТ 12.2.133-94 | Система стандартов безопасности труда. Компрессоры и насосы вакуумные жидкостно-кольцевые. Требования безопасности |  |
| 839 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 18517-84 | Компрессоры гаражные. Общие технические условия |  |
| 840 |  | разделы 7 и 8ГОСТ 19663-90 | Резервуары изотермические для жидкой двуокиси углерода. Общие технические требования |  |
| 841 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 22502-89 | Агрегаты компрессорно-конденсаторные с герметичными холодильными компрессорами для торгового холодильного оборудования. Общие технические условия |  |
| 842 |  | ГОСТ 23467-79 | Компрессоры воздушные для доменных печей и воздухоразделительных установок. Общие технические требования |  |
| 843 |  | разделы 7 и 8ГОСТ 23833-95 | Оборудование холодильное торговое. Общие технические условия |  |
| 844 |  | раздел 7ГОСТ 25005-94 | Оборудование холодильное. Общие требования к назначению давлений |  |
| 845 |  | раздел 2ГОСТ 27407-87 | Компрессоры поршневые оппозитные. Допустимые уровни шумовых характеристик и методы их измерений |  |
| 846 |  | разделы 6 и 7ГОСТ 30829-2002 | Генераторы ацетиленовые передвижные. Общие технические условия |  |
| 847 |  | ГОСТ 30938-2002 | Компрессорное оборудование. Определение вибрационных характеристик малых и средних поршневых компрессоров и нормы вибрации |  |
| 848 |  | раздел 7ГОСТ 31824-2012 | Туманоуловители волокнистые. Типы и основные параметры. Требования безопасности. Методы испытаний |  |
| 849 |  | раздел 5ГОСТ 31830-2012 | Электрофильтры. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 850 |  | раздел 5ГОСТ 31834-2012 | Газоочистители адсорбционные. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 851 |  | ГОСТ 31837-2012 | Газоочистители абсорбционные. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 852 |  | раздел 7ГОСТ Р 51360-99 | Компрессоры холодильные. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 853 |  | раздел 8ГОСТ Р 52615-2006 (ЕН 1012-2:1996) | Компрессоры и вакуумные насосы. Требования безопасности. Часть 2. Вакуумные насосы |  |
| 854 |  | разделы 7 и 8ГОСТ Р 53675-2009 | Насосы нефтяные для магистральных трубопроводов. Общие требования |  |
| 855 |  | раздел 17ГОСТ Р 54802-2011 (ИСО 13631:2002) | Нефтяная и газовая промышленность. Компрессоры поршневые газовые агрегатированные. Технические требования |  |
| 856 |  | разделы 14 - 16 и 20ГОСТ Р 54892-2012 | Монтаж установок разделения воздуха и другого криогенного оборудования. Общие положения |  |
| 60. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее |
| 857 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 5ГОСТ 31826-2012 | Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Фильтры рукавные. Пылеуловители мокрые. Требования безопасности. Методы испытаний |  |
| 858 |  | раздел 5ГОСТ 31831-2012 | Пылеуловители центробежные. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 859 |  | разделы 5 и 6ГОСТ Р 50820-95 | Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы определения запыленности газопылевых потоков |  |
| 61. Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное |
| 860 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 5ГОСТ 31841-2012 (ISO 14693:2003) | Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для подземного ремонта скважин. Общие технические требования |  |
| 861 |  | разделы 5 и 8ГОСТ 31844-2012 (ISO 13535:2000) | Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Оборудование подъемное. Общие технические требования |  |
| 862 |  | раздел 8ГОСТ Р ИСО 13533-2013 | Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Оборудование со стволовым проходом. Общие технические требования |  |
| 863 |  | раздел 8ГОСТ Р ИСО 13534-2013 | Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Контроль, техническое обслуживание, ремонт и восстановление подъемного оборудования. Общие технические требования |  |
| 864 |  | раздел 11ГОСТ Р ИСО 13626-2013 | Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Сооружения для бурения и обслуживания скважин. Общие технические требования |  |
| 865 |  | раздел 10ГОСТ Р ИСО 13628-2-2013 | Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 2. Гибкие трубные системы многослойной структуры без связующих слоев для подводного и морского применения |  |
| 866 |  | подразделы 5.8, 6.4 и 7.7ГОСТ Р ИСО 13628-3-2013 | Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 3. Системы проходных выкидных трубопроводов (TFL) |  |
| 867 |  | разделы 6 и 7ГОСТ Р ИСО 17078-3-2013 | Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Часть 3. Устройства для спуска и подъема, инструмент для установки газлифтных клапанов и защелки оправок с боковым карманом. Общие технические требования |  |
| 868 |  | раздел 4ГОСТ 12.2.041-79 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование буровое. Требования безопасности |  |
| 869 |  | раздел 3ГОСТ 12.2.044-80 | Система стандартов безопасности труда. Машины и оборудование для транспортирования нефти. Требования безопасности |  |
| 870 |  | раздел 4ГОСТ 12.2.088-83 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование наземное для освоения и ремонта скважин. Общие требования безопасности |  |
| 871 |  | раздел 4ГОСТ 12.2.108-85 | Система стандартов безопасности труда. Установки для бурения геологоразведочных и гидрогеологических скважин. Требования безопасности |  |
| 872 |  | раздел 5ГОСТ 12.2.115-2002 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование противовыбросовое. Требования безопасности |  |
| 873 |  | раздел 4ГОСТ 12.2.125-91 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование тросовое наземное. Требования безопасности |  |
| 874 |  | подраздел 4.7ГОСТ 12.2.136-98 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование штангонасосное наземное. Требования безопасности |  |
| 875 |  | подраздел 4.9ГОСТ 12.2.228-2004 | Система стандартов безопасности труда. Инструменты и приспособления спуско-подъемные для ремонта скважин. Требования безопасности |  |
| 876 |  | ГОСТ 12.2.232-2012 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование буровое наземное. Требования безопасности |  |
| 877 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 5286-75 | Замки для бурильных труб |  |
| 878 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 7360-82 | Переводники для бурильных колонн. Технические условия |  |
| 879 |  | разделы 8 и 9ГОСТ 15880-96 | Электробуры. Общие технические условия |  |
| 880 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 20692-2003 | Долота шарошечные. Технические условия |  |
| 881 |  | ГОСТ 21210-75 | Головки бурильные для керноприемных устройств. Типы и основные размеры |  |
| 882 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 23979-80 | Переводники для насосно-компрессорных труб. Технические условия |  |
| 883 |  | ГОСТ 26474-85 | Долота и головки бурильные алмазные и оснащенные сверхтвердыми композиционными материалами. Типы и основные размеры |  |
| 884 |  | разделы 6 и 7ГОСТ 26698.1-93 | Станки для бурения взрывных скважин на открытых горных работах. Общие технические условия |  |
| 885 |  | разделы 6 и 7ГОСТ 26698.2-93 | Станки буровые подземные. Общие технические условия |  |
| 886 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 27834-95 | Замки приварные для бурильных труб. Технические условия |  |
| 887 |  | раздел 5ГОСТ 30767-2002 | Оборудование для газлифтной эксплуатации скважин. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 888 |  | разделы 7 и 8ГОСТ 30776-2002 | Установки насосные передвижные нефтегазопромысловые. Общие технические условия |  |
| 889 |  | разделы 9 и 10ГОСТ 31835-2012 | Насосы скважинные штанговые. Общие технические требования |  |
| 890 |  | подраздел 4.15ГОСТ Р 51365-2009 | Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для бурения и добычи. Оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование. Общие технические требования |  |
| 891 |  | подразделы 7.3 - 7.14, 8.10 и 9.14, раздел 10ГОСТ Р 53366-2009 | Трубы стальные, применяемые в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин в нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия |  |
| 892 |  | раздел 5ГОСТ Р 53683-2009 | Нефтяная и газовая промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование. Подъемное оборудование. Общие технические требования |  |
| 893 |  | ГОСТ Р 54382-2011 | Нефтяная и газовая промышленность. Подводные трубопроводные системы. Общие технические требования |  |
| 894 |  | ГОСТ Р 55141-2012 | Переработка попутного нефтяного газа. Малогабаритные блочные газоперерабатывающие комплексы. Общие технические требования |  |
| 895 |  | ГОСТ Р 55288-2012 | Испытатели пластов на трубах. Скважинное и устьевое оборудование. Общие технические условия |  |
| 896 |  | разделы 6 и 7ГОСТ Р 55429-2013 | Соединения трубопроводов бугельные разъемные. Конструкция, размеры и общие технические условия |  |
| 897 |  | разделы 5 и 7ГОСТ Р 55430-2013 | Соединения трубопроводов разъемные. Оценка технического состояния и методы испытаний. Безопасность эксплуатации |  |
| 62. Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения |
| 898 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 8ГОСТ 12.3.008-75 | Система стандартов безопасности труда. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности |  |
| 63. Горелки газовые и комбинированные (кроме блочных), жидкотопливные, встраиваемые в оборудование, предназначенное для использования в технологических процессах на промышленных предприятиях |
| 899 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 28091-89 | Горелки промышленные на жидком топливе. Методы испытаний |  |
| 900 |  | ГОСТ 29134-97 | Горелки газовые промышленные. Методы испытаний |  |
| 64. Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В |
| 901 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 5ГОСТ 11516-94 | ручные инструменты для работы под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний |  |
| 65. Инструмент из природных и синтетических алмазов |
| 902 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 5ГОСТ 32833-2014 | Круги алмазные отрезные. Технические условия |  |
| 903 |  | раздел 6ГОСТ 32406-2013 | Инструмент алмазный из кубического нитрида бора. Требования безопасности. |  |
| 66. Фрезы, резцы |
| 904 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 6ГОСТ 2679-2014 | Фрезы прорезные и отрезные. Технические условия |  |
| 905 |  | пункт 30а раздела IIГОСТ 5688-61 | Резцы с твердосплавными пластинами. Технические условия |  |
| 906 |  | раздел 4ГОСТ 13932-80 | Фрезы дереворежущие насадные цилиндрические сборные. Технические условия |  |
| 907 |  | раздел 5ГОСТ 22749-77 | Фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями. Технические условия |  |
| 908 |  | раздел 3ГОСТ 24360-80 | Фрезы торцовые насадные со вставными ножами, оснащенные пластинами из твердого сплава. Технические условия |  |
| 909 |  | раздел 5ГОСТ Р 52419-2005 | Фрезы насадные, оснащенные твердым сплавом, для обработки древесных материалов и пластиков. Технические условия |  |
| 910 |  | подразделы 5.8 и 5.9ГОСТ Р 52589-2006 | Фрезы концевые, оснащенные твердым сплавом, для высокоскоростной обработки древесных материалов и пластиков. Технические условия и требования безопасности |  |
| 911 |  | подразделы 5.8 и 5.9ГОСТ Р 52590-2006 | Фрезы концевые, оснащенные сверхтвердыми материалами, для высокоскоростной обработки древесных материалов и пластиков. Технические условия и требования безопасности |  |
| 912 |  | подразделы 5.6 и 5.7ГОСТ Р 53926-2010 (ЕН 847-2:2001) | Фрезы концевые с механическим креплением сменных режущих пластин для обработки древесины и композиционных древесных материалов. Общие технические условия |  |
| 913 |  | подразделы 5.6 и 5.7ГОСТ Р 53927-2010 (ЕН 847-1:2005) | Фрезы насадные сборные с корпусами из легких сплавов с механическим креплением сменных режущих пластин для обработки древесины и композиционных древесных материалов. Общие технические условия |  |
| 67. Инструмент абразивный, материалы абразивные |
| 914 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 5 и 7ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) | Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний |  |
| 915 |  | подразделы 5.8 и 5.9ГОСТ Р 54489-2011 (ЕН 847-1:2005) | Пилы дисковые для бревнопильных станков и автоматических линий. Общие технические условия |  |
| 916 |  | подраздел 5.8ГОСТ Р 54490-2011 (ЕН 847-1:2005) | Пилы дисковые, оснащенные пластинами из сверхтвердых материалов, для обработки древесных материалов и пластиков. Общие технические условия |  |
| 917 |  | подраздел 4.4ГОСТ 9769-79 | Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов. Технические условия |  |
| 918 |  | подразделы 4.4 и 4.5ГОСТ 22776-77 | Изделия из шлифовальной шкурки. Технические условия |  |
| 919 |  | пункты 6.4.1 и 6.4.2ГОСТ 32406-2013 | Инструмент алмазный и из кубического нитрида бора. Требования безопасности |  |
| 920 |  | раздел 3ГОСТ Р 51140-98 | Инструмент металлорежущий. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 921 |  | подразделы 6.1 - 6.15ГОСТ Р 52588-2011 | Инструмент абразивный. Требования безопасности |  |

Утвержден

Решением Комиссии

Таможенного союза

от 18 октября 2011 г. N 823

ПЕРЕЧЕНЬ

СТАНДАРТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ

ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО

РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН

И ОБОРУДОВАНИЯ" (ТР ТС 010/2011)

Список изменяющих документов

(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии

от 19.05.2015 N 55)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Стандарты группы A (общетехнические вопросы безопасности) |
| 1 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ ЕН 1050-2002 | Безопасность машин. Принципы оценки и определения риска |  |
| 2 |  | разделы 4 и 6 - 8ГОСТ 2.601-2006 | Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы |  |
| 3 |  | разделы 4 и 5ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007 | Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методология |  |
| 4 |  | разделы 4 - 6ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007 | Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 2. Технические принципы |  |
| 5 |  | ГОСТ Р 53387-2009(ИСО/ТС 14798:2006) | Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска |  |
| II. Стандарты группы B (групповые вопросы безопасности) |
| 6 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 5ГОСТ ИСО 8995-2002 | Принципы зрительной эргономики. Освещение рабочих систем внутри помещений |  |
| 7 |  | разделы 6 - 10ГОСТ ИСО 13851-2006 | Безопасность оборудования. Двуручные устройства управления. Функциональные аспекты и принципы конструирования |  |
| 8 |  | разделы 6 и 8ГОСТ ИСО 13855-2006 | Безопасность оборудования. Расположение защитных устройств с учетом скоростей приближения частей тела человека |  |
| 9 |  | раздел 6ГОСТ ИСО 14123-1-2000 | Безопасность оборудования. Снижение риска для здоровья от опасных веществ, выделяемых оборудованием. Часть 1. Основные положения и технические требования |  |
| 10 |  | разделы 5 - 8ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) |  |
| 11 |  | разделы 4 - 6ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) | Шум машин. Заявление и контроль значений шумовых характеристик |  |
| 12 |  | разделы 5 и 6ГОСТ ЕН 349-2002 | Безопасность машин. Минимальные расстояния для предотвращения защемления частей человеческого тела |  |
| 13 |  | раздел 5ГОСТ ЕН 418-2002 | Безопасность машин. Установки аварийного выключения. Функции. Принципы проектирования |  |
| 14 |  | ГОСТ ЕН 563-2002 | Безопасность машин. Температуры касаемых поверхностей. Эргономические данные для установления предельных величин горячих поверхностей |  |
| 15 |  | ГОСТ ЕН894-2-2002 | Безопасность машин. Эргономические требования по конструированию средств отображения информации и органов управления. Часть 2. Средства отображения информации |  |
| 16 |  | ГОСТ ЕН 953-2014 | Безопасность машин. Защитные устройства. Общие требования по конструированию и изготовлению неподвижных и перемещаемых устройств |  |
| 17 |  | раздел 4ГОСТ ЕН 1005-2-2005 | Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 2. Составляющая ручного труда при работе с машинами и механизмами |  |
| 18 |  | ГОСТ ЕН 1037-2002 | Безопасность машин. Предотвращение неожиданного пуска |  |
| 19 |  | ГОСТ ЕН 1088-2002 | Безопасность машин. Блокировочные устройства, связанные с защитными устройствами. Принципы конструирования и выбора |  |
| 20 |  | раздел 4ГОСТ ЕН 1760-1-2004 | Безопасность машин. Защитные устройства, реагирующие на давление. Часть 1. Основные принципы конструирования и испытаний ковриков и полов, реагирующих на давление |  |
| 21 |  | разделы 4 и 5ГОСТ ЕН 1837-2002 | Безопасность машин. Встроенное освещение машин |  |
| 22 |  | разделы 4 и 7ГОСТ 30860-2002 (ЕН 842:1996, ЕН 981:1996) | Безопасность машин. Основные характеристики оптических и звуковых сигналов опасности. Технические требования и методы испытаний |  |
| 23 |  | разделы 5 - 7ГОСТ 31193-2004 (ЕН 1032:2003) | Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Общие требования |  |
| 24 |  | разделы 4 - 7ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования |  |
| 25 |  | разделы 4 - 7ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009 | Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные. Часть 3. Лестницы и перила |  |
| 26 |  | разделы 4 - 6ГОСТ Р ИСО 14122-4-2009 | Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные. Часть 4. Лестницы вертикальные |  |
| 27 |  | разделы 3 - 9ГОСТ Р ИСО 14738-2007 | Безопасность машин. Антропометрические требования при проектировании рабочих мест машин |  |
| 28 |  | разделы 3 и 4ГОСТ Р ИСО 15534-1-2009 | Эргономическое проектирование машин для обеспечения безопасности. Часть 1. Принципы определения размеров проемов для доступа всего тела человека внутрь машины |  |
| 29 |  | разделы 3 и 4ГОСТ Р ИСО 15534-2-2009 | Эргономическое проектирование машин для обеспечения безопасности. Часть 2. Принципы определения размеров отверстий доступа |  |
| 30 |  | разделы 3 и 4ГОСТ Р ИСО 15534-3-2009 | Эргономическое проектирование машин для обеспечения безопасности. Часть 3. Антропометрические данные |  |
| 31 |  | разделы 4 - 6, 8 и 9СТБ ИСО 13849-1-2005 | Безопасность машин. Элементы безопасности систем управления. Часть 1. Общие принципы конструирования |  |
| 32 |  | СТБ ISO 13857-2010 | Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасную зону |  |
| 33 |  | СТБ ИСО 14122-1-2004 | Безопасность машин. Средства доступа к механизмам постоянные. Часть 1. Выбор постоянных средств доступа между двумя уровнями |  |
| 34 |  | СТБ ИСО 14122-2-2004 | Безопасность машин. Средства доступа к механизмам постоянные. Часть 2. Рабочие платформы и проходы |  |
| 35 |  | СТБ ISO 14159-2011 | Безопасность машин. Гигиенические требования к конструкции машин |  |
| 36 |  | СТБ МЭК 60204-31-2006 | Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 31. Дополнительные требования безопасности и требования электромагнитной совместимости к швейным машинам, установкам и системам |  |
| 37 |  | СТБ IEC 60335-1-2013 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования |  |
| 38 |  | СТБ МЭК 61310-1-2005 | Безопасность машин. Индикация, маркировка и запуск. Часть 1. Требования к визуальным, звуковым и осязаемым сигналам |  |
| 39 |  | СТБ МЭК 61310-2-2005 | Безопасность машин. Индикация, маркировка и запуск. Часть 2. Требования к маркировке |  |
| 40 |  | СТБ МЭК 61310-3-2005 | Безопасность машин. Индикация, маркировка и запуск. Часть 3. Требования к размещению и функционированию органов управления |  |
| 41 |  | СТ РК МЭК 61310-1-2008 | Безопасность машин. Индикация, маркировка и запуск. Часть 1. Требования к визуальным, звуковым и осязаемым сигналам |  |
| 42 |  | СТ РК МЭК 61310-2-2008 | Безопасность машин. Индикация, маркировка и запуск. Часть 2. Требования к маркировке |  |
| 43 |  | раздел 3СТБ ЕН 547-1-2003 | Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 1. Основные принципы для определения размеров прохода для доступа человека всем телом к рабочим местам у машин |  |
| 44 |  | СТБ ЕН 547-2-2003 | Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 2. Основные принципы для определения размеров отверстий доступа отдельными частями тела |  |
| 45 |  | СТБ ЕН 547-3-2003 | Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 3. Антропометрические данные |  |
| 46 |  | СТБ ЕН 574-2006 | Безопасность машин. Устройство управления двуручное. Принципы конструирования |  |
| 47 |  | разделы 4 и 5СТБ ЕН 614-1-2007 | Безопасность машин. Эргономические принципы проектирования. Часть 1. Термины, определения и общие принципы |  |
| 48 |  | СТБ ЕН 614-2-2005 | Безопасность машин. Эргономические принципы проектирования. Часть 2. Взаимосвязь между компоновкой машин и рабочими заданиями |  |
| 49 |  | СТБ ЕН 894-1-2003 | Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 1. Общие руководящие принципы при взаимодействии оператора с индикаторами и органами управления |  |
| 50 |  | СТБ ЕН 894-3-2003 | Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 3. Органы управления |  |
| 51 |  | СТБ ЕН 999-2003 | Безопасность машин. Расположение предохранительных устройств с учетом скорости приближения частей тела человека |  |
| 52 |  | СТБ ЕН 1005-3-2005 | Безопасность машин. Физические характеристики человека. Часть 3. Рекомендуемые значения физических усилий человека при работе с машинами |  |
| 53 |  | СТБ ЕН 1299-2006 | Колебания и удары механические. Виброизоляция машин. Указания по изоляции источников колебаний |  |
| 54 |  | СТБ ЕН 12198-1-2003 | Безопасность машин. Оценка и уменьшение опасности излучения, исходящего от машин. Часть 1. Общие принципы |  |
| 55 |  | СТБ ЕН 13478-2006 | Безопасность машин. Противопожарная защита |  |
| 56 |  | разделы 4 и 5ГОСТ 12.1.001-89 | Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Общие требования безопасности |  |
| 57 |  | раздел 2ГОСТ 12.1.002-84 | Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах |  |
| 58 |  | разделы 2 - 4ГОСТ 12.1.003-83 | Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности |  |
| 59 |  | разделы 2 - 4, приложение 7ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |  |
| 60 |  | разделы 2 - 5ГОСТ 12.1.005-88 | Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |  |
| 61 |  | разделы 2 - 4ГОСТ 12.1.007-76 | Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |  |
| 62 |  | разделы 2 - 6ГОСТ 12.1.010-76 | Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования |  |
| 63 |  | разделы 4 и 5ГОСТ 12.1.012-2004 | Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования |  |
| 64 |  | ГОСТ 12.1.018-93 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования |  |
| 65 |  | ГОСТ 12.1.019-2009 | Система безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты |  |
| 66 |  | разделы 2 - 6ГОСТ 12.1.030-81 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление |  |
| 67 |  | разделы 3 - 5ГОСТ 12.1.040-83 | Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения |  |
| 68 |  | раздел 2ГОСТ 12.2.003-91 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |  |
| 69 |  | раздел 3ГОСТ 12.2.007.0-75 | Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |  |
| 70 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 12.2.032-78 | Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования |  |
| 71 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 12.2.033-78 | Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования |  |
| 72 |  | разделы 2 - 6ГОСТ 12.4.040-78 | Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения |  |
| 73 |  | разделы 3 - 5ГОСТ 12.2.049-80 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования |  |
| 74 |  | разделы 1 - 3ГОСТ 12.2.051-80 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование технологическое ультразвуковое. Требования безопасности |  |
| 75 |  | разделы 1 - 4ГОСТ 12.2.052-81 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности |  |
| 76 |  | ГОСТ 12.2.061-81 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам |  |
| 77 |  | ГОСТ 12.2.062-81 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные |  |
| 78 |  | разделы 2 и 3ГОСТ 12.2.064-81 | Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности |  |
| 79 |  | раздел 3ГОСТ 12.2.098-84 | Система стандартов безопасности труда. Кабины звукоизолирующие. Общие требования |  |
| 80 |  | ГОСТ 12.3.002-2014 | Система безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности |  |
| 81 |  | разделы 5 - 9ГОСТ Р 12.4.026-2001 | Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний |  |
| 82 |  | ГОСТ Р 51338-99 | Безопасность машин. Снижение риска для здоровья от вредных веществ, выделяющихся при эксплуатации машин. Часть 1. Основные положения для изготовителей машин |  |
| 83 |  | ГОСТ Р 55068-2012 | Трубы и детали трубопроводов из композитных материалов на основе эпоксидных связующих, армированных стекло- и базальтоволокнами. Технические условия |  |
| III. Стандарты группы C |
| 1. Турбины |
| 84 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 2 и 3ГОСТ 10731-85 | Испарители поверхностного типа для паротурбинных электростанций. Общие технические условия |  |
| 85 |  | раздел 2ГОСТ 20689-80 | Турбины паровые стационарные для привода компрессоров и нагнетателей. Типы, основные параметры и общие технические требования |  |
| 86 |  | раздел 2ГОСТ 24278-89 | Установки турбинные паровые стационарные для привода электрических генераторов ТЭС. Общие технические требования |  |
| 87 |  | раздел 8ГОСТ 25364-97 | Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений |  |
| 88 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 27165-97 | Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации валопроводов и общие требования к проведению измерений |  |
| 89 |  | раздел 2ГОСТ 28757-90 | Подогреватели для систем регенерации паровых турбин ТЭС. Общие технические условия |  |
| 90 |  | разделы 2 и 3ГОСТ 28775-90 | Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным приводом. Общие технические условия |  |
| 91 |  | раздел 2ГОСТ 28969-91 | Турбины паровые стационарные малой мощности. Общие технические условия |  |
| 92 |  | раздел 2ГОСТ 29328-92 | Установки газотурбинные для привода турбогенераторов. Общие технические условия |  |
| 93 |  | СТ РК ИСО 11042-1-2008 | Установки газотурбинные. Часть 1. Методы определения выбросов вредных веществ |  |
| 2. Оборудование агломерационное (машины и механизмы окускования сырья). Дробилки |
| 94 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 12.2.003-91 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |  |
| 3. Дизель-генераторы |
| 95 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 13822-82 | Электроагрегаты и передвижные электростанции дизельные. Общие технические условия |  |
| 96 |  | ГОСТ 26363-84 | Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Правила маркировки, упаковки, транспортирования и хранения |  |
| 97 |  | ГОСТ 23377-84 | Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические требования |  |
| 98 |  | ГОСТ Р 50783-95 | Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические требования |  |
| 99 |  | ГОСТ Р 53174-2008 | Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия |  |
| 4. Оборудование горно-шахтное |
| 100 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | СТ СЭВ 3432-81 | Комбайны угольные. Общие требования безопасности |  |
| 101 |  | СТ СЭВ 4332-84 | Комбайны очистные угольные и проходческое оборудование. Требования к освещению |  |
| 102 |  | ГОСТ 12.2.010-75 | Система стандартов безопасности труда. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности |  |
| 103 |  | ГОСТ 12.2.030-2000 | Система стандартов безопасности труда. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний |  |
| 104 |  | ГОСТ 12.2.106-85 | Система стандартов безопасности труда. Машины и механизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых. Общие гигиенические требования и методы оценки |  |
| 105 |  | ГОСТ 12.2.232-2012 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование буровое наземное. Требования безопасности |  |
| 106 |  | раздел 4ГОСТ 7828-80 | Лебедки проходческие. Технические условия |  |
| 107 |  | раздел 3ГОСТ 15035-80 | Лебедки подземные скреперные. Технические условия |  |
| 108 |  | раздел 3ГОСТ 15850-84 | Парашюты шахтные для клетей. Технические условия |  |
| 109 |  | раздел 3ГОСТ 15851-84 | Устройства подвесные для шахтных клетей. Технические условия |  |
| 110 |  | ГОСТ 17770-86 | Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам |  |
| 111 |  | раздел 5ГОСТ 26698.1-93 | Станки для бурения взрывных скважин на открытых горных работах. Общие технические условия |  |
| 112 |  | раздел 5ГОСТ 26698.2-93 | Станки буровые подземные. Общие технические условия |  |
| 113 |  | раздел 4ГОСТ 26699-98 | Установки бурильные шахтные. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 114 |  | раздел 5ГОСТ 26917-2000 | Машины погрузочные шахтные. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 115 |  | ГОСТ 26980-95 | Экскаваторы одноковшовые. Общие технические условия |  |
| 116 |  | ГОСТ 27038-86 | Комплексы механизированные забойные. Общие требования безопасности |  |
| 117 |  | ГОСТ 27039-86 | Конвейеры шахтные скребковые передвижные. Общие требования безопасности |  |
| 118 |  | раздел 4ГОСТ 28318-89 | Отвалообразователи. Общие технические требования |  |
| 119 |  | ГОСТ 28597-90 | Крепи механизированные для лав. Общие технические требования |  |
| 120 |  | ГОСТ 28600-90 | Комбайны очистные. Основные параметры и размеры. Общие технические требования |  |
| 121 |  | ГОСТ 28628-90 | Конвейеры шахтные ленточные. Общие технические условия |  |
| 122 |  | ГОСТ 31561-2012 | Крепи механизированные для лав. Основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний |  |
| 123 |  | подраздел 4.8ГОСТ Р 50703-2002 | Комбайны проходческие со стреловидным исполнительным органом. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 124 |  | раздел 5ГОСТ Р 51246-99 | Перфораторы пневматические переносные. Технические требования и методы испытаний |  |
| 125 |  | раздел 5ГОСТ Р 51681-2000 | Перфораторы пневматические переносные. Штанги буровые. Общие технические требования |  |
| 126 |  | разделы 1 - 6ГОСТ Р 51748-2001 | Крепи металлические податливые рамные. Крепь арочная. Общие технические условия |  |
| 127 |  | раздел 6ГОСТ Р 52018-2003 | Бадьи проходческие. Технические условия |  |
| 128 |  | раздел 6ГОСТ Р 52042-2003 | Крепи анкерные. Общие технические условия |  |
| 129 |  | раздел 5ГОСТ Р 52217-2004 | Устройства прицепные проходческие. Технические условия |  |
| 130 |  | пункт 4.9 раздела 4ГОСТ Р 52218-2004 | Лебедки проходческие. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 131 |  | раздел 5ГОСТ Р 53648-2009 | Дизелевозы подземные. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 132 |  | раздел 6ГОСТ Р 53649-2009 | Комбайны очистные. Общие технические требования. Методы испытаний |  |
| 133 |  | раздел 6ГОСТ Р 53650-2009 | Установки струговые. Общие технические условия |  |
| 134 |  | СТБ 1575-2005 | Крепи механизированные для лав. Основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний |  |
| 5. Приспособления для грузоподъемных операций |
| 135 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90) | Цепи круглозвенные высокопрочные для горного оборудования. Технические условия |  |
| 136 |  | раздел 5, приложение БГОСТ 30441-97 (ИСО 3076-84) | Цепи короткозвенные грузоподъемные некалиброванные класса прочности T(8). Технические условия |  |
| 137 |  | ГОСТ EN 818-7-2010 | Цепи короткозвенные грузоподъемные. Требования безопасности. Часть 7. Цепи калиброванные. Класс T (типы T, DAT и DT) |  |
| 138 |  | ГОСТ EN 818-1-2011 | Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 1. Общие требования к приемке |  |
| 139 |  | ГОСТ EN 818-2-2011 | Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 2. Цепи стальные нормальной точности для стропальных цепей класса 8 |  |
| 140 |  | ГОСТ EN 818-3-2011 | Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 3. Цепи стальные нормальной точности для стропальных цепей класса 4 |  |
| 141 |  | ГОСТ EN 818-4-2011 | Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 4. Стропальные цепи класса 8 |  |
| 142 |  | ГОСТ EN 818-5-2011 | Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 5. Стропальные цепи класса 4 |  |
| 143 |  | СТБ ЕН 1677-1-2005 | Детали средств строповки. Безопасность. Часть 1. Кованые детали, класс прочности 8 |  |
| 144 |  | СТБ ЕН 1677-2-2005 | Детали средств строповки. Безопасность. Часть 2. Кованые крюки с предохранительным замком, класс прочности 8 |  |
| 145 |  | СТ РК ISO 1835-2012 | Цепи короткозвенные грузоподъемные некалиброванные класса прочности M(4) для цепных стропов |  |
| 146 |  | ГОСТ 14110-97 | Стропы многооборотные полужесткие. Технические условия |  |
| 147 |  | ГОСТ 24599-87 | Грейферы канатные для наволочных грузов. Общие технические условия |  |
| 148 |  | ГОСТ 25032-81 | Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования |  |
| 149 |  | ГОСТ 25573-82 | Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия |  |
| 150 |  | раздел 5ГОСТ 30188-97 | Цепи грузоподъемные калиброванные высокопрочные. Технические условия |  |
| 151 |  | ГОСТ Р 54889-2012 | Стропы многооборотные полужесткие. Технические условия |  |
| 6. Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные |
| 152 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ ИСО 7752-5-95 | Краны мостовые и козловые. Органы управления. Расположение и характеристики |  |
| 153 |  | ГОСТ 27551-87 (ИСО 7752-2-85) | Краны стреловые самоходные. Органы управления. Общие требования |  |
| 154 |  | ГОСТ 27913-88 (ИСО 7752-1-83) | Краны грузоподъемные. Органы управления. Расположение и характеристики. Общие принципы |  |
| 155 |  | ГОСТ 30934.1-2002 (ИСО 9928-1:1990) | Краны грузоподъемные. Руководство по эксплуатации крана. Часть 1. Общие положения |  |
| 156 |  | ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТС 14798:2006) | Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска |  |
| 157 |  | ГОСТ Р 54765-2011 (ЕН 115-1:2010) | Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к устройству и установке |  |
| 158 |  | ГОСТ Р 55555-2013 (ИСО 9386-1:2000) | Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением |  |
| 159 |  | ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) | Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением |  |
| 160 |  | СТБ EN 12385-1-2009 | Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 1. Общие требования |  |
| 161 |  | СТБ EN 12385-2-2009 | Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 2. Термины и определения, обозначения и классификация |  |
| 162 |  | СТБ EN 12385-3-2009 | Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 3. Информация по использованию и уходу |  |
| 163 |  | СТБ EN 12385-4-2009 | Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 4. Многопрядные канаты общего назначения для подъема грузов |  |
| 164 |  | СТБ EN 12385-10-2009 | Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 10. Канаты спиральной свивки общего применения |  |
| 165 |  | СТБ EN 13411-2-2006 | Концевая заделка стальных канатов. Безопасность. Часть 2. Заплетка канатных строп |  |
| 166 |  | СТБ EN 13411-3-2009 | Концевая заделка стальных канатов. Безопасность. Часть 3. Зажимы стопорные и запрессовка |  |
| 167 |  | СТБ EN 13411-4-2009 | Концевая заделка стальных канатов. Безопасность. Часть 4. Заливка металлом или пластмассами |  |
| 168 |  | СТБ EN 13411-5-2009 | Концевая заделка стальных канатов. Безопасность. Часть 5. Концевая заделка канатов скобой |  |
| 169 |  | СТ РК EN 13411-3-2012 | Заделка концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 3. Кольца и кольца безопасности |  |
| 170 |  | СТ РК EN 13411-5-2012 | Заделка концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 5. Зажимы проволочных канатов с U-образными болтами |  |
| 171 |  | СТ РК ISO 14518-2013 | Краны грузоподъемные. Требования к испытательной нагрузке |  |
| 172 |  | СТ РК ИСО 8686-1-2010 | Краны грузоподъемные. Принципы расчета нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 1. Общие положения |  |
| 173 |  | СТ РК ИСО 8686-2-2010 | Краны грузоподъемные. Принципы расчета нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 2. Самоходные краны |  |
| 174 |  | СТ РК ИСО 8686-3-2010 | Краны грузоподъемные. Принципы расчета нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 3. Башенные краны |  |
| 175 |  | СТ РК ИСО 8686-4-2010 | Краны грузоподъемные. Принципы расчета нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 4. Консольные краны |  |
| 176 |  | СТ РК ИСО 8686-5-2010 | Краны грузоподъемные. Принципы расчета нагрузок и комбинаций нагрузок. Часть 5. Мостовые и портальные краны |  |
| 177 |  | ГОСТ 12.2.053-91 | Система стандартов безопасности труда. Краны-штабелеры. Требования безопасности |  |
| 178 |  | ГОСТ 12.2.058-81 | Система стандартов безопасности труда. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации |  |
| 179 |  | ГОСТ 12.2.071-90 | Система стандартов безопасности труда. Краны грузоподъемные, краны контейнерные. Требования безопасности |  |
| 180 |  | ГОСТ 1451-77 | Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и метод определения |  |
| 181 |  | раздел 2ГОСТ 7075-80 | Краны мостовые ручные опорные. Технические условия |  |
| 182 |  | ГОСТ 7352-88 | Краны козловые электрические. Типы |  |
| 183 |  | раздел 2ГОСТ 7890-93 | Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия |  |
| 184 |  | раздел 2ГОСТ 13556-91 | Краны башенные строительные. Общие технические условия |  |
| 185 |  | разделы 1 и 2ГОСТ 19494-74 | Краны консольные стационарные поворотные ручные. Типы. Основные параметры и размеры |  |
| 186 |  | ГОСТ 19811-90 | Краны консольные электрические стационарные. Типы |  |
| 187 |  | пункты 2.6 - 2.13ГОСТ 22045-89 | Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические условия |  |
| 188 |  | разделы 2 и 3ГОСТ 22827-85 | Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия |  |
| 189 |  | ГОСТ 24390-99 | Краны козловые электрические контейнерные. Основные параметры и размеры |  |
| 190 |  | ГОСТ 25032-81 | Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования |  |
| 191 |  | ГОСТ 25546-82 | Краны грузоподъемные. Режимы работы |  |
| 192 |  | ГОСТ 25835-83 | Краны грузоподъемные. Классификация механизмов по режимам работы |  |
| 193 |  | раздел 2ГОСТ 27584-88 | Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия |  |
| 194 |  | разделы 2 и 6ГОСТ 28296-89 | Краны мачтовые. Требования безопасности |  |
| 195 |  | раздел 2 (кроме подпункта 2.4.3, пунктов 2.7 - 2.10, 2.12 и 2.14)ГОСТ 28433-90 | Краны-штабелеры стеллажные. Общие технические условия |  |
| 196 |  | пункты 2.3 - 2.6, 2.9 и 2.11ГОСТ 28434-90 | Краны-штабелеры мостовые. Общие технические условия |  |
| 197 |  | ГОСТ 30321-95 | Краны грузоподъемные. Требования безопасности к гидравлическому оборудованию |  |
| 7. Конвейеры |
| 198 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | СТБ ЕН 620-2007 | Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Конвейеры ленточные стационарные для сыпучих материалов. Требования безопасности и электромагнитной совместимости |  |
| 199 |  | ГОСТ 12.2.022-80 | Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности |  |
| 200 |  | ГОСТ 12.2.119-88 | Система стандартов безопасности труда. Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Общие требования безопасности |  |
| 201 |  | ГОСТ 2103-89 | Конвейеры ленточные передвижные общего назначения. Технические условия |  |
| 202 |  | раздел 5ГОСТ 30137-95 | Конвейеры вибрационные горизонтальные. Общие технические условия |  |
| 8. Тали электрические канатные и цепные |
| 203 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 4 и 5ГОСТ 22584-96 | Тали электрические канатные. Общие технические условия |  |
| 204 |  | раздел 2ГОСТ 28408-89 | Тали ручные и кошки. Общие технические условия |  |
| 9. Транспорт производственный напольный безрельсовый |
| 205 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 25940-83 (ИСО 3287-78) | Машины напольного транспорта. Маркировка и символы |  |
| 206 |  | раздел 3ГОСТ 29249-2001 (ИСО 6055-97) | Транспорт напольный безрельсовый. Защитные навесы. Технические характеристики и методы испытаний |  |
| 207 |  | ГОСТ 30868-2002 (ИСО 6292:1996) | Транспорт напольный безрельсовый. Системы тормозные. Технические требования |  |
| 208 |  | ГОСТ 30871-2002 (ИСО 3691:1980) | Транспорт напольный безрельсовый. Требования безопасности |  |
| 209 |  | ГОСТ 31318-2006 (ЕН 13490:2001) | Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации, передаваемой через сиденье оператора машины. Напольный транспорт |  |
| 210 |  | ГОСТ Р 51349-99 (ИСО 2328-93, ИСО 2330-95, ИСО 2331-74) | Транспорт напольный безрельсовый. Плиты грузовые, вилы. Технические условия |  |
| 211 |  | ГОСТ Р 53080-2008 (ЕН 13059:2002) | Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики самоходных машин. Напольный транспорт |  |
| 212 |  | разделы 5, 7 и 8ГОСТ 18962-97 | Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия |  |
| 213 |  | ГОСТ 31202-2003 | Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Рабочее место водителя. Общие эргономические требования |  |
| 10. Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий |
| 214 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 4ГОСТ 31596-2012 (ISO 9090:1989) | Герметичность оборудования и аппаратуры для газовой сварки, резки и аналогичных процессов. Допустимые скорости внешней утечки газа и метод их измерения |  |
| 215 |  | раздел 6ГОСТ Р 50402-2011 (ИСО 5175:1987) | Оборудование для газовой сварки, резки и родственных процессов. Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода или сжатого воздуха. Технические требования и испытания |  |
| 216 |  | разделы 1 - 9ГОСТ 12.2.008-75 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности |  |
| 217 |  | разделы 1 - 4ГОСТ 12.2.052-81 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности |  |
| 218 |  | разделы 1 - 7ГОСТ 12.2.054-81 | Система стандартов безопасности труда. Установки ацетиленовые. Требования безопасности |  |
| 219 |  | раздел 3ГОСТ 1077-79 | Горелки однопламенные универсальные для ацетилено-кислородной сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры и размеры и общие технические требования |  |
| 220 |  | раздел 3ГОСТ 5191-79 | Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. Типы, основные параметры и общие технические требования |  |
| 221 |  | раздел 5ГОСТ 13861-89 | Редукторы для газопламенной обработки. Общие технические условия |  |
| 222 |  | раздел 5ГОСТ 30829-2002 | Генераторы ацетиленовые передвижные. Общие технические условия |  |
| 223 |  | разделы 5 и 6ГОСТ Р 54791-2011 | Оборудование для газовой сварки, резки и родственных процессов. Редукторы и расходомеры для газопроводов и газовых баллонов с давлением газа до 300 бар (30 МПа). |  |
| 11. Оборудование целлюлозно-бумажное |
| 224 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 25166-82 | Машины для целлюлозно-бумажной промышленности. Требования безопасности |  |
| 225 |  | ГОСТ 26563-85 | Вибрация. Технологическое оборудование целлюлозно-бумажного производства. Методы и средства защиты |  |
| 12. Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды |
| 226 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 26646-90 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Общие технические требования и приемка |  |
| 227 |  | раздел 4ГОСТ Р 51871-2002 | Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения |  |
| 13. Станки металлообрабатывающие |
| 228 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 6ГОСТ ЕН 12415-2006 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие токарные |  |
| 229 |  | разделы 4 и 5ГОСТ EN 12417-2006 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Центры обрабатывающие для механической обработки |  |
| 230 |  | разделы 4 и 5ГОСТ ЕН 12478-2006 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки крупные токарные с числовым программным управлением и центры обрабатывающие крупные токарные |  |
| 231 |  | разделы 4 и 5ГОСТ ЕН 12626-2006 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки для лазерной обработки |  |
| 232 |  | ГОСТ EN 12717-2011 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки сверлильные |  |
| 233 |  | разделы 4 и 9ГОСТ EN 12840-2011 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки токарные с ручным управлением, оснащенные и не оснащенные автоматизированной системой управления |  |
| 234 |  | разделы 5 и 6ГОСТ EN 12957-2011 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки электроэрозионные |  |
| 235 |  | разделы 4 и 5ГОСТ ЕН 13128-2006 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки фрезерные (включая расточные) |  |
| 236 |  | разделы 5 и 6ГОСТ EN 13218-2011 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки шлифовальные стационарные |  |
| 237 |  | разделы 4 и 5ГОСТ EN 13898-2011 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки отрезные для холодной резки металлов |  |
| 238 |  | раздел 5ГОСТ Р ИСО 16156-2008 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Патроны кулачковые |  |
| 239 |  | раздел 5ГОСТ Р ЕН 13788-2007 | Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки-автоматы токарные многошпиндельные |  |
| 240 |  | СТБ ЕН 12348-2004 | Станки для кольцевого сверления. Безопасность |  |
| 241 |  | разделы 4, 9 - 11ГОСТ 12.2.009-99 | Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности |  |
| 242 |  | разделы 2, 5, 6 и 7ГОСТ 12.2.048-80 | Система стандартов безопасности труда. Станки для заточки дереворежущих пил и плоских ножей. Требования безопасности |  |
| 243 |  | раздел 2ГОСТ 12.2.107-85 | Система стандартов безопасности труда. Шум. Станки металлорежущие. Допустимые шумовые характеристики |  |
| 244 |  | раздел 6ГОСТ 7599-82 | Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия |  |
| 245 |  | разделы 4, 8 и 9ГОСТ 30685-2000 | Станки хонинговальные и притирочные вертикальные. Общие технические условия |  |
| 246 |  | раздел 5ГОСТ Р 50786-2012 | Станки металлообрабатывающие малогабаритные. Требования безопасности |  |
| 14. Машины кузнечно-прессовые |
| 247 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | СТБ ЕН 692-2006 | Прессы механические. Безопасность |  |
| 248 |  | разделы 1 и 2ГОСТ 12.2.017-93 | Оборудование кузнечно-прессовое. Общие требования безопасности |  |
| 249 |  | разделы 1 - 4ГОСТ 12.2.017.3-90 | Система стандартов безопасности труда. Машины правильные. Требования безопасности |  |
| 250 |  | разделы 4, 8 - 10ГОСТ 12.2.017.4-2003 | Прессы листогибочные. Требования безопасности |  |
| 251 |  | раздел 4ГОСТ 12.2.055-81 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование для переработки лома и отходов черных и цветных металлов. Требования безопасности |  |
| 252 |  | разделы 4, 8 - 10ГОСТ 12.2.113-2006 | Прессы кривошипные. Требования безопасности |  |
| 253 |  | разделы 1 - 4ГОСТ 12.2.114-86 | Система стандартов безопасности труда. Прессы винтовые. Требования безопасности |  |
| 254 |  | разделы 4, 8 - 10, 12 и 13ГОСТ 12.2.116-2004 | Машины листогибочные трех- и четырехвалковые. Требования безопасности |  |
| 255 |  | разделы 4, 8 - 10ГОСТ 12.2.118-2006 | Ножницы. Требования безопасности |  |
| 256 |  | раздел 2ГОСТ 12.2.131-92 | Система стандартов безопасности труда. Машины ковочные. Требования безопасности |  |
| 257 |  | раздел 3ГОСТ 6113-84 | Прессы шнековые горизонтальные для керамических изделий. Технические условия |  |
| 258 |  | раздел 3ГОСТ 8390-84 | Прессы электрогидравлические для вырубки деталей. Общие технические условия |  |
| 259 |  | разделы 4, 9 - 11ГОСТ 31541-2012 | Молоты. Требования безопасности |  |
| 260 |  | разделы 4, 8 - 10ГОСТ 31542-2012 | Автоматы и полуавтоматы кузнечно-прессовые. Требования безопасности |  |
| 261 |  | раздел 5 и 6ГОСТ 31543-2012 | Машины кузнечно-прессовые. Шумовые характеристики и методы их определения |  |
| 262 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 31733-2012 | Прессы гидравлические. Требования безопасности |  |
| 15. Оборудование деревообрабатывающее |
| 263 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 4 и 5ГОСТ EN 848-2-2013 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки фрезерные односторонние. Часть 2. Станки фрезерные одношпиндельные с верхним расположением шпинделя |  |
| 264 |  | раздел 5ГОСТ Р ЕН 848-1-2011 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки фрезерные односторонние. Часть 1. Станки фрезерные одношпиндельные с вертикальным нижним расположением шпинделя |  |
| 265 |  | разделы 4 и 5ГОСТ Р ЕН 859-2010 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки фуговальные с ручной подачей |  |
| 266 |  | разделы 4 и 5ГОСТ Р ЕН 860-2010 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки рейсмусовые односторонние |  |
| 267 |  | разделы 4 и 5ГОСТ Р ЕН 861-2011 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки фуговально-рейсмусовые |  |
| 268 |  | разделы 4 и 5ГОСТ Р ЕН 870-1-2011 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 1. Станки круглопильные универсальные (с подвижным столом и без), станки круглопильные форматные и станки круглопильные для строительной площадки |  |
| 269 |  | разделы 4 и 5ГОСТ Р ЕН 940-2009 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки комбинированные деревообрабатывающие |  |
| 270 |  | разделы 4 и 5ГОСТ Р ЕН 12750-2012 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки строгальные (продольно-фрезерные) четырехсторонние |  |
| 271 |  | СТБ EN 1870-10-2007 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 10. Станки автоматические и полуавтоматические отрезные однополотные с подачей пилы вверх |  |
| 272 |  | СТБ EN 1870-11-2007 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 11. Станки автоматические и полуавтоматические горизонтальные поперечно-отрезные однополотные (станки радиально-отрезные) |  |
| 273 |  | СТБ EN 1870-12-2007 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 12. Станки поперечно-отрезные маятниковые |  |
| 274 |  | СТБ EN 1870-15-2007 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 15. Станки многополотные поперечно-отрезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой |  |
| 275 |  | СТБ EN 1870-16-2007 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 16. Станки двусторонние усорезные для V-образного распила |  |
| 276 |  | СТБ ЕН 848-2-2004 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Фрезерные станки для односторонней обработки вращающимся инструментом. Часть 2. Одношпиндельные фрезерные станки с верхним расположением шпинделя и ручной/механизированной подачей |  |
| 277 |  | СТБ ЕН 848-3-2004 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Фрезерные станки для односторонней обработки вращающимся инструментом. Часть 3. Сверлильные и фрезерные станки с числовым программным управлением |  |
| 278 |  | СТБ ЕН 1870-2-2006 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 2. Станки горизонтальные и вертикальные для обрезки плит |  |
| 279 |  | СТБ ЕН 1870-3-2006 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 3. Станки для торцевания сверху и комбинированные |  |
| 280 |  | СТБ ЕН 1870-4-2006 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 4. Станки многополотные для продольной резки с ручной загрузкой и/или выгрузкой |  |
| 281 |  | СТБ ЕН 1870-5-2006 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 5. Станки комбинированные для циркулярной обработки и торцевания снизу |  |
| 282 |  | СТБ ЕН 1870-6-2006 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 6. Станки лесопильные и комбинированные лесопильные, станки настольные круглопильные с ручной загрузкой и/или выгрузкой |  |
| 283 |  | СТБ ЕН 1870-7-2006 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 7. Станки для распиловки бревен с механической подачей стола и с ручной загрузкой/или выгрузкой |  |
| 284 |  | СТБ ЕН 1870-8-2006 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 8. Станки обрезные и реечные с механизированным пильным устройством и с ручной загрузкой и/или выгрузкой |  |
| 285 |  | СТБ ЕН 1870-9-2007 | Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 9. Станки двусторонние усорезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой |  |
| 286 |  | разделы 3 - 5ГОСТ 12.2.026.0-93 | Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции |  |
| 287 |  | ГОСТ 12.2.048.0-80 | Система стандартов безопасности труда. Станки для заточки дереворежущих пил и плоских ножей. Требования безопасности |  |
| 288 |  | раздел 2ГОСТ 25223-82 | Оборудование деревообрабатывающее. Общие технические условия |  |
| 16. Станки деревообрабатывающие бытовые |
| 289 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ IEC 61029-1-2012 | Машины переносные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний |  |
| 290 |  | раздел 5ГОСТ 31206-2012 | Оборудование деревообрабатывающее. Станки деревообрабатывающие малогабаритные перемещаемые, транспортабельные, индивидуального пользования. Общие требования безопасности |  |
| 291 |  | СТБ 1390-2003 (ГОСТ Р 50787-95) | Оборудование деревообрабатывающее. Станки деревообрабатывающие малогабаритные перемещаемые, транспортабельные, индивидуального пользования. Общие требования безопасности |  |
| 17. Оборудование технологическое для литейного производства |
| 292 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | СТБ ЕН 710-2004 | Требования безопасности к литейным машинам и установкам для изготовления форм и стержней и относящимся к ним устройствам |  |
| 293 |  | разделы 4 и 5ГОСТ 12.2.046.0-2004 | Оборудование технологическое для литейного производства. Требования безопасности |  |
| 294 |  | ГОСТ 8907-87 | Машины литейные стержневые пескодувные. Общие технические условия |  |
| 295 |  | раздел 6ГОСТ 10580-2006 | Оборудование технологическое для литейного производства. Общие технические условия |  |
| 296 |  | раздел 3ГОСТ 15595-84 | Оборудование литейное. Машины для литья под давлением. Общие технические условия |  |
| 297 |  | ГОСТ 19497-90 | Машины литейные кокильные. Общие технические условия |  |
| 298 |  | ГОСТ 19498-74 | Пескометы формовочные. Общие технические условия |  |
| 299 |  | ГОСТ 23484-79 | Установки электрогидравлические для выбивки стержней. Технические требования |  |
| 300 |  | ГОСТ 30573-98 | Оборудование литейное. Установки заливочные для алюминиевых сплавов. Общие технические условия |  |
| 301 |  | ГОСТ 30647-99 | Оборудование литейное. Машины для литья под низким давлением. Общие технические условия |  |
| 302 |  | разделы 4 и 5ГОСТ 31335-2006 | Оборудование технологическое для литейного производства. Оборудование для дробеметной, дробеструйной и дробеметно-дробеструйной обработки. Требования безопасности |  |
| 303 |  | раздел 5ГОСТ 31545-2012 | Оборудование технологическое для литейного производства. Шумовые характеристики и методы их контроля |  |
| 18. Машины тягодутьевые |
| 304 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ Р 55852-2013 | Машины тягодутьевые. Общие технические требования |  |
| 19. Оборудование для нанесения металлопокрытий |
| 305 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 1 - 9ГОСТ 12.2.008-75 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности |  |
| 20. Оборудование для сварки и газотермического напыления |
| 306 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 1 - 9ГОСТ 12.2.008-75 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности |  |
| 307 |  | ГОСТ 21694-94 | Оборудование сварочное механическое. Общие технические условия |  |
| 308 |  | ГОСТ 30275-96 | Манипуляторы для контактной точечной сварки. Общие технические условия |  |
| 21. Линии и комплексы для машиностроения, системы гибкие производственные (ГПС), модули гибкие производственные (ГПМ), роботы |
| 309 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 12.2.072-98 | Роботы промышленные. Роботизированные технологические комплексы. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 310 |  | ГОСТ 12.2.119-88 | Система стандартов безопасности труда. Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Общие требования безопасности |  |
| 311 |  | раздел 2ГОСТ 9769-79 | Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов. Технические условия |  |
| 312 |  | раздел 7ГОСТ 11516-94 | Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний |  |
| 313 |  | ГОСТ 26050-89 | Роботы промышленные. Общие технические требования |  |
| 314 |  | раздел 4ГОСТ 26054-85 | Роботы промышленные для контактной сварки.Общие технические условия |  |
| 315 |  | раздел 4ГОСТ 26056-84 | Роботы промышленные для дуговой сварки. Общие технические условия |  |
| 316 |  | раздел 4ГОСТ 26057-84 | Манипуляторы сбалансированные. Общие технические условия |  |
| 317 |  | раздел 4ГОСТ 27351-87 | Роботы промышленные агрегатно-модульные. Исполнительные модули. Общие технические условия |  |
| 318 |  | ГОСТ 27696-88 | Роботы промышленные. Интерфейсы. Технические требования |  |
| 319 |  | ГОСТ 27697-88 | Роботы промышленные. Устройства циклового, позиционного и контурного программного управления. Технические требования и методы испытаний |  |
| 320 |  | ГОСТ 27879-88 | Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Общие технические требования |  |
| 321 |  | раздел 2ГОСТ Р 51140-98 | Инструмент металлорежущий. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 22. Редукторы зубчатые и мотор-редукторы ОМП |
| 322 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 4ГОСТ 26546-85 | Вариаторы цепные. Общие технические условия |  |
| 323 |  | раздел 5ГОСТ 31591-2012 | Мотор-редукторы. Общие технические условия |  |
| 324 |  | раздел 5ГОСТ 31592-2012 | Редукторы общемашиностроительного применения. Общие технические условия |  |
| 23. Цепи приводные, тяговые и грузовые пластинчатые |
| 325 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 4 и 5ГОСТ 13568-97 (ИСО 606-94) | Цепи приводные роликовые и втулочные. Общие технические условия |  |
| 326 |  | разделы 4 и 5ГОСТ 30442-97 (ИСО 9633-92) | Цепи приводные роликовые для велосипедов. Технические условия |  |
| 327 |  | разделы 4 и 5ГОСТ 191-82 | Цепи грузовые пластинчатые. Технические условия |  |
| 328 |  | разделы 1 и 2ГОСТ 588-81 | Цепи тяговые пластинчатые. Технические условия |  |
| 329 |  | разделы 1 и 2ГОСТ 589-85 | Цепи тяговые разборные. Технические условия |  |
| 330 |  | разделы 1 и 2ГОСТ 12996-90 | Цепи тяговые вильчатые. Технические условия |  |
| 331 |  | разделы 1 и 2ГОСТ 13552-81 | Цепи приводные зубчатые. Технические условия |  |
| 332 |  | разделы 1 и 2ГОСТ 21834-87 | Цепи приводные роликовые повышенной прочности и точности. Технические условия |  |
| 333 |  | разделы 1 и 2ГОСТ 23540-79 | Цепи грузовые пластинчатые с закрытыми валиками. Технические условия |  |
| 24. Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним |
| 334 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 32571-2013 (EN 15997:2011) | Снегоболотоходы колесные малогабаритные. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 335 |  | раздел 4ГОСТ Р 50943-2011 | Снегоболотоходы. Технические требования и методы испытаний |  |
| 336 |  | разделы 3 и 4ГОСТ Р 50944-2011 | Снегоходы. Технические требования и методы испытаний |  |
| 337 |  | ГОСТ Р 52008-2003 | Средства мототранспортные четырехколесные внедорожные. Общие технические требования |  |
| 25. Автопогрузчики |
| 338 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 16215-80 | Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия |  |
| 339 |  | ГОСТ 27270-87 | Машины напольного транспорта. Электро- и автопогрузчики для работы в контейнерах и крытых железнодорожных вагонах. Основные параметры и технические требования |  |
| 26. Велосипеды (кроме детских) |
| 340 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 31741-2012 | Велосипеды. Общие технические условия |  |
| 27. Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов |
| 341 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | СТБ ЕН 1494-2005 | Домкраты мобильные или передвижные и относящееся к ним подъемное оборудование |  |
| 342 |  | разделы 3 и 4ГОСТ 31489-2012 | Оборудование гаражное. Требования безопасности и методы контроля |  |
| 28. Машины сельскохозяйственные |
| 343 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 4ГОСТ ISO 2332-2013 | Тракторы и машины сельскохозяйственные. Присоединение орудий с помощью трехточечных устройств навески. Зона свободного пространства вокруг орудия |  |
| 344 |  | раздел 4ГОСТ ISO 3776-1-2012 | Тракторы и машины сельскохозяйственные. Ремни безопасности. Часть 1. Требования к расположению креплений |  |
| 345 |  | пункты 3.3 и 3.4ГОСТ ISO 3776-2-2012 | Тракторы и машины сельскохозяйственные. Ремни безопасности. Часть 2. Требования к прочности креплений |  |
| 346 |  | раздел 4ГОСТ ISO 3776-3-2013 | Тракторы и машины сельскохозяйственные. Поясные ремни безопасности. Часть 3. Требования к сборочным узлам |  |
| 347 |  | ГОСТ ISO 4254-1-2013 | Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования |  |
| 348 |  | ГОСТ ИСО 4254-2-2002 | Устройства для внесения в почву жидкого аммиака. Требования безопасности |  |
| 349 |  | разделы 4, 5 и 7ГОСТ ISO 4254-6-2012 | Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 6. Опрыскиватели и машины для внесения жидких удобрений |  |
| 350 |  | разделы 4 и 6ГОСТ ISO 4254-8-2013 | Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 8. Машины для внесения твердых удобрений |  |
| 351 |  | разделы 4 и 6ГОСТ ISO 4254-9-2012 | Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 9. Сеялки |  |
| 352 |  | раздел 6ГОСТ ИСО 14269-2-2003 | Тракторы и самоходные машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 2. Метод испытаний и характеристики систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |
| 353 |  | ГОСТ 30879-2003 (ИСО 3795:1989) | Транспорт дорожный, тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Определение характеристик горения материалов отделки салона |  |
| 354 |  | ГОСТ ЕН 690-2004 | Машины сельскохозяйственные. Разбрасыватели органических удобрений. Требования безопасности |  |
| 355 |  | ГОСТ ЕН 708-2004 | Машины сельскохозяйственные. Машины почвообрабатывающие с механизированными рабочими органами. Требования безопасности |  |
| 356 |  | ГОСТ ЕН 908-2004 | Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Машины дождевальные барабанного типа. Требования безопасности |  |
| 357 |  | разделы 4, 6 и 7ГОСТ EN 12525-2012 | Машины сельскохозяйственные. Оборудование погрузочное фронтальное. Требования безопасности |  |
| 358 |  | разделы 4 и 6ГОСТ EN 12965-2012 | Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Валы отбора мощности (ВОМ), карданные валы и защитные ограждения. Требования безопасности |  |
| 359 |  | разделы 4 и 6ГОСТ EN 13118-2012 | Машины сельскохозяйственные. Машины для уборки картофеля. Требования безопасности |  |
| 360 |  | разделы 4 и 6ГОСТ EN 13140-2012 | Машины сельскохозяйственные. Машины для уборки сахарной и кормовой свеклы. Требования безопасности. |  |
| 361 |  | разделы 4, 5 и 7ГОСТ EN 13448-2012 | Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Косилки междурядные. Требования безопасности |  |
| 362 |  | СТБ ЕН 707-2006 | Машины сельскохозяйственные. Машины для внесения жидких удобрений. Требования безопасности |  |
| 363 |  | СТБ ISO 4254-7-2012 | Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 7. Комбайны зерноуборочные, кормоуборочные и хлопкоуборочные |  |
| 364 |  | СТБ EN 14017-2009 | Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Машины для внесения твердых минеральных удобрений. Требования безопасности |  |
| 365 |  | СТБ EN 14018-2009 | Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Сеялки рядовые. Требования безопасности |  |
| 366 |  | раздел 4СТБ ISO 15077-2010 | Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Органы управления оператора. Усилия приведения в действие, перемещение, расположение и метод управления |  |
| 367 |  | СТ РК ИСО 4254-1-2011 | Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 1. Общие требования |  |
| 368 |  | ГОСТ Р ИСО 4254-7-2011 | Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 7. Комбайны зерноуборочные, кормоуборочные и хлопкоуборочные |  |
| 369 |  | разделы 3 - 8ГОСТ 12.2.019-2005 | Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности |  |
| 370 |  | разделы 3 - 5ГОСТ 12.2.120-2005 | Система стандартов безопасности труда. Кабины и рабочие места операторов тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности |  |
| 371 |  | раздел 5ГОСТ 17.2.2.02-98 | Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения дымности отработавших газов дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин |  |
| 372 |  | раздел 5ГОСТ 17.2.2.05-97 | Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин |  |
| 373 |  | раздел 3ГОСТ 6939-93 | Плуги болотные и кустарниково-болотные. Общие технические условия |  |
| 374 |  | раздел 3ГОСТ 23074-85 | Машины для внесения жидких органических удобрений. Общие технические условия |  |
| 375 |  | раздел 3ГОСТ 23982-85 | Машины для внесения твердых органических удобрений. Общие технические условия |  |
| 376 |  | ГОСТ 26336-97 | Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, самоходные механизмы для газонов и садов. Условные обозначения (символы) элементов систем управления, обслуживания и отображения информации |  |
| 377 |  | раздел 3ГОСТ 32431-2013 | Машины для сельского и лесного хозяйства. Монтаж устройств освещения и световой сигнализации для проезда по дорогам общего пользования |  |
| 378 |  | ГОСТ 32617-2014 | Машины для орошения. Общие требования безопасности |  |
| 379 |  | раздел 4ГОСТ Р 53055-2008 | Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные с электроприводом. Общие требования безопасности |  |
| 380 |  | разделы 4 и 5ГОСТ Р 53489-2009 | Система стандартов безопасности труда. Машины сельскохозяйственные навесные и прицепные. Общие требования безопасности |  |
| 381 |  | СТБ 1679-2006 | Культиваторы для междурядной обработки почвы. Общие технические условия |  |
| 29. Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства |
| 382 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 4, 5 и 7ГОСТ ISO 4254-10-2013 | Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 10. Барабанные сеноворошилки и грабли |  |
| 383 |  | разделы 4, 5 и 7ГОСТ ISO 4254-11-2013 | Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 11. Пресс-подборщики |  |
| 384 |  | раздел 4, 6 и 7ГОСТ ISO 4254-13-2013 | Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 13. Крупные ротационные косилки |  |
| 385 |  | раздел 3ГОСТ ИСО 5710-2002 | Установки для уборки навоза и навозной жижи. Технические требования. Требования безопасности |  |
| 386 |  | разделы 3, 6 - 11, 13, 15 - 17 и 19 - 32ГОСТ IEC 60335-2-70-2011 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-70. Частные требования к доильным установкам |  |
| 387 |  | разделы 3, 6 - 11, 13, 15 - 17 и 19 - 32ГОСТ IEC 60335-2-71-2011 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-71. Частные требования к электрическим нагревательным приборам для выращивания и разведения животных |  |
| 388 |  | разделы 4, 5 и 7ГОСТ ЕН 703-2012 | Машины сельскохозяйственные. Машины для загрузки, смешивания и/или измельчения и распределения силоса. Требования безопасности |  |
| 389 |  | ГОСТ ЕН 704-2004 | Машины сельскохозяйственные. Пресс-подборщики. Требования безопасности |  |
| 390 |  | ГОСТ ЕН 745-2004 | Машины сельскохозяйственные. Косилки ротационные и косилки-измельчители роторные. Требования безопасности |  |
| 391 |  | разделы 4 - 12ГОСТ 12.2.042-2013 | Система стандартов безопасности труда. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства. Общие требования безопасности |  |
| 392 |  | разделы 3 и 7ГОСТ 23708-84 | Комплекты оборудования для напольного выращивания и содержания птицы. Общие технические условия |  |
| 393 |  | разделы 2 и 3ГОСТ 28098-89 | Дробилки кормов молотковые. Общие технические требования |  |
| 394 |  | пункты 5.5 и 5.6ГОСТ 28545-90 | Установки доильные. Конструкция и техническая характеристика |  |
| 395 |  | разделы 4 - 6, 12 и 13ГОСТ Р 50803-2008 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Резервуары для охлаждения и хранения молока на молочно-товарных фермах и приемных пунктах. Технические требования и параметры безопасности |  |
| 30. Тракторы промышленные |
| 396 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложение 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 3 - 10ГОСТ 12.2.121-2013 | Система стандартов безопасности труда. Тракторы промышленные. Общие требования безопасности |  |
| 31. Машины для землеройных и мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров |
| 397 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ ИСО 3164-2002 | Машины землеройные. Защитные устройства. Характеристика объема ограничения деформации при лабораторных испытаниях |  |
| 398 |  | ГОСТ ИСО 3450-2002 | Машины землеройные. Тормозные системы колесных машин. Требования к эффективности и методы испытаний |  |
| 399 |  | ГОСТ ИСО 5006-3-2000 | Машины землеройные. Обзорность с рабочего места оператора. Часть 3. Критерии |  |
| 400 |  | ГОСТ ISO 5010-2011 | Машины землеройные. Системы рулевого управления колесных машин |  |
| 401 |  | ГОСТ ИСО 6405-1-2000 | Машины землеройные. Символы для органов управления и устройств отображения информации. Часть 1. Общие символы |  |
| 402 |  | ГОСТ ИСО 6405-2-2000 | Машины землеройные. Символы для органов управления и устройств отображения информации. Часть 2. Специальные символы для машин, рабочего оборудования и приспособлений |  |
| 403 |  | ГОСТ ИСО 9244-2001 | Машины землеройные. Знаки безопасности и символические изображения опасности. Основные принципы |  |
| 404 |  | ГОСТ ИСО 10263-4-2000 | Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 4. Метод испытаний систем вентиляции, отопления и (или) кондиционирования |  |
| 405 |  | ГОСТ ИСО 10263-5-2000 | Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 5. Метод испытаний системы оттаивания ветрового стекла |  |
| 406 |  | ГОСТ ИСО 10265-2013 | Машины землеройные. Гусеничные машины. Требования к эффективности и методы испытаний тормозных систем |  |
| 407 |  | ГОСТ ИСО 10570-2013 | Машины землеройные. Устройство блокирующее шарнирно-сочлененной рамы. Технические требования |  |
| 408 |  | ГОСТ ИСО 11112-2000 | Машины землеройные. Сиденье оператора. Размеры и технические требования |  |
| 409 |  | ГОСТ ИСО 12508-2000 | Машины землеройные. Рабочее место оператора и зоны обслуживания. Притупленность кромок |  |
| 410 |  | ГОСТ ИСО 12509-2000 | Машины землеройные. Приборы световые, сигнальные, маркировочные и световозвращающие |  |
| 411 |  | ГОСТ ИСО 10532-2000 | Машины землеройные. Устройство буксирное. Технические требования |  |
| 412 |  | ГОСТ EN 474-1-2013 | Машины землеройные. Безопасность. Часть 1. Общие требования |  |
| 413 |  | ГОСТ EN 474-2-2012 | Машины землеройные. Безопасность. Часть 2. Требования к бульдозерам |  |
| 414 |  | ГОСТ EN 474-3-2013 | Машины землеройные. Безопасность. Часть 3. Требования к погрузчикам |  |
| 415 |  | ГОСТ EN 474-4-2013 | Машины землеройные. Безопасность. Часть 4. Требования к экскаваторам-погрузчикам |  |
| 416 |  | ГОСТ EN 474-5-2013 | Машины землеройные. Безопасность. Часть 5. Требования к гидравлическим экскаваторам |  |
| 417 |  | ГОСТ EN 474-6-2013 | Машины землеройные. Безопасность. Часть 6. Требования к землевозам |  |
| 418 |  | ГОСТ EN 474-7-2013 | Машины землеройные. Безопасность. Часть 7. Требования к скреперам |  |
| 419 |  | ГОСТ EN 474-8-2013 | Машины землеройные. Безопасность. Часть 8. Требования к автогрейдерам |  |
| 420 |  | ГОСТ EN 474-10-2012 | Машины землеройные. Безопасность. Часть 10. Требования к траншеекопателям |  |
| 421 |  | ГОСТ EN 474-11-2012 | Машины землеройные. Безопасность. Часть 11. Требования к уплотняющим машинам |  |
| 422 |  | ГОСТ 27250-97 (ИСО 3411-95) | Машины землеройные. Антропометрические данные операторов и минимальное рабочее пространство вокруг оператора |  |
| 423 |  | ГОСТ 27258-87 (ИСО 6682-86) | Машины землеройные. Зоны комфорта и досягаемости органов управления |  |
| 424 |  | ГОСТ 30688-2000 (ИСО 8643-97) | Машины землеройные. гидравлические экскаваторы и обратные лопаты-погрузчики. Устройство ограничения скорости опускания стрелы. Технические требования и методы испытаний |  |
| 425 |  | ГОСТ 30697-2000 (ИСО 10968-95) | Машины землеройные. Органы управления оператора |  |
| 426 |  | ГОСТ Р ИСО 3449-2009 | Машины землеройные. Устройства защиты от падающих предметов. Лабораторные испытания и технические требования |  |
| 427 |  | ГОСТ Р ИСО 3471-2009 | Машины землеройные. Устройства защиты при опрокидывании. Технические требования и лабораторные испытания |  |
| 428 |  | ГОСТ Р ИСО 12117-2009 | Машины землеройные. Устройства защиты при опрокидывании (TOPS) для миниэкскаваторов. Лабораторные испытания и технические требования |  |
| 429 |  | СТБ ISO 2867-2009 | Машины землеройные. Системы доступа |  |
| 430 |  | СТБ ИСО 2860-2001 | Машины землеройные. Минимальные размеры смотровых отверстий |  |
| 431 |  | СТБ ИСО 3457-2006 | Машины землеройные. Устройства защитные. Термины, определения и технические требования |  |
| 432 |  | СТБ ИСО 6683-2006 | Машины землеройные. Ремни безопасности и места их крепления. Технические требования и методы испытаний |  |
| 433 |  | СТБ EN 12643-2007 | Машины землеройные. Машины пневмоколесные. Технические требования к системам рулевого управления |  |
| 434 |  | ГОСТ 12.2.130-91 | Система стандартов безопасности труда. Экскаваторы одноковшовые. Общие требования безопасности и эргономики к рабочему месту машиниста и методы их контроля |  |
| 435 |  | разделы 3 и 5ГОСТ 11030-93 | Автогрейдеры. Общие технические условия |  |
| 436 |  | раздел 3ГОСТ 16469-79 | Экскаваторы-каналокопатели. Общие технические условия |  |
| 437 |  | раздел 2ГОСТ 30035-93 | Скреперы. Общие технические условия |  |
| 438 |  | раздел 5ГОСТ 30067-93 | Экскаваторы одноковшовые универсальные полноповоротные. Общие технические условия |  |
| 32. Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей |
| 439 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ EN 13020-2012 | Машины для устройства, ремонта и содержания дорожных покрытий. Требования безопасности |  |
| 440 |  | СТБ ЕН 500-1-2003 | Машины дорожные мобильные. Безопасность. Часть 1. Общие требования |  |
| 441 |  | СТБ ЕН 500-2-2004 | Машины дорожные мобильные. Безопасность. Часть 2. Специальные требования к дорожным фрезам |  |
| 442 |  | СТБ ЕН 500-4-2004 | Машины дорожные мобильные. Безопасность. Часть 4. Специальные требования к машинам для уплотнения грунта |  |
| 443 |  | СТБ EN 536-2007 | Машины строительно-дорожные. Установки асфальтосмесительные. Требования безопасности |  |
| 444 |  | СТБ ЕН 13019-2006 | Машины для очистки дорожных покрытий. Требования безопасности |  |
| 445 |  | СТБ ЕН 13021-2006 | Машины для зимнего содержания дорог. Требования безопасности |  |
| 446 |  | СТБ ЕН 13524-2007 | Машины для содержания автомобильных дорог. Требования безопасности |  |
| 447 |  | ГОСТ 12.2.011-2012 | Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности |  |
| 448 |  | пункт 2.1.6ГОСТ 21915-93 | Асфальтоукладчики. Общие технические условия |  |
| 449 |  | пункт 2.1.7, подпункт 4.3.1.6ГОСТ 27336-93 | Автобетононасосы. Общие технические условия |  |
| 450 |  | пункт 2.1.7ГОСТ 27338-93 | Установки бетоносмесительные механизированные. Общие технические условия |  |
| 451 |  | пункты 2.1.6 и 4.3.16ГОСТ 27339-93 | Автобетоносмесители. Общие технические условия |  |
| 452 |  | пункты 3.1.6, 5.3.13 и 5.3.14ГОСТ 27614-93 | Автоцементовозы. Общие технические условия |  |
| 453 |  | подраздел 5.7, пункты 7.3.8 - 7.3.10ГОСТ 27811-95 | Автогудронаторы. Общие технические условия |  |
| 454 |  | ГОСТ 27816-88 | Асфальтоукладчики. Методы испытаний |  |
| 455 |  | подраздел 4.2, подпункты 6.3.9 - 6.3.15ГОСТ 27945-95 | Установки асфальтосмесительные. Общие технические условия |  |
| 456 |  | ГОСТ 31548-2012 | Катки дорожные самоходные. Общие технические условия |  |
| 457 |  | ГОСТ 31522-2012 | Плиты вибрационные уплотняющие. Общие технические условия |  |
| 458 |  | ГОСТ 31556-2012 | Фрезы дорожные холодные самоходные. Общие технические условия |  |
| 33. Оборудование и машины строительные |
| 459 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 4, 6 - 29ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний пистолетов-распылителей невоспламеняющихся жидкостей |  |
| 460 |  | раздел 4ГОСТ IEC 60745-2-1-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-1. Частные требования к сверлильным и ударно-сверлильным машинам |  |
| 461 |  | раздел 4ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-2. Частные требования к шуруповертам и ударным гайковертам |  |
| 462 |  | раздел 4ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-4. Частные требования к плоскошлифовальным и ленточно-шлифовальным машинам |  |
| 463 |  | раздел 4ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-5. Частные требования к дисковым пилам |  |
| 464 |  | раздел 4ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфораторам |  |
| 465 |  | раздел 4ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-8. Частные требования к ножницам для листового металла |  |
| 466 |  | раздел 4ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-9. Частные требования к машинам для нарезания внутренней резьбы |  |
| 467 |  | раздел 4ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-11. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам) |  |
| 468 |  | раздел 4ГОСТ IEC 60745-2-14-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-14. Частные требования к рубанкам |  |
| 469 |  | разделы 4 и 10 - 29ГОСТ IEC 61029-1-2012 | Машины переносные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний |  |
| 470 |  | раздел 4ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний дисковых пил |  |
| 471 |  | раздел 4ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний радиально-рычажных пил |  |
| 472 |  | раздел 4ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний строгальных и рейсмусовых машин |  |
| 473 |  | раздел 4ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний настольных шлифовальных машин |  |
| 474 |  | раздел 4ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний ленточных пил |  |
| 475 |  | раздел 4ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний машин для сверления алмазными сверлами с подачей воды |  |
| 476 |  | раздел 4ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний алмазных пил с подачей воды |  |
| 477 |  | раздел 4ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний одношпиндельных вертикальных фрезерно-модельных машин |  |
| 478 |  | раздел 4ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний торцовочных пил |  |
| 479 |  | раздел 4ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования |  |
| 480 |  | разделы 19, 25 - 30ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-3. Частные требования к шлифовальным, дисковым шлифовальным и полировальным машинам с вращательным движением рабочего инструмента |  |
| 481 |  | раздел 4ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 | Машины переносные электрические. Часть 2-11. Частные требования безопасности и методы испытаний комбинированных дисковых пил |  |
| 482 |  | раздел 4ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-12. Частные требования к вибраторам для уплотнения бетона |  |
| 483 |  | раздел 4ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-15. Частные требования к машинам для подрезки живой изгороди |  |
| 484 |  | раздел 4ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-16. Частные требования к скобозабивным машинам |  |
| 485 |  | разделы 4 и 9ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-17. Частные требования к ручным фасонно-фрезерным машинам и машинам для обрезки кромок |  |
| 486 |  | раздел 4ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-20. Частные требования к ленточным пилам |  |
| 487 |  | разделы 4 и 5ГОСТ Р 53037-2013 (ИСО 16368:2010 | Мобильные подъемники с рабочими платформами. Расчеты конструкции, требования безопасности, испытания |  |
| 488 |  | ГОСТ Р 53984-2010 (ИСО 18893:2004) | Мобильные подъемники с рабочими платформами. Требования безопасности и контроль технического состояния при эксплуатации |  |
| 489 |  | ГОСТ Р 54770-2011 (ИСО 16369:2007) | Подъемники с рабочими платформами. Подъемники мачтового типа. Расчеты конструкции, требования безопасности, методы испытаний |  |
| 490 |  | ГОСТ Р 55180-2012 (ИСО 16653-1:2008) | Мобильные подъемники с рабочими платформами. Расчеты конструкции, требования безопасности и методы испытаний. Часть 1. Подъемники со складывающимися ограждениями |  |
| 491 |  | ГОСТ Р 55181-2012 (ИСО 16653-2:2009) | Мобильные подъемники с рабочими платформами. Расчеты конструкции, требования безопасности и методы испытаний. Часть 2. Подъемники с непроводящими (изолирующими) компонентами |  |
| 492 |  | СТБ EN 12001-2008 | Машины для транспортирования, нанесения и распределения бетонных и растворных смесей. Требования безопасности |  |
| 493 |  | СТБ EN 12158-1-2008 | Подъемники строительные грузовые. Часть 1. Подъемники с доступной платформой |  |
| 494 |  | СТБ EN 12158-2-2008 | Подъемники строительные грузовые. Часть 2. Наклонные подъемники с недоступными грузоподъемниками |  |
| 495 |  | СТБ EN 12159-2010 | Подъемники строительные грузопассажирские с вертикальным перемещением кабины |  |
| 496 |  | СТБ ЕН 792-1-2007 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 1. Машины для крепления деталей без резьбы |  |
| 497 |  | СТБ ЕН 792-2-2007 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 2. Машины режущие и обжимные |  |
| 498 |  | СТБ ЕН 792-3-2007 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 3. Машины для сверления и нарезания резьбы |  |
| 499 |  | СТБ ЕН 792-4-2006 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 4. Машины ударные |  |
| 500 |  | СТБ ЕН 792-5-2006 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 5. Машины ударно-вращательные |  |
| 501 |  | СТБ ЕН 792-6-2006 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 6. Машины резьбозавертывающие |  |
| 502 |  | СТБ ЕН 792-7-2007 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 7. Машины шлифовальные |  |
| 503 |  | СТБ ЕН 792-8-2007 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 8. Машины полировальные и шлифовальные |  |
| 504 |  | СТБ ЕН 792-9-2007 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 9. Машины зачистные |  |
| 505 |  | СТБ ЕН 792-10-2007 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 10. Машины запрессовочные |  |
| 506 |  | СТБ ЕН 792-11-2007 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 11. Ножницы и вырубные ножницы |  |
| 507 |  | СТБ ЕН 792-12-2007 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 12. Пилы малогабаритные дисковые колебательного и возвратно-поступательного действия |  |
| 508 |  | СТБ ЕН 792-13-2007 | Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 13. Машины для забивания крепежных изделий |  |
| 509 |  | разделы 1 - 3ГОСТ 12.2.010-75 | Система стандартов безопасности труда. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности |  |
| 510 |  | ГОСТ 12.2.011-2012 | Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности |  |
| 511 |  | раздел 4ГОСТ 12.2.030-2000 | Система стандартов безопасности труда. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний |  |
| 512 |  | раздел 3ГОСТ 10084-73 | Машины ручные электрические. Общие технические условия |  |
| 513 |  | раздел 2ГОСТ 12633-90 | Машины ручные пневматические вращательного действия. Общие технические условия |  |
| 514 |  | раздел 4ГОСТ 17770-86 | Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам |  |
| 515 |  | ГОСТ 26055-84 | Манипуляторы для строительно-монтажных работ. Общие технические требования |  |
| 516 |  | ГОСТ 27336-93 | Автобетононасосы. Общие технические условия |  |
| 517 |  | ГОСТ 27338-93 | Установки бетоносмесительные механизированные. Общие технические условия |  |
| 518 |  | ГОСТ 27339-93 | Автобетоносмесители. Общие технические условия |  |
| 519 |  | ГОСТ 27614-93 | Автоцементовозы. Общие технические условия |  |
| 520 |  | раздел 2ГОСТ 29168-91 | Подъемники мачтовые грузовые строительные. Технические условия |  |
| 521 |  | разделы 3 - 12ГОСТ Р 12.2.011-2012 | Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности |  |
| 522 |  | ГОСТ Р 50906-96 | Оборудование сваебойное. Общие требования безопасности |  |
| 523 |  | раздел 6ГОСТ Р 50950-96 | Погрузчики строительные фронтальные с телескопической стрелой. Общие технические условия |  |
| 524 |  | раздел 6ГОСТ Р 51041-97 | Молоты сваебойные. Общие технические условия |  |
| 525 |  | раздел 6ГОСТ Р 51363-99 | Вибропогружатели и сваевыдергиватели. Общие технические условия |  |
| 526 |  | раздел 6ГОСТ Р 51601-2000 | Погрузчики строительные одноковшовые. Общие технические условия |  |
| 527 |  | раздел 6ГОСТ Р 51602-2000 | Копры для свайных работ. Общие технические условия |  |
| 528 |  | раздел 6ГОСТ Р 51803-2001 | Конвейеры строительные передвижные ленточные. Общие технические условия |  |
| 529 |  | СТБ 1208-2000 | Машины строительно-отделочные. Общие требования безопасности. Методы испытаний |  |
| 34. Оборудование для промышленности строительных материалов |
| 530 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложение 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 12.2.100-97 | Машины и оборудование для производства глиняного и силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных изделий. Общие требования безопасности |  |
| 531 |  | раздел 3ГОСТ 9231-80 | Смесители лопастные двухвальные. Технические условия |  |
| 532 |  | раздел 3ГОСТ 10037-83 | Автоклавы для строительной индустрии. Технические условия |  |
| 533 |  | ГОСТ 10141-91 | Мельницы стержневые и шаровые. Общие технические требования |  |
| 534 |  | раздел 3ГОСТ 12367-85 | Мельницы трубные помольных агрегатов. Общие технические условия |  |
| 535 |  | раздел 5ГОСТ 27636-95 | Оборудование камнедобывающее и камнеобрабатывающее. Общие технические условия |  |
| 536 |  | ГОСТ 28122-95 | Станки камнеобрабатывающие шлифовально-полировальные. Общие технические требования и методы контроля |  |
| 537 |  | ГОСТ 28541-95 | Станки камнераспиловочные. Общие технические требования и методы контроля |  |
| 538 |  | ГОСТ 30369-96 | Станки камнефрезерные. Общие технические требования и методы контроля |  |
| 539 |  | ГОСТ 30540-97 | Оборудование для производства изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения. Общие технические требования и методы контроля |  |
| 35. Дробилки |
| 540 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложение 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ ISO21873-1-2013 | Машины и оборудование строительные. Передвижные дробилки. Часть 1. Терминология и технические условия поставки |  |
| 541 |  | ГОСТ ISO 21873-1-2013 | Машины и оборудование строительные. Передвижные дробилки. Часть 2. Требования безопасности |  |
| 542 |  | ГОСТ 6937-91 | Дробилки конусные. Общие технические требования |  |
| 543 |  | раздел 5ГОСТ 7090-72 | Дробилки молотковые однороторные. Технические условия |  |
| 544 |  | раздел 2аГОСТ 12375-70 | Дробилки однороторные крупного дробления. Технические условия |  |
| 545 |  | раздел 6ГОСТ 12376-71 | Дробилки однороторные среднего и мелкого дробления. Технические условия |  |
| 546 |  | раздел 6ГОСТ 27412-93 | Дробилки щековые. Общие технические условия |  |
| 36. Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава |
| 547 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 5 - 12ГОСТ ИСО 4254-4-2002 | Лебедки трелевочные. Требования безопасности |  |
| 548 |  | разделы 2 и 3ГОСТ ИСО 7914-2002 | Машины для лесного хозяйства. Пилы цепные переносные. Минимальные клиренсы и размеры рукояток |  |
| 549 |  | раздел 3ГОСТ ИСО 7918-2002 | Машины для лесного хозяйства. Кусторезы бензиномоторные. Защитное устройство дискового полотна. Размеры |  |
| 550 |  | раздел 5ГОСТ ISO 8083-2011 | Машины для леса. Устройства защиты от падающих предметов. Технические требования и методы испытаний |  |
| 551 |  | раздел 5ГОСТ ISO 8084-2011 | Машины для леса. Устройства защиты оператора. Технические требования и методы испытаний |  |
| 552 |  | раздел 5ГОСТ ISO 11169-2011 | Тракторы лесопромышленные и лесохозяйственные колесные, машины лесозаготовительные и лесохозяйственные колесные. Требования к эффективности и методы испытаний тормозных систем |  |
| 553 |  | раздел 5ГОСТ ISO 11512-2011 | Тракторы лесопромышленные и лесохозяйственные гусеничные, машины лесозаготовительные и лесохозяйственные гусеничные. Требования к эффективности и методы испытаний тормозных систем |  |
| 554 |  | разделы 4 и 5ГОСТ ISO 11850-2011 | Машины для леса самоходные. Требования безопасности |  |
| 555 |  | разделы 8 - 29ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89) | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний цепных пил |  |
| 556 |  | раздел 4ГОСТ 30723-2001 (ИСО 6533-93, ИСО 6534-92) | Машины для лесного хозяйства. Пилы бензиномоторные цепные. Защитные устройства передней и задней рукояток. Размеры и прочность |  |
| 557 |  | раздел 4ГОСТ 31183-2002 (ИСО 11806:1997) | Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные. Требования безопасности. Методы испытаний |  |
| 558 |  | разделы 4 и 6ГОСТ EN 609-1-2012 | Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Безопасность машин. Часть 1. Станки дровокольные клиновые |  |
| 559 |  | разделы 4 и 6ГОСТ ЕН 609-2-2012 | Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Безопасность машин. Часть 2. Станки дровокольные винтовые |  |
| 560 |  | разделы 4 и 6ГОСТ EN 13525-2012 | Машины для лесного хозяйства. Машины для измельчения древесины. Требования безопасности |  |
| 561 |  | раздел 5ГОСТ Р ИСО 8082-1-2012 | Машины для леса самоходные. Устройства защиты при опрокидывании. Технические требования и методы испытаний. Часть 1. Машины общего назначения |  |
| 562 |  | ГОСТ Р ИСО 11448-2002 | Измельчители и дробилки передвижные с автономным приводом. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 563 |  | раздел 3ГОСТ Р ИСО 15078-2002 | Погрузчики леса. Расположение и порядок перемещения двухрычажных органов управления |  |
| 564 |  | разделы 9 - 31ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-13. Частные требования к цепным пилам |  |
| 565 |  | раздел 4ГОСТ Р 51389-99 (ИСО 11806-97) | Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные. Требования безопасности. Методы испытаний |  |
| 566 |  | разделы 6 и 7ГОСТ Р 54454-2011 (ИСО 19472:2006) | Машины для леса. Лебедки. Определения, технические требования, требования безопасности |  |
| 567 |  | СТБ ЕН 14861-2007 | Машины лесозаготовительные. Машины самоходные. Требования безопасности |  |
| 568 |  | разделы 3 - 8ГОСТ 12.2.102-2013 | Система стандартов безопасности труда. Машины и оборудование лесозаготовительные и лесосплавные, тракторы лесопромышленные. Требования безопасности, методы контроля требований безопасности и оценки безопасности труда |  |
| 569 |  | разделы 1 и 2ГОСТ 12.2.104-84 | Система стандартов безопасности труда. Инструмент механизированный для лесозаготовок. Общие требования безопасности |  |
| 570 |  | раздел 4ГОСТ 15594-80 | Лесопогрузчики челюстные гусеничные перекидного типа. Технические условия |  |
| 571 |  | раздел 3ГОСТ 31742-2012 | Пилы бензиномоторные цепные. Требования безопасности. Методы испытаний |  |
| 572 |  | раздел 3ГОСТ 32431-2013 | Машины для сельского и лесного хозяйства. Монтаж устройств освещения и световой сигнализации для проезда по дорогам общего пользования |  |
| 573 |  | разделы 4 - 9ГОСТ Р 51754-2001 | Машины и оборудование для нижних лесопромышленных складов. Требования безопасности. Методы контроля |  |
| 574 |  | раздел 6ГОСТ Р 52291-2004 | Погрузчики леса. Оборудование рабочее манипуляторного типа. Общие технические условия |  |
| 37. Машины и оборудование для коммунального хозяйства |
| 575 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ EN 1501-2-2012 | Мусоровозы. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 2. Мусоровозы с боковой загрузкой |  |
| 576 |  | СТБ EN 1501-1-2007 | Мусоровозы. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 1. Мусоровозы с задней загрузкой |  |
| 577 |  | СТБ ГОСТ Р 50631-2002 | Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог. Специальные требования безопасности |  |
| КонсультантПлюс: примечание.Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. |
| 37. Оборудование прачечное промышленное |
| 578 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) | Машины и оборудование для прачечных и предприятий химчистки. Общие требования безопасности |  |
| 579 |  | ГОСТ 27457-93 | Машины стиральные промышленные. Общие технические условия |  |
| 38. Оборудование для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий |
| 580 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) | Машины и оборудование для прачечных и предприятий химчистки. Общие требования безопасности |  |
| 581 |  | ГОСТ Р 51362-99 (ИСО 7000-89) | Машины для химической чистки одежды. Символы графические органов управления и других устройств |  |
| 39. Вентиляторы промышленные |
| 582 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 31350-2007 (ИСО 14694:2003) | Вибрация. Вентиляторы промышленные. Требования к производимой вибрации и качеству балансировки |  |
| 583 |  | раздел 2ГОСТ 5976-90 | Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия |  |
| 584 |  | ГОСТ 6625-85 | Вентиляторы шахтные местного проветривания. Технические условия |  |
| 585 |  | раздел 3ГОСТ 9725-82 | Вентиляторы центробежные дутьевые котельные. Общие технические условия |  |
| 586 |  | ГОСТ 11004-84 | Вентиляторы шахтные главного проветривания. Технические условия |  |
| 587 |  | раздел 2ГОСТ 11442-90 | Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия |  |
| 588 |  | раздел 3ГОСТ 24814-81 | Вентиляторы крышные радиальные. Общие технические условия |  |
| 589 |  | раздел 3ГОСТ 24857-81 | Вентиляторы крышные осевые. Общие технические условия |  |
| 40. Кондиционеры промышленные |
| 590 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Дополнительные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям |  |
| 591 |  | СТБ EN 14511-4-2009 | Кондиционеры, жидкостные охладительные агрегаты и тепловые насосы с электрическими компрессорами для отопления и охлаждения помещений. Часть 4. Требования |  |
| 592 |  | ГОСТ 30646-99 | Кондиционеры центральные общего назначения. Общие технические условия |  |
| 593 |  | ГОСТ Р 50553-93 | Промышленная чистота. Фильтры и фильтроэлементы. Общие технические требования |  |
| 594 |  | ГОСТ Р 50554-93 | Промышленная чистота. Фильтры и фильтрующие элементы. Методы испытаний |  |
| 41. Воздухонагреватели и воздухоохладители |
| 595 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 31284-2004 | Воздухонагреватели для промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Общие технические условия |  |
| 42. Аппараты водонагревательные и отопительные, работающие на жидком и твердом топливе |
| 596 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 5ГОСТ 9817-95 | Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе. Общие технические условия |  |
| 597 |  | раздел 2ГОСТ 28679-90 | Подогреватели пароводяные систем теплоснабжения. Общие технические условия |  |
| 598 |  | раздел 3ГОСТ 22992-82 | Аппараты бытовые, работающие на жидком топливе. Общие технические условия |  |
| 599 |  | раздел 2ГОСТ 28757-90 | Подогреватели для систем регенерации паровых турбин ТЭС. Общие технические условия |  |
| 600 |  | раздел 4ГОСТ Р 53321-2009 | Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний |  |
| 43. Оборудование технологическое для легкой промышленности |
| 601 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | СТБ МЭК 60204-31-2006 | Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 31. Дополнительные требования безопасности и требования электромагнитной совместимости к швейным машинам, установкам и системам |  |
| 602 |  | СТБ МЭК 60335-2-28-2006 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-28. Дополнительные требования к швейным машинам |  |
| 603 |  | разделы 1 - 4ГОСТ 12.2.123-90 | Система стандартов безопасности труда. Машины текстильные. Общие требования безопасности |  |
| 604 |  | разделы 3 - 7ГОСТ 12.2.138-97 | Система стандартов безопасности труда. Машины швейные промышленные. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 605 |  | раздел 3ГОСТ 6737-80 | Машины ленточные для хлопка и химических волокон. Общие технические условия |  |
| 606 |  | раздел 3ГОСТ 9193-77 | Машины сновальные. Технические условия |  |
| 607 |  | раздел 3ГОСТ 12167-82 | Станки ткацкие бесчелночные с малогабаритными прокладчиками утка. Общие технические условия |  |
| 608 |  | раздел 3ГОСТ 19716-81 | Станки ткацкие автоматические пневморапирные. Общие технические условия |  |
| 609 |  | раздел 2ГОСТ 24824-88 | Прессы гладильные. Основные размеры, технические требования и методы испытаний |  |
| 610 |  | ГОСТ 27126-86 | Линии автоматизированной сборки обуви клеевого метода крепления низа. Общие технические требования |  |
| 611 |  | раздел 2ГОСТ 27274-87 | Машины кожевенные отжимные. Типы, основные параметры, размеры и технические требования |  |
| 612 |  | ГОСТ 27288-87 | Машины швейные промышленные. Общие технические требования |  |
| 613 |  | раздел 1ГОСТ 27295-87 | Машины кругловязальные. Технические требования и методы испытаний |  |
| 614 |  | раздел 2ГОСТ 27443-87 | Машины кожевенные мездрильные. Основные параметры и размеры, технические требования |  |
| 615 |  | разделы 7 - 32ГОСТ Р 52161.2.28-2009 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.28. Частные требования к швейным машинам |  |
| 616 |  | СТБ 1357-2002 | Машины швейные промышленные. Общие технические условия |  |
| 44. Оборудование технологическое для текстильной промышленности |
| 617 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 1 - 4ГОСТ 12.2.123-90 | Система стандартов безопасности труда. Машины текстильные. Общие требования безопасности |  |
| 618 |  | разделы 3 - 7ГОСТ 12.2.138-97 | Система стандартов безопасности труда. Машины швейные промышленные. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 619 |  | раздел 3ГОСТ 6737-80 | Машины ленточные для хлопка и химических волокон. Общие технические условия |  |
| 620 |  | раздел 3ГОСТ 9193-77 | Машины сновальные. Технические условия |  |
| 621 |  | раздел 3ГОСТ 12167-82 | Станки ткацкие бесчелночные с малогабаритными прокладчиками утка. Общие технические условия |  |
| 622 |  | раздел 3ГОСТ 19716-81 | Станки ткацкие автоматические пневморапирные. Общие технические условия |  |
| 45. Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей |
| 623 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 6737-80 | Машины ленточные для хлопка и химических волокон. Общие технические условия |  |
| 46. Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности |
| 624 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 4, 5 и 7ГОСТ EN 1672-2-2012 | Оборудование для обработки пищевых продуктов. Основные принципы. Часть 2. Гигиенические требования |  |
| 625 |  | разделы 5, 6, 8 и 9ГОСТ EN 13951-2012 | Оборудование продовольственное и сельскохозяйственное. Насосы для подачи жидких продуктов. Требования безопасности и правила конструирования |  |
| 626 |  | разделы 5 - 7 и 9ГОСТ 31521-2012 (EN 13871:2005) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для нарезания мяса. Технические условия |  |
| 627 |  | разделы 5 - 8 и 10ГОСТ 31522-2012 (EN 1674:2000) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины тестовальцовочные. Технические условия |  |
| 628 |  | разделы 5 - 8 и 10ГОСТ 31523-2012 (EN 453:2000) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины тестомесильные. Технические условия |  |
| 629 |  | разделы 5 - 8 и 10ГОСТ 31524-2012 (EN 12041:2000) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины тестоформующие. Технические условия |  |
| 630 |  | разделы 5 - 7, 9 - 11ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Пилы ленточные. Технические условия |  |
| 631 |  | разделы 5 - 7, 9 - 11ГОСТ 31526-2012 (EN 12267:2003) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Пилы циркулярные. Технические условия |  |
| 632 |  | разделы 5 - 7, 9 и 10ГОСТ 31527-2012 (EN 12267:2003) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Шкафы для расстойки теста. Технические условия |  |
| 633 |  | раздел 6СТБ ЕН 454-2004 | Машины для обработки пищевых продуктов. Мешалки планетарные. Требования безопасности и гигиены |  |
| 634 |  | разделы 4, 5 и 7СТБ EN 1678-2008 | Машины для обработки пищевых продуктов. Машины овощерезательные универсальные. Требования безопасности и гигиены |  |
| 635 |  | разделы 5, 6, 8 и 9СТБ EN 12852-2009 | Оборудование для обработки пищевых продуктов. Процессоры пищевые и блендеры. Требования безопасности и гигиены |  |
| 636 |  | раздел 5СТБ ЕН 12853-2007 | Машины для обработки пищевых продуктов. Блендеры и взбивалки ручные. Требования безопасности и гигиены |  |
| 637 |  | СТБ ЕН 12854-2007 | Машины для обработки пищевых продуктов. Миксеры балансирные. Требования безопасности и гигиены |  |
| 638 |  | разделы 5, 6 и 8СТБ EN 12855-2008 | Оборудование для обработки пищевых продуктов. Куттеры с вращающейся чашей. Требования безопасности и гигиены |  |
| 639 |  | ГОСТ Р 53895-2010 (ЕН 12331:2003) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Волчки. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 640 |  | ГОСТ Р 53896-2010 (ЕН 13289:2001) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Оборудование для сушки и охлаждения макаронных изделий. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 641 |  | ГОСТ Р 53942-2010 (ЕН 13885:2005) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Клипсаторы. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 642 |  | ГОСТ Р 54320-2011 (ЕН 1673:2000) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Печи хлебопекарные ротационные. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 643 |  | раздел 6ГОСТ Р 54321-2011 (ЕН 12505:2000) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Центрифуги для производства пищевых растительных масел и жиров. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 644 |  | раздел 6ГОСТ Р 54387-2011 (ЕН 12355:2003) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Оборудование для съема шкурки, удаления кожи и пленки в производстве мясных и рыбных продуктов. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 645 |  | раздел 6ГОСТ Р 54388-2011 (ЕН 13390:2002) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для производства пирогов, печенья и пирожных. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 646 |  | разделы 5, 6, 8 и 9ГОСТ Р 54423-2011 (ЕН 12852:2001) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для измельчения, смешивания и взбивания пищевых продуктов. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 647 |  | раздел 6ГОСТ Р 54424-2011 (ЕН 13208:2003) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для чистки овощей. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 648 |  | раздел 6ГОСТ Р 54425-2011 (ЕН 12854:2003) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Смесители лопастные. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 649 |  | разделы 5, 6 и 8ГОСТ Р 54967-2012 (ЕН 12855:2003) | Оборудование для обработки пищевых продуктов. Куттеры с вращающейся чашей. Требования безопасности и гигиены |  |
| 650 |  | раздел 6ГОСТ Р 54970-2012 (ЕН 13621:2004) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Устройства центробежные для сушки овощей и фруктов. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 651 |  | разделы 5, 6 и 8ГОСТ Р 54972-2012 (ЕН 12463:2004) | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины наполнительные и механизмы вспомогательные. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 652 |  | разделы 3 - 12ГОСТ 12.2.124-2013 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности |  |
| 653 |  | разделы 3 - 7ГОСТ 12.2.135-95 | Оборудование для переработки продукции в мясной и птицеперерабатывающей промышленности. Общие методы безопасности, санитарии и экологии |  |
| 654 |  | подраздел 2.2ГОСТ 3347-91 | Насосы центробежные для жидких молочных продуктов. Общие технические условия |  |
| 655 |  | раздел 2ГОСТ 12027-93 | Установки теплообменные с пластинчатыми аппаратами для пищевых жидкостей. Технические требования, требования безопасности |  |
| 656 |  | раздел 3ГОСТ 18518-80 | Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару. Общие технические условия |  |
| 657 |  | подраздел 3.2ГОСТ 20258-95 | Машины моечные для стеклянной тары. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 658 |  | раздел 3ГОСТ 21253-75 | Автоматы наполнительные и дозировочно-наполнительные для жидких пищевых продуктов. Технические условия |  |
| 659 |  | пункты 1.2.5 - 1.2.33, подраздел 1.3ГОСТ 24885-91 | Сепараторы центробежные жидкостные. Общие технические условия |  |
| 660 |  | раздел 2ГОСТ 26582-85 | Машины и оборудование продовольственные. Общие технические условия |  |
| 661 |  | подразделы 2.2 - 2.30ГОСТ 28107-89 | Машины для перемешивания фарша. Основные параметры, технические требования и методы испытаний |  |
| 662 |  | раздел 3ГОСТ 28110-89 | Аппараты для выработки сырного зерна. Технические требования |  |
| 663 |  | подразделы 2.2 - 2.9ГОСТ 28112-89 | Машины для извлечения из ящиков и укладывания в ящики бутылок. Типы, основные параметры и технические требования |  |
| 664 |  | раздел 2ГОСТ 28531-90 | Прессы для сыра. Технические требования |  |
| 665 |  | раздел 2ГОСТ 28532-90 | Волчки. Общие технические требования |  |
| 666 |  | раздел 2ГОСТ 28535-90 | Оборудование для автоматической химической мойки машин для молочной промышленности и молочных систем. Основные параметры и общие технические требования |  |
| 667 |  | разделы 2 - 4ГОСТ 28693-90 | Оборудование технологическое для мясной и птицеперерабатывающей промышленности. Санитарные требования |  |
| 668 |  | раздел 4ГОСТ 29065-91 | Емкости для молока и молочных продуктов. Общие технические условия |  |
| 669 |  | раздел 4ГОСТ 30146-95 | Машины и оборудование для производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Общие технические условия |  |
| 670 |  | подраздел 3.2ГОСТ 30150-96 | Машины этикетировочные. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 671 |  | раздел 4ГОСТ 30316-95 | Линии и оборудование для упаковывания жидкой пищевой продукции в стеклянные бутылки. Общие технические условия |  |
| 672 |  | разделы 3 - 9ГОСТ 31528-2012 | Машины и оборудование для производства сахара. Требования безопасности |  |
| 673 |  | разделы 3 - 9ГОСТ 31529-2012 | Машины и оборудование для хлебопекарной промышленности. Требования безопасности |  |
| 47. Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности |
| 674 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 1 - 10ГОСТ 12.2.124-90 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности |  |
| 675 |  | раздел 3ГОСТ 18518-80 | Автоматы фасовочные для сыпучих пищевых продуктов в бумажную и картонную потребительскую тару. Общие технические условия |  |
| 676 |  | раздел 2ГОСТ 26582-85 | Машины и оборудование продовольственные. Общие технические условия |  |
| 677 |  | раздел 2ГОСТ 27962-88 | Оборудование технологическое для мукомольных предприятий. Общие технические условия |  |
| 48. Оборудование технологическое для торговли, общественного питания и пищеблоков |
| 678 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования |  |
| 679 |  | разделы 4, 6 - 11, 13 - 32ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-37. Дополнительные требования к электрическим фритюрницам для предприятий общественного питания |  |
| 680 |  | разделы 4, 6 - 11, 13 - 32ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-38. Частные требования к электрическим аппаратам контактной обработки с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания |  |
| 681 |  | разделы 4, 6 - 11, 13 - 32ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-39. Частные требования к электрическим универсальным сковородам для предприятий общественного питания |  |
| 682 |  | разделы 4, 6 - 11, 13 - 32ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-42. Частные требования к электропечам с принудительной конвекцией, пароварочным аппаратам и конвекционным печам для пищеблоков |  |
| 683 |  | разделы 8 - 32ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-47. Дополнительные требования к электрическим варочным котлам для предприятий общественного питания |  |
| 684 |  | разделы 4, 6 - 11, 13 - 32ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-48. Частные требования к электрическим грилям и тостерам для предприятий общественного питания |  |
| 685 |  | разделы 4, 6 - 11, 13 - 32ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-50. Частные требования к электрическим водяным баням для пищеблоков |  |
| 686 |  | ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-58. Дополнительные требования к посудомоечным машинам для предприятий общественного питания |  |
| 687 |  | разделы 4, 6 - 11, 13 - 32ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-62. Частные требования к ополаскивающим ваннам с электрическим нагревом для предприятий общественного питания |  |
| 688 |  | разделы 4, 6 - 11, 13 - 32ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 | безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-75. Частные требования к дозирующим устройствам и торговым автоматам для предприятий общественного питания |  |
| 689 |  | разделы 4, 6 - 11, 13 - 32ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-89. Частные требования к торговому холодильному оборудованию со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором для предприятий общественного питания |  |
| 690 |  | разделы 4, 6 - 11, 13 - 32ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-90. Частные требования к микроволновым печам для предприятий общественного питания |  |
| 691 |  | разделы 8 - 32ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим кухонным плитам, шкафам и конфоркам для предприятий общественного питания |  |
| 692 |  | разделы 8 - 32ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим аппаратам контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания |  |
| 693 |  | разделы 8 - 32ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим грилям и тостерам для предприятий общественного питания |  |
| 694 |  | разделы 8 - 32ГОСТ 27570.42-92 (МЭК 335-2-49-88) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим тепловым шкафам для предприятий общественного питания |  |
| 695 |  | разделы 8 - 32ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим мармитам для предприятий общественного питания |  |
| 696 |  | разделы 8 - 32ГОСТ 27570.51-95 (МЭК 335-2-62-90) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к ополаскивающим ваннам с электрическим нагревом для предприятий общественного питания |  |
| 697 |  | разделы 8 - 32ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-90) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим кипятильникам для воды и электрическим нагревателям жидкостей для предприятий общественного питания |  |
| 698 |  | разделы 8 - 32ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим кухонным машинам для предприятий общественного питания |  |
| 699 |  | разделы 5, 6 и 8ГОСТ EN 454-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Смесители планетарные. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 700 |  | разделы 4, 5 и 7ГОСТ EN 1974-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для порционной нарезки. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 701 |  | разделы 4, 5 и 7ГОСТ EN 12042-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины тестоделительные автоматические. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 702 |  | разделы 4, 5 и 7ГОСТ EN 12851-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Приспособления к машинам с дополнительной приводной ступицей. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 703 |  | разделы 4, 5 и 7ГОСТ EN 12984-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Переносные и/или ручные машины и приборы с режущим инструментом с механическим приводом. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 704 |  | разделы 4, 5 и 7ГОСТ EN 13288-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Подъемно-опрокидывающие машины. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 705 |  | разделы 4, 5 и 7ГОСТ EN 13870-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Ломтерезки промышленные. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 706 |  | разделы 4 и 5ГОСТ EN 13389-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Смесители с горизонтальными валами. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 707 |  | разделы 4, 5 и 7ГОСТ EN 13591-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Посадчики в печь со стационарной платформой. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 708 |  | разделы 4, 5 и 7ГОСТ EN 13534-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для посола шприцевальные. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 709 |  | разделы 4, 5 и 7ГОСТ EN 13732-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Установки для охлаждения молока. Требования к конструкции, безопасности и гигиене |  |
| 710 |  | разделы 4, 5 и 7ГОСТ EN 13886-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Котлы варочные с механизированной мешалкой или миксером. Требования безопасности и гигиены |  |
| 711 |  | разделы 4, 5 и 7ГОСТ EN 13954-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Хлеборезки. Требования безопасности и гигиены |  |
| 712 |  | разделы 4, 5 и 7ГОСТ EN 14958-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для размола и получения муки и крупчатки. Требования безопасности и гигиены |  |
| 713 |  | разделы 4, 5 и 7ГОСТ EN 15166-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Автоматические разделочные машины мясных туш. Требования по безопасности и гигиене |  |
| 714 |  | разделы 4, 5 и 7ГОСТ EN 15774-2013 | Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для производства изделий из теста с начинкой и без начинки (тальятелле, каннеллони, равиоли, тортеллини, ореккиеттеи и ньокки). Требования безопасности и гигиены |  |
| 715 |  | СТБ IEC 60335-1-2013 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования |  |
| 716 |  | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-36. Частные требования к электрическим кухонным плитам, духовкам, конфоркам и нагревательным элементам для предприятий общественного питания |  |
| 717 |  | СТБ IEC 60335-2-37-2011 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-37. Дополнительные требования к электрическим фритюрницам для предприятий общественного питания |  |
| 718 |  | СТБ IEC 60335-2-47-2011 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-47. Дополнительные требования к электрическим варочным котлам для предприятий общественного питания |  |
| 719 |  | СТБ IEC 60335-2-49-2011 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-49. Частные требования к электрическим тепловым шкафам для предприятий общественного питания |  |
| 720 |  | СТБ EN 1672-2-2008 (EN 1672-2:2005) | Оборудование для обработки пищевых продуктов. Основные принципы. Часть 2. Гигиенические требования |  |
| 721 |  | разделы 8 - 32ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим универсальным сковородам для предприятий общественного питания |  |
| 722 |  | разделы 4, 6 - 11, 13 - 32ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим посудомоечным машинам для предприятий общественного питания |  |
| 723 |  | ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.36. Частные требования к электрическим кухонным плитам, шкафам и конфоркам для предприятий общественного питания |  |
| 724 |  | ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-49:2008) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.49. Частные требования к электрическим тепловым шкафам для предприятий общественного питания |  |
| 725 |  | ГОСТ Р 52161.2.64-2012 (МЭК 60335-2-64:2008) | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.64. Частные требования к электрическим кухонным машинам для предприятий общественного питания |  |
| 726 |  | раздел 5ГОСТ Р 12.2.142-99 (ИСО 5149-93) | Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности |  |
| 727 |  | раздел 3ГОСТ 12.2.092-94 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания. Общие технические требования по безопасности и методы испытаний |  |
| 728 |  | раздел 5ГОСТ 14227-97 | Машины посудомоечные. Общие технические условия |  |
| 729 |  | раздел 4ГОСТ 22502-89 | Агрегаты компрессорно-конденсаторные с герметичными холодильными компрессорами для торгового холодильного оборудования. Общие технические условия |  |
| 730 |  | раздел 6ГОСТ 23833-95 | Оборудование холодильное торговое. Общие технические условия |  |
| 731 |  | раздел 2ГОСТ 27440-87 | Аппараты для раздачи охлажденных напитков для предприятий общественного питания. Типы, технические требования и методы испытаний |  |
| 732 |  | разделы 8 - 32ГОСТ 27570.0-87 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний |  |
| 733 |  | раздел 1ГОСТ 27684-88 | Мармиты электрические для предприятий общественного питания. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 734 |  | раздел 5ГОСТ Р 51360-99 | Компрессоры холодильные. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 735 |  | разделы 8 - 32ГОСТ Р 52161.1-2004 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 1. Общие требования |  |
| 736 |  | разделы 8 - 32ГОСТ Р 52161.2.24-2007 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.24. Частные требования для холодильных приборов, морожениц и устройств для производства льда |  |
| 49. Оборудование полиграфическое |
| 737 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 4, 5 и 7ГОСТ ЕН 1010-1-2011 | Оборудование полиграфическое. Требования безопасности для конструирования и изготовления. Часть 1. Общие требования |  |
| 738 |  | разделы 4, 5 и 7ГОСТ ЕН 1010-3-2011 | Оборудование полиграфическое. Требования безопасности для конструирования и изготовления. Часть 3. Машины резальные |  |
| 739 |  | разделы 5 и 6ГОСТ Р ЕН 1010-2-2011 | Оборудование полиграфическое. Требования безопасности для конструирования и изготовления. Часть 2. Машины печатные и лакировальные, включая оборудование допечатное |  |
| 740 |  | раздел 5, приложение АГОСТ Р ЕН 1010-4-2011 | Оборудование полиграфическое. Требования безопасности для конструирования и изготовления. Часть 4. Машины брошюровочно-переплетные, машины для переработки и отделки бумаги |  |
| 741 |  | разделы 5 и 6ГОСТ Р ЕН 1010-5-2011 | Оборудование полиграфическое. Требования безопасности для конструирования и изготовления. Часть 5. Машины для изготовления гофрокартона и машины для переработки плоского картона и гофрокартона |  |
| 742 |  | разделы 3 - 10ГОСТ 12.2.231-2012 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование полиграфическое. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 743 |  | разделы 3 - 10СТБ 1568-2005 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование полиграфическое. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 50. Оборудование технологическое для стекольной, фарфоровой, фаянсовой и кабельной промышленности |
| 744 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 12.2.015-93 | Машины и оборудование для стекольной промышленности. Общие требования безопасности |  |
| 51. Крепежные изделия общемашиностроительного применения |
| 745 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 | Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы |  |
| 746 |  | разделы 5 и 7ГОСТ Р ИСО 898-5-2009 | Механические свойства крепежных изделий из углеродистой и легированной стали. Часть 5. Установочные винты и аналогичные резьбовые крепежные изделия, не подвергаемые растягивающим напряжениям |  |
| 747 |  | раздел 8ГОСТ Р ИСО 2320-2009 | Гайки стальные самостопорящиеся. Механические и эксплуатационные свойства |  |
| 748 |  | раздел 4ГОСТ Р ИСО 2702-2009 | Винты самонарезающие стальные термообработанные. Механические свойства |  |
| 749 |  | разделы 2 - 5ГОСТ Р ИСО 4759-1-2009 | Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности A, B и C |  |
| 750 |  | приложение АГОСТ Р ИСО 4759-3-2009 | Изделия крепежные. Допуски. Часть 3. Плоские круглые шайбы для болтов, винтов и гаек. Классы точности A и C |  |
| 751 |  | раздел 3ГОСТ Р ИСО 6157-1-2009 | Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего назначения |  |
| 752 |  | раздел 3ГОСТ Р ИСО 6157-2-2009 | Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 2. Гайки |  |
| 753 |  | раздел 5ГОСТ Р ИСО 8992-2011 | Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек |  |
| 754 |  | приложение АГОСТ Р ИСО 14589-2005 | Заклепки "слепые". Механические испытания |  |
| 755 |  | разделы 5 и 9ГОСТ Р 52628-2006 (ИСО 898-2:1992, ИСО 898-6:1994) | Гайки. Механические свойства и методы испытаний |  |
| 756 |  | раздел 5ГОСТ 397-79 | Шплинты. Технические условия |  |
| 757 |  | раздел 4ГОСТ 1147-80 | Шурупы. Общие технические условия |  |
| 758 |  | раздел 2ГОСТ 1759.1-82 | Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей |  |
| 759 |  | раздел 1ГОСТ 1759.2-82 | Болты, винты и шпильки. Дефекты поверхности и методы контроля |  |
| 760 |  | раздел 2ГОСТ 1759.3-83 | Гайки. Дефекты поверхности и методы контроля |  |
| 761 |  | раздел 3ГОСТ 1759.4-87 | Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний |  |
| 762 |  | раздел 3ГОСТ 1759.5-87 | Гайки. Механические свойства и методы контроля |  |
| 763 |  | раздел 2ГОСТ 6402-70 | Шайбы пружинные. Технические условия |  |
| 764 |  | раздел 4ГОСТ 10304-80 | Заклепки классов точности B и C. Общие технические условия |  |
| 765 |  | раздел 5ГОСТ 10461-81 | Шайбы стопорные с зубьями. Общие технические условия |  |
| 766 |  | разделы 5 и 7ГОСТ 10618-80 | Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие технические условия |  |
| 767 |  | раздел 4ГОСТ 12644-80 | Заклепки пустотелые и полупустотелые. Общие технические условия |  |
| 768 |  | раздел 4ГОСТ 14803-85 | Заклепки (повышенной точности). Общие технические условия |  |
| 769 |  | раздел 1ГОСТ 18123-82 | Шайбы. Общие технические условия |  |
| 770 |  | раздел 1ГОСТ 25556-82 | Винты установочные. Механические свойства и методы испытаний |  |
| 52. Подшипники качения |
| 771 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 10 - 13ГОСТ 520-2002 (ИСО 492-94, ИСО 199-97) | Подшипники качения. Общие технические условия |  |
| 772 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 3635-78 (ИСО 6124/1-82, ИСО 6124/2-82, ИСО 6124/3-82, ИСО 6125-82) | Подшипники шарнирные. Технические условия |  |
| 773 |  | раздел 2ГОСТ 4060-78 | Подшипники роликовые игольчатые с одним наружным штампованным кольцом. Технические условия |  |
| 774 |  | раздел 2ГОСТ 10058-90 | Подшипники радиальные шариковые однорядные для приборов. Технические условия |  |
| 775 |  | раздел 2ГОСТ 20821-75 | Подшипники шариковые упорно-радиальные двухрядные с углом контакта 60°. Технические условия |  |
| 776 |  | раздел 2ГОСТ 24310-80 | Подшипники качения. Подшипники радиальные роликовые игольчатые без колец. Технические условия |  |
| 777 |  | раздел 2ГОСТ 26676-85 | Подшипники роликовые упорные одинарные с игольчатыми роликами без колец. Технические условия |  |
| 53. Котлы отопительные, работающие на жидком и твердом топливе |
| 778 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ EN 303-1-2013 | Котлы отопительные. Часть 1. Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения. Определения, общие требования, испытания и маркировка |  |
| 779 |  | ГОСТ EN 303-2-2013 | Котлы отопительные. Часть 2. Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения. Особые требования к котлам с топливораспылительными горелками |  |
| 780 |  | ГОСТ EN 303-4-2013 | Котлы отопительные. Часть 4. Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения. Дополнительные требования к котлам, оснащенным горелками на жидком топливе с принудительной подачей воздуха для горения, теплопроизводительностью не более 70 кВт и максимальным рабочим давлением 3 бар. Терминология, требования, испытания и маркировка |  |
| 781 |  | ГОСТ EN 14394-2013 | Котлы отопительные. Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения номинальной теплопроизводительностью не более 10 МВт и максимальной рабочей температурой 110 °C |  |
| 782 |  | ГОСТ Р 51382-2011 (ЕН 303-4:1999) | Котлы отопительные. Часть 4. Котлы отопительные с дутьевыми горелками. Специальные требования к котлам с дутьевыми горелками для жидкого топлива теплопроизводительностью до 70 кВт и рабочим давлением до 0,3 МПа. Термины, специальные требования, методы испытаний и маркировка |  |
| 783 |  | раздел 5ГОСТ Р 54440-2011 (ЕН 303-1:1999) | Котлы отопительные. Часть 1. Отопительные котлы с горелками с принудительной подачей воздуха. Терминология, общие требования, испытания и маркировка |  |
| 784 |  | раздел 5ГОСТ Р 54441-2011 (ЕН 303-2:1998) | Котлы отопительные. Часть 2. Отопительные котлы с горелкой с принудительной подачей воздуха. Специальные требования к отопительным котлам с распылительной горелкой на жидком топливе |  |
| 785 |  | раздел 8ГОСТ Р 54829-2011 (EN 14394:2005 + A1:2008) | Отопительные котлы, оборудованные горелкой с принудительной подачей воздуха, с номинальной тепловой мощностью не более 10 МВт и максимальной рабочей температурой 150 °C |  |
| 786 |  | СТ РК EN 15034-2013 | Котлы отопительные. Конденсационные отопительные котлы на жидком топливе |  |
| 787 |  | СТБ EN 303-1-2010 | Котлы отопительные. Часть 1. Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения. Определения, общие требования, испытания и маркировка |  |
| 788 |  | СТБ EN 303-2-2010 | Котлы отопительные. Часть 2. Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха для горения. Особые требования к котлам с топливораспылительными горелками |  |
| 789 |  | раздел 4СТБ EN 15034-2013 | Котлы отопительные. Конденсационные отопительные котлы на жидком топливе |  |
| 790 |  | разделы 7 и 8ГОСТ 30735-2001 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия |  |
| 791 |  | ГОСТ 10617-83 | Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Общие технические условия |  |
| 792 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 20548-87 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия |  |
| 54. Горелки газовые и комбинированные (кроме блочных), жидкотопливные, встраиваемые в оборудование, предназначенное для использования в технологических процессах на промышленных предприятиях |
| 793 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 5ГОСТ 21204-97 | Горелки газовые промышленные. Общие технические требования |  |
| 794 |  | раздел 5ГОСТ 27824-2000 | Горелки промышленные на жидком топливе. Общие технические требования |  |
| 55. Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее |
| 795 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 4ГОСТ ISO 13706-2011 | Аппараты с воздушным охлаждением. Общие технические требования |  |
| 796 |  | разделы 6 - 8ГОСТ Р ИСО 15547-1-2009 | Нефтяная и газовая промышленность. Пластинчатые теплообменники. Технические требования |  |
| 797 |  | разделы 5 - 7ГОСТ Р 53682-2009 (ИСО 13705:2006) | Установки нагревательные для нефтеперерабатывающих заводов. Общие технические требования |  |
| 798 |  | ГОСТ 13846-2003 | Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции |  |
| 799 |  | раздел 4ГОСТ 20680-2002 | Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Общие технические условия |  |
| 800 |  | разделы 1 - 6ГОСТ 26646-90 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Общие технические требования и приемка |  |
| 801 |  | раздел 5ГОСТ 27120-86 | Печи химических производств с вращающимися барабанами общего назначения. Общие технические требования |  |
| 802 |  | разделы 1 - 7ГОСТ 27468-92 | Оборудование тепломассообменное стационарных дистилляционных опреснительных установок. Общие технические требования |  |
| 803 |  | разделы 1 - 9ГОСТ 28705-90 | Центрифуги промышленные. Технические требования |  |
| 804 |  | ГОСТ 30196-94 | Головки колонные. Типы, основные параметры и присоединительные размеры |  |
| 805 |  | ГОСТ 30872-2002 | Аппараты воздушного охлаждения. Общие технические условия |  |
| 806 |  | разделы 4 и 5ГОСТ 31385-2008 | Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия |  |
| 807 |  | раздел 3ГОСТ 31827-2012 | Сепараторы жидкостные центробежные. Требования безопасности. Методы испытаний |  |
| 808 |  | раздел 3ГОСТ 31828-2012 | Аппараты и установки сушильные и выпарные. Требования безопасности. Методы испытаний |  |
| 809 |  | разделы 4 и 5ГОСТ 31829-2012 | Оборудование озонаторное. Требования безопасности |  |
| 810 |  | разделы 3 - 5ГОСТ 31833-2012 | Оборудование для микробиологических производств. Аппараты для гидролиза растительного сырья. Ферментаторы. Требования безопасности. Методы испытаний |  |
| 811 |  | раздел 3ГОСТ 31836-2012 | Центрифуги промышленные. Требования безопасности. Методы испытаний |  |
| 812 |  | разделы 4 и 5ГОСТ Р 50458-92 | Устройство для налива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 813 |  | разделы 4 и 5ГОСТ Р 51364-99 | Аппараты воздушного охлаждения. Общие технические условия |  |
| 814 |  | раздел 3ГОСТ Р 51127-98 | Фильтры жидкостные периодического действия, работающие под давлением. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 815 |  | раздел 3ГОСТ Р 51126-98 | Фильтры жидкостные вакуумные и гравитационные. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 816 |  | разделы 4 и 5ГОСТ Р 52630-2012 | Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия |  |
| 817 |  | разделы 6 - 8ГОСТ Р 53676-2009 | Фильтры для магистральных нефтепроводов. Общие требования |  |
| 818 |  | разделы 4 - 7ГОСТ Р 54803-2011 | Сосуды стальные сварные высокого давления. Общие технические требования |  |
| 819 |  | раздел 7ГОСТ Р 55601-2013 | Аппараты теплообменные и аппараты воздушного охлаждения. Крепление труб в трубных решетках. Общие технические требования |  |
| 56. Оборудование для переработки полимерных материалов |
| 820 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 4 и 5ГОСТ 12.2.045-94 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование для производства резинотехнических изделий. Требования безопасности |  |
| 821 |  | разделы 2 и 3ГОСТ 11996-79 | Резиносмесители периодического действия. Общие технические условия |  |
| 822 |  | разделы 2 и 3ГОСТ 14106-80 | Автоклавы вулканизационные. Общие технические условия |  |
| 823 |  | разделы 2 и 3ГОСТ 14333-79 | Вальцы резинообрабатывающие. Общие технические условия |  |
| 824 |  | разделы 2 и 3ГОСТ 15940-84 | Станки для сборки покрышек. Общие технические условия |  |
| 57. Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные) |
| 825 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 3 и 5ГОСТ 22247-96 (ИСО 2858-75) | Насосы центробежные консольные для воды. Основные параметры и размеры. Требования безопасности. Методы контроля |  |
| 826 |  | разделы 4 и 7ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-41. Дополнительные требования к насосам |  |
| 827 |  | разделы 5 - 8ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998) | Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности |  |
| 828 |  | СТБ EN 13951-2009 | Оборудование продовольственное и сельскохозяйственное. Насосы для подачи жидких продуктов. Требования безопасности и правила конструирования |  |
| 829 |  | разделы 4 и 5ГОСТ Р 54804-2011 (ИСО 9908:1993) | Насосы центробежные. Технические требования. Класс III |  |
| 830 |  | разделы 4, 5 и 7ГОСТ Р 54805-2011 (ИСО 5199:2002) | Насосы центробежные. Технические требования. Класс II |  |
| 831 |  | разделы 4 и 5ГОСТ Р 54806-2011 (ИСО 9905:1994) | Насосы центробежные. Технические требования. Класс I |  |
| 832 |  | раздел 2ГОСТ 3347-91 | Насосы центробежные для жидких молочных продуктов. Общие технические условия |  |
| 833 |  | раздел 3ГОСТ 13823-93 | Гидроприводы объемные. Насосы объемные и гидромоторы. Общие технические требования |  |
| 834 |  | ГОСТ 17335-79 | Насосы объемные. Правила приемки и методы испытаний |  |
| 835 |  | раздел 5ГОСТ 30576-98 | Вибрация. Насосы центробежные питательные тепловых электростанций. Нормы вибрации и общие требования к проведению измерений |  |
| 836 |  | ГОСТ 30645-99 | Энергосбережение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Тепловые насосы "Воздух-вода" для коммунально-бытового теплоснабжения. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 837 |  | разделы 6 - 8ГОСТ 31835-2012 | Насосы скважинные штанговые. Общие технические требования |  |
| 838 |  | разделы 5 - 8ГОСТ 31840-2012 | Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности |  |
| 839 |  | разделы 3 и 4СТБ 1831-2008 | Насосы шестеренные объемного гидропривода. Технические условия |  |
| 840 |  | разделы 5 и 6ГОСТ Р 53675-2009 | Насосы нефтяные для магистральных трубопроводов. Общие требования |  |
| 58. Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное |
| 841 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 3 - 5ГОСТ 12.2.233-2012 (ISO 5149:1993) | Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности |  |
| 842 |  | раздел 5ГОСТ Р 52615-2006 (ЕН 1012-2:1996) | Компрессоры и вакуумные насосы. Требования безопасности. Часть 2. Вакуумные насосы |  |
| 843 |  | раздел 7ГОСТ Р 54107-2010 (ИСО 1607-2:1989) | Оборудование вакуумное. Насосы вакуумные объемного действия. Измерение рабочих характеристик. Часть 2. Измерение предельного остаточного давления |  |
| 844 |  | раздел 8ГОСТ Р 54108-2010 (ИСО 1608-2:1989) | Оборудование вакуумное. Насосы вакуумные пароструйные. Измерение рабочих характеристик. Часть 2. Измерение предельного остаточного и наибольшего выпускного давлений |  |
| 845 |  | разделы 4 - 11, 13 - 16ГОСТ Р 54802-2011 (ИСО 13631:2002) | Нефтяная и газовая промышленность. Компрессоры поршневые газовые агрегатированные. Технические требования |  |
| 846 |  | ГОСТ Р 54807-2011 (ИСО 21360:2007) | Вакуумная технология. Стандартные методы измерения характеристик вакуумных насосов |  |
| 847 |  | разделы 2 - 4ГОСТ 12.2.016-81 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности |  |
| 848 |  | раздел 2ГОСТ 12.2.016.1-91 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Определение шумовых характеристик. Общие требования |  |
| 849 |  | разделы 1 - 4ГОСТ 12.2.052-81 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности |  |
| 850 |  | разделы 2 - 7ГОСТ 12.2.110-95 | Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения. Нормы и методы определения шумовых характеристик |  |
| 851 |  | ГОСТ 12.2.133-94 | Система стандартов безопасности труда. Компрессоры и насосы вакуумные жидкостно-кольцевые. Требования безопасности |  |
| 852 |  | разделы 2 и 3ГОСТ 18517-84 | Компрессоры гаражные. Общие технические условия |  |
| 853 |  | ГОСТ 27407-87 | Компрессоры поршневые оппозитные. Допустимые уровни шумовых характеристик и методы их измерений |  |
| 854 |  | ГОСТ 30176-95 | Станции компрессорные передвижные общего назначения. Общие технические требования |  |
| 855 |  | разделы 4 и 5ГОСТ 30829-2002 | Генераторы ацетиленовые передвижные. Общие технические условия |  |
| 856 |  | ГОСТ 30938-2002 | Компрессорное оборудование. Определение вибрационных характеристик малых и средних поршневых компрессоров и нормы вибрации |  |
| 857 |  | раздел 6ГОСТ 31824-2012 | Туманоуловители волокнистые. Типы и основные параметры. Требования безопасности. Методы испытаний |  |
| 858 |  | раздел 4ГОСТ 31826-2012 | Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Фильтры рукавные. Пылеуловители мокрые. Требования безопасности. Методы испытаний |  |
| 859 |  | раздел 4ГОСТ 31830-2012 | Электрофильтры. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 860 |  | раздел 4ГОСТ 31831-2012 | Пылеуловители центробежные. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 861 |  | раздел 4ГОСТ 31834-2012 | Газоочистители адсорбционные. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 862 |  | раздел 4ГОСТ 31837-2012 | Газоочистители абсорбционные. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 863 |  | ГОСТ 31843-2013 | Нефтяная и газовая промышленность. Компрессоры поршневые. Общие технические требования |  |
| 864 |  | разделы 5 и 6ГОСТ Р 51360-99 | Компрессоры холодильные. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 59. Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное |
| 865 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | ГОСТ 31841-2012 (ISO 14693:2003) | Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для подземного ремонта скважин. Общие технические требования |  |
| 866 |  | разделы 6 и 7ГОСТ 31844-2012 (ISO 13535:2000) | Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Оборудование подъемное. Общие технические требования |  |
| 867 |  | разделы 5 - 9ГОСТ Р ИСО 13533-2013 | Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Оборудование со стволовым проходом. Общие технические требования |  |
| 868 |  | раздел 4ГОСТ Р ИСО 13534-2013 | Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Контроль, техническое обслуживание, ремонт и восстановление подъемного оборудования. Общие технические требования |  |
| 869 |  | разделы 4 и 10ГОСТ Р ИСО 13626-2013 | Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Сооружения для бурения и обслуживания скважин. Общие технические требования |  |
| 870 |  | разделы 5, 6 и 8ГОСТ Р ИСО 13628-2-2013 | Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 2. Гибкие трубные системы многослойной структуры без связующих слоев для подводного и морского применения |  |
| 871 |  | разделы 2 и 3ГОСТ Р ИСО 13628-3-2013 | Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 3. Системы проходных выкидных трубопроводов (TFL) |  |
| 872 |  | разделы 5 - 8ГОСТ Р ИСО 17078-2013 | Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Часть 3. Устройства для спуска и подъема, инструмент для установки газлифтных клапанов и защелки оправок с боковым карманом. Общие технические требования |  |
| 873 |  | ГОСТ Р ИСО 17776-2012 | Нефтяная и газовая промышленность. Морские добычные установки. Способы и методы идентификации опасностей и оценки риска. Основные положения |  |
| 874 |  | раздел 5ГОСТ Р 54483-2011 (ИСО 19900:2002) | Нефтяная и газовая промышленность. Платформы морские для нефтегазодобычи. Общие требования |  |
| 875 |  | разделы 1 - 3ГОСТ 12.2.041-79 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование буровое. Требования безопасности |  |
| 876 |  | раздел 2ГОСТ 12.2.044-80 | Система стандартов безопасности труда. Машины и оборудование для транспортирования нефти. Требование безопасности |  |
| 877 |  | разделы 1 - 3ГОСТ 12.2.088-83 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование наземное для освоения и ремонта скважин. Общие требования безопасности |  |
| 878 |  | разделы 1 - 3ГОСТ 12.2.108-85 | Система стандартов безопасности труда. Установки для бурения геологоразведочных и гидрогеологических скважин. Требования безопасности |  |
| 879 |  | раздел 4ГОСТ 12.2.115-2002 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование противовыбросовое. Требования безопасности |  |
| 880 |  | разделы 1 - 3ГОСТ 12.2.125-91 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование тросовое наземное. Требования безопасности |  |
| 881 |  | разделы 3 - 5ГОСТ 12.2.132-93 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование нефтепромысловое добычное устьевое. Общие требования безопасности |  |
| 882 |  | раздел 4ГОСТ 12.2.136-98 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование штангонасосное наземное. Требования безопасности |  |
| 883 |  | раздел 4ГОСТ 12.2.228-2004 | Система стандартов безопасности труда. Инструменты и приспособления спускоподъемные для ремонта скважин. Требования безопасности |  |
| 884 |  | разделы 4 - 6ГОСТ 12.2.232-2012 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование буровое наземное. Требования безопасности |  |
| 885 |  | раздел 2ГОСТ 631-75 | Трубы бурильные с высаженными концами и муфты к ним. Технические условия |  |
| 886 |  | раздел 2ГОСТ 632-80 | Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия |  |
| 887 |  | раздел 2ГОСТ 633-80 | Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия |  |
| 888 |  | раздел 2ГОСТ 5286-75 | Замки для бурильных труб |  |
| 889 |  | раздел 2ГОСТ 7360-82 | Переводники для бурильных колонн. Технические условия |  |
| 890 |  | раздел 2ГОСТ 8467-83 | Трубы стальные бурильные ниппельного соединения для геологоразведочного бурения. Технические условия |  |
| 891 |  | разделы 5 - 7ГОСТ 15880-96 | Электробуры. Общие технические условия |  |
| 892 |  | раздел 4ГОСТ 20692-2003 | Долота шарошечные. Технические условия |  |
| 893 |  | раздел 2ГОСТ 23979-80 | Переводники для насосно-компрессорных труб. Технические условия |  |
| 894 |  | ГОСТ 26698.1-93 | Станки для бурения взрывных скважин на открытых горных работах. Общие технические условия |  |
| 895 |  | разделы 4 и 5ГОСТ 26698.2-93 | Станки буровые подземные. Общие технические условия |  |
| 896 |  | раздел 4ГОСТ 27834-95 | Замки приварные для бурильных труб. Технические условия |  |
| 897 |  | ГОСТ 30315-95 | Электробуры и комплектующие изделия. Требования безопасности |  |
| 898 |  | раздел 4ГОСТ 30767-2002 | Оборудование для газлифтной эксплуатации скважин. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 899 |  | разделы 4 - 6ГОСТ 30776-2002 | Установки насосные передвижные нефтегазопромысловые. Общие технические условия |  |
| 900 |  | ГОСТ 30894-2003 | Оборудование устьевое добычное. Общие технические требования |  |
| 901 |  | ГОСТ 31446-2012 | Трубы стальные, применяемые в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин в нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия |  |
| 902 |  | разделы 6 - 8ГОСТ 31835-2012 | Насосы скважинные штанговые. Общие технические требования |  |
| 903 |  | раздел 2ГОСТ Р 50278-92 | Трубы бурильные с приваренными замками. Технические условия |  |
| 904 |  | раздел 4ГОСТ Р 51245-99 | Трубы бурильные стальные универсальные. Общие технические условия |  |
| 905 |  | раздел 4ГОСТ Р 51365-2009 | Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для бурения и добычи. Оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование. Общие технические требования |  |
| 906 |  | разделы 4 - 7ГОСТ Р 51906-2002 | Соединения резьбовых обсадных, насосно-компрессорных труб и трубопроводов и резьбовые калибры для них. Общие технические требования |  |
| 907 |  | раздел 4ГОСТ Р 53365-2009 | Трубы обсадные и насосно-компрессорные и муфты к ним. Основные параметры и контроль резьбовых соединений. Общие технические требования |  |
| 908 |  | разделы 5 и 11, подразделы 7.1, 7.2 и 9.1, приложение АГОСТ Р 53366-2009 | Трубы стальные, применяемые в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин в нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия |  |
| 909 |  | раздел 4ГОСТ Р 54382-2011 | Нефтяная и газовая промышленность. Подводные трубопроводные системы. Общие технические требования |  |
| 910 |  | раздел 5ГОСТ Р 55429-2013 | Соединения трубопроводов бугельные разъемные. Конструкция, размеры и общие технические условия |  |
| 60. Арматура промышленная трубопроводная |
| 911 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 2ГОСТ 7192-89 (СТ СЭВ 5983-87) | Механизмы исполнительные электрические постоянной скорости ГСП. Общие технические условия |  |
| 912 |  | ГОСТ 356-80 | Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды |  |
| 913 |  | разделы 1 - 3ГОСТ 12.2.063-81 | Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности |  |
| 914 |  | ГОСТ 12.2.085-2002 | Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности |  |
| 915 |  | разделы 6 и 7ГОСТ 5761-2005 | Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия |  |
| 916 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 5762-2002 | Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия |  |
| 917 |  | ГОСТ 9544-2005 | Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов |  |
| 918 |  | раздел 2ГОСТ 9887-70 | Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП. Общие технические условия |  |
| 919 |  | раздел 2ГОСТ 11881-76 | ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия |  |
| 920 |  | разделы 6 и 7ГОСТ 12893-2005 | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия |  |
| 921 |  | ГОСТ 13252-91 | Затворы обратные на номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2). Общие технические условия |  |
| 922 |  | ГОСТ 18460-91 | Пневмоприводы. Общие технические требования |  |
| 923 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 21345-2005 | Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия |  |
| 924 |  | ГОСТ 24570-81 | Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования |  |
| 925 |  | ГОСТ 24856-2014 | Арматура трубопроводная. Термины и определения |  |
| 926 |  | ГОСТ 28343-89 | Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования |  |
| 927 |  | разделы 6 и 7ГОСТ 31294-2005 | Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия |  |
| 928 |  | разделы 5 и 6ГОСТ 31901-2013 (в части общепромышленной арматуры 4-го класса безопасности) | Арматура трубопроводная для атомных станций. Общие технические условия |  |
| 929 |  | ГОСТ Р 52543-2006 | Гидроприводы объемные. Требования безопасности |  |
| 930 |  | ГОСТ Р 52760-2007 | Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске |  |
| 931 |  | ГОСТ Р 52869-2007 | Пневмоприводы. Требования безопасности |  |
| 932 |  | ГОСТ Р 53672-2009 | Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности |  |
| 933 |  | ГОСТ Р 53674-2009 | Арматура трубопроводная. Номенклатура показателей. Опросные листы для проектирования и заказа |  |
| 934 |  | разделы 5 и 6ГОСТ Р 53671-2009 | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия. |  |
| 935 |  | разделы 5 и 6ГОСТ Р 53673-2009 | Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия |  |
| 936 |  | разделы 6 и 7ГОСТ Р 54086-2010 | Стабилизаторы давления. Общие технические условия |  |
| 937 |  | разделы 4 - 7ГОСТ Р 54113-2010 | Соединительные устройства для многократной заправки сжатым водородом наземных транспортных средств |  |
| 938 |  | разделы 4 - 7ГОСТ Р 53402-2009 | Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний |  |
| 939 |  | ГОСТ Р 54432-2011 | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление от PN 1 до PN 200. Конструкция, размеры и общие технические требования |  |
| 940 |  | разделы 4, 6 и 7ГОСТ Р 54808-2011 | Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов |  |
| 941 |  | раздел 5ГОСТ Р 55429-2013 | Соединения трубопроводов бугельные разъемные. Конструкция, размеры и общие технические условия |  |
| 942 |  | ГОСТ Р 55430-2013 | Соединения трубопроводов разъемные. Оценка технического состояния и методы испытаний, безопасность эксплуатации |  |
| 943 |  | ГОСТ Р 55509-2013 | Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов |  |
| 944 |  | разделы 5 и 6ГОСТ Р 55018-2012 | Арматура трубопроводная для объектов энергетики. Общие технические условия |  |
| 945 |  | разделы 5 и 6ГОСТ Р 55019-2012 | Арматура трубопроводная. Сильфоны многослойные металлические. Общие технические условия |  |
| 946 |  | разделы 4 и 5ГОСТ Р 55020-2012 | Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных трубопроводов. Общие технические условия |  |
| 947 |  | раздел 5ГОСТ Р 55023-2012 | Арматура трубопроводная. Регуляторы давления квартирные. Общие технические условия |  |
| 948 |  | разделы 4 и 5ГОСТ Р 55508-2013 | Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик |  |
| 949 |  | разделы 5 и 6ГОСТ Р 55511-2013 | Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические условия |  |
| 950 |  | ГОСТ Р 56001-2014 | Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности. Общие технические условия |  |
| 61. Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения |
| 951 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 2 - 7ГОСТ 12.3.008-75 | Система стандартов безопасности труда. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности |  |
| 62. Инструмент из природных и синтетических алмазов |
| 952 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 2ГОСТ 26004-83 | Круги алмазные отрезные с внутренней режущей кромкой. Технические условия |  |
| 953 |  | подразделы 5.2 и 7.7, подпункт 6.4.2.5ГОСТ 32406-2013 | Инструмент алмазный и из кубического нитрида бора. Требования безопасности |  |
| 954 |  | раздел 5ГОСТ 32833-2014 | Круги алмазные отрезные. Технические условия |  |
| 63. Инструмент абразивный, материалы абразивные |
| 955 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 6ГОСТ Р 54489-2011 (ЕН 847-1:2005) | Пилы дисковые для бревнопильных станков и автоматических линий. Общие технические условия |  |
| 956 |  | раздел 6ГОСТ Р 54490-2011 (ЕН 847-1:2005) | Пилы дисковые, оснащенные пластинами из сверхтвердых материалов, для обработки древесных материалов и пластиков. Общие технические условия |  |
| 957 |  | раздел 4ГОСТ 9769-79 | Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов. Технические условия |  |
| 958 |  | подразделы 5.2 и 7.7, подпункт 6.4.2.5ГОСТ 32406-2013 | Инструмент алмазный и из кубического нитрида бора. Требования безопасности |  |
| 959 |  | подразделы 5.2, 5.5 и 7.6ГОСТ Р 52588-2011 | Инструмент абразивный. Требования безопасности |  |
| 64. Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические |
| 960 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 4ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к управляемым вручную газонокосилкам и методы испытаний |  |
| 961 |  | раздел 4ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 | Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-92. Дополнительные требования к газонным рыхлителям и щелевателям, управляемым рядом идущим оператором |  |
| 962 |  | ГОСТ ИСО 11449-2002 | Культиваторы фрезерные, управляемые идущим рядом оператором. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 963 |  | разделы 1 и 2ГОСТ 12.2.104-84 | Система стандартов безопасности труда. Инструмент механизированный для лесозаготовок. Общие требования безопасности |  |
| 964 |  | разделы 4 - 11ГОСТ 12.2.140-2004 | Тракторы малогабаритные. Общие требования безопасности |  |
| 965 |  | разделы 4 - 7ГОСТ 28708-2013 | Средства малой механизации сельскохозяйственных работ. Требования безопасности |  |
| 65. Инструмент механизированный, в том числе электрический |
| 966 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | разделы 1 - 3ГОСТ 12.2.010-75 | Система стандартов безопасности труда. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности |  |
| 967 |  | раздел 3ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-3:1984) | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний шлифовальных, дисковых шлифовальных и полировальных машин с вращательным движением рабочего инструмента |  |
| 968 |  | раздел 4ГОСТ 12.2.030-2000 | Система стандартов безопасности труда. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний |  |
| 969 |  | подразделы 4.1 - 4.6 и 4.8ГОСТ 12.2.228-2004 | Система стандартов безопасности труда. Инструменты и приспособления спуско-подъемные для ремонта скважин. Требования безопасности |  |
| 970 |  | раздел 3ГОСТ 10084-73 | Машины ручные электрические. Общие технические условия |  |
| 971 |  | раздел 2ГОСТ 12633-90 | Машины ручные пневматические вращательного действия. Общие технические условия |  |
| 972 |  | раздел 4ГОСТ 17770-86 | Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам |  |
| 973 |  | раздел 3ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84) | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний машин для подрезки живой изгороди и стрижки газонов |  |
| 974 |  | раздел 3ГОСТ 30699-2001 (МЭК 745-2-17-89) | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний фрезерных машин и машин для обработки кромок |  |
| 975 |  | раздел 3ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний пистолетов-распылителей невоспламеняющихся жидкостей |  |
| 976 |  | раздел 3ГОСТ 30701-2000 (МЭК 745-2-16-93) | Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний скобозабивных машин |  |
| 977 |  | раздел 4ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 | Машины ручные электрические, безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования |  |
| 978 |  | раздел 4ГОСТ IEC 60745-1-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования |  |
| 979 |  | раздел 4ГОСТ IEC 60745-2-1-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-1. Частные требования к сверлильным и ударным сверлильным машинам |  |
| 980 |  | ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-1. Частные требования к сверлильным и ударным сверлильным машинам |  |
| 981 |  | раздел 4ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-2. Частные требования безопасности и методы испытаний шуруповертов и ударных гайковертов |  |
| 982 |  | разделы 19, 25 - 30ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-3. Частные требования к шлифовальным, дисковым шлифовальным и полировальным машинам с вращательным движением рабочего инструмента |  |
| 983 |  | раздел 4ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-4. Частные требования к плоскошлифовальным и ленточно-шлифовальным машинам |  |
| 984 |  | раздел 4ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-5. Частные требования к дисковым пилам |  |
| 985 |  | раздел 4ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 | Машины ручные электрические, безопасность и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфораторам |  |
| 986 |  | раздел 4ГОСТ IEC 60745-2-8-201 | Машины ручные электрические, безопасность и методы испытаний. Часть 2-8. Частные требования к ножницам для листового металла |  |
| 987 |  | раздел 4ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-9. Частные требования к машинам для нарезания внутренней резьбы |  |
| 988 |  | раздел 4ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-11. Частные требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам) |  |
| 989 |  | раздел 4ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-12. Частные требования к вибраторам для уплотнения бетона |  |
| 990 |  | раздел 4ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-12. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси |  |
| 991 |  | раздел 4ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-14. Частные требования к рубанкам |  |
| 992 |  | раздел 5ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-17. Частные требования к ручным фасонно-фрезерным машинам и машинам для обрезки кромок |  |
| 993 |  | раздел 4ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний дисковых пил |  |
| 994 |  | раздел 4ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний радиально-рычажных пил |  |
| 995 |  | раздел 4ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний строгальных и рейсмусовых пил |  |
| 996 |  | раздел 4ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний настольных шлифовальных машин |  |
| 997 |  | раздел 4ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний ленточных пил |  |
| 998 |  | раздел 4ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний машин для сверления алмазными сверлами с подачей воды |  |
| 999 |  | раздел 4ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний алмазных пил с подачей воды |  |
| 1000 |  | раздел 4ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний одношпиндельных вертикальных фрезерно-модельных машин |  |
| 1001 |  | раздел 4ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний торцовочных пил |  |
| 1002 |  | раздел 4ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 | Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний отрезных шлифовальных машин |  |
| 1003 |  | раздел 4ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 | Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-20. Частные требования к ленточным пилам |  |
| 1004 |  | раздел 4ГОСТ IEC 61029-1-2012 | Машины переносные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний |  |
| 66. Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В |
| 1005 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 4ГОСТ 11516-94 | Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний |  |
| 67. Фрезы, резцы |
| 1006 | [статьи 4](#P11350) и [5](#P11379), [приложения 1](#P11596) и [2](#P11807) | раздел 6ГОСТ Р 52590-2006 | Фрезы концевые, оснащенные сверхтвердыми материалами, для высокоскоростной обработки древесных материалов и пластиков. Технические условия и требования безопасности |  |
| 1007 |  | раздел 6ГОСТ Р 53926-2010 (ЕН 847-2:2001) | Фрезы концевые с механическим креплением сменных режущих пластин для обработки древесины и композиционных древесных материалов. Общие технические условия |  |
| 1008 |  | раздел 4ГОСТ 2679-2014 | Фрезы прорезные и отрезные. Технические условия |  |
| 1009 |  | раздел 4ГОСТ 13932-80 | Фрезы дереворежущие насадные цилиндрические сборные. Технические условия |  |
| 1010 |  | раздел 5ГОСТ 22749-77 | Фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями. Технические условия |  |
| 1011 |  | раздел 1ГОСТ 24360-80 | Фрезы торцовые насадные со вставными ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава. Технические условия |  |
| 1012 |  | раздел 2ГОСТ Р 51140-98 | Инструмент металлорежущий. Требования безопасности и методы испытаний |  |
| 1013 |  | раздел 3ГОСТ Р 52419-2005 | Фрезы насадные, оснащенные твердым сплавом, для обработки древесных материалов и пластиков. Технические условия |  |
| 1014 |  | раздел 6ГОСТ Р 52589-2006 | Фрезы концевые, оснащенные твердым сплавом, для высокоскоростной обработки древесных материалов и пластиков. Технические условия и требования безопасности |  |
| 1015 |  | раздел 6ГОСТ Р 53927-2010 (ЕН 847-1:2005) | Фрезы насадные сборные с корпусами из легких сплавов с механическим креплением сменных режущих пластин для обработки древесины и композиционных древесных материалов. Общие технические условия |  |

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

ТР ТС 010/2011

"О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ"

Предисловие

1. Настоящий технический регламент разработан в соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 г.

2. Настоящий технический регламент разработан с целью установления на единой таможенной территории Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения требований к машинам и (или) оборудованию при разработке (проектировании), изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, транспортировании, реализации и утилизации, обеспечения свободного перемещения машин и (или) оборудования, выпускаемого в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.

3. Если в отношении машин и (или) оборудования будут приняты иные технические регламенты Таможенного союза, технические регламенты Евразийского экономического сообщества (далее - ЕврАзЭС), устанавливающие требования к машинам и (или) оборудованию, то машины и (или) оборудование должны соответствовать требованиям этих технических регламентов Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на них распространяется.

Статья 1. Область применения

1. Настоящий технический регламент распространяется на машины и (или) оборудование, выпускаемое в обращении на единой таможенной территории Таможенного союза.

2. Настоящий технический регламент устанавливает минимально необходимые требования к безопасности машин и (или) оборудования при разработке (проектировании), изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, транспортировании, реализации и утилизации в целях защиты жизни или здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.

3. Настоящий технический регламент распространяется на машины и (или) оборудование, для которых выявлены и идентифицированы виды опасности, требования к устранению или уменьшению которых установлены согласно [приложениям N 1](#P11596) и [N 2](#P11807).

4. Настоящий технический регламент не распространяется на следующие виды машин и (или) оборудования:

- машины и (или) оборудование, связанные с обеспечением целостности и устойчивости функционирования сетей связи и использованием радиочастотного спектра;

- машины и (или) оборудование, применяемые в медицинских целях и используемые в прямом контакте с пациентом (рентгеновское, диагностическое, терапевтическое, ортопедическое, стоматологическое, хирургическое оборудование);

- машины и (или) оборудование, специально сконструированные для применения в области использования атомной энергии. На машины и (или) оборудование общепромышленного назначения, применяемые в области использования атомной энергии, действие настоящего технического регламента распространяется в части, не противоречащей требованиям по обеспечению ядерной и радиационной безопасности;

- колесные транспортные средства, кроме установленных на них машин и (или) оборудования;

- морские и речные транспортные средства (суда и плавучие средства, в том числе используемые на них машины и (или) оборудование);

- летательные и космические аппараты;

- железнодорожный подвижной состав и технические средства, специально сконструированные для применения на железнодорожном транспорте, и метрополитен;

- аттракционы;

- вооружение и военная техника;

- машины и (или) оборудование, предназначенные для эксплуатации лицами с ограниченными физическими возможностями;

- сельскохозяйственные и лесные тракторы и прицепы, кроме установленных на них машин и (или) оборудования;

- буровые платформы, кроме используемых на них машин и (или) оборудования.

5. Действие настоящего технического регламента распространяется на машины и (или) оборудование, применяемые на опасных производственных объектах.

6. Если риски, вызываемые машинами и (или) оборудованием, полностью или частично установлены в других технических регламентах Таможенного союза, ЕврАзЭС, то машины и (или) оборудование должны соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на них распространяется.

7. При идентификации машин и (или) оборудования устанавливается соответствие конкретных машин и (или) оборудования образцу или их описанию, в качестве которого могут быть использованы стандарты, указанные в [пункте 1 статьи 6](#P11407) настоящего технического регламента, классификаторы, спецификации и чертежи, технические условия, эксплуатационная документация.

8. Дополнительные требования безопасности для определенных категорий машин и оборудования установлены согласно [приложению N 2](#P11807).

Статья 2. Определения

1. В настоящем техническом регламенте применяются следующие термины и их определения:

"авария" - разрушение или повреждение машины и (или) оборудования, возникновение в процессе эксплуатации машин и (или) оборудования неконтролируемых взрыва и (или) выброса опасных и вредных веществ;

"допустимый риск" - значение риска от применения машины и (или) оборудования, исходя из технических и экономических возможностей изготовителя, соответствующего уровню безопасности, который должен обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла продукции;

"жизненный цикл" - период времени от начала проектирования машины и (или) оборудования до завершения утилизации, включающий взаимосвязанные стадии (проектирование, изготовление, хранение, монтаж, наладка, эксплуатация, в том числе модернизация, ремонт, техническое и сервисное обслуживание);

"инцидент" - отказ машины и (или) оборудования, отклонение от режима технологического процесса;

"критический отказ" - отказ машины и (или) оборудования, возможными последствиями которого является причинение вреда жизни или здоровью человека, имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений;

"машина" - ряд взаимосвязанных частей или узлов, из которых хотя бы одна часть или один узел двигается с помощью соответствующих приводов, цепей управления, источников энергии, объединенных вместе для конкретного применения (например, обработки, переработки, перемещения или упаковки материала);

"мобильные энергетические средства" - тракторы, универсальные энергетические средства, шасси самоходные;

"назначенный ресурс" - суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация машины и (или) оборудования должна быть прекращена независимо от их технического состояния;

"наработка" - продолжительность или объем работы машины и (или) оборудования;

"назначенный срок службы" - календарная продолжительность эксплуатации машины и (или) оборудования, при достижении которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от их технического состояния;

"назначенный срок хранения" - календарная продолжительность хранения машины и (или) оборудования, при достижении которой их хранение должно быть прекращено независимо от их технического состояния;

"применение машины по назначению" - использование машины и (или) оборудования в соответствии с назначением, указанным изготовителем в эксплуатационных документах;

"обоснование безопасности" - документ, содержащий анализ риска, а также сведения из конструкторской, эксплуатационной, технологической документации о минимально необходимых мерах по обеспечению безопасности, сопровождающий машины и (или) оборудование на всех стадиях жизненного цикла и дополняемый сведениями о результатах оценки рисков на стадии эксплуатации после проведения капитального ремонта;

"оборудование" - применяемое самостоятельно или устанавливаемое на машину техническое устройство, необходимое для выполнения ее основных и (или) дополнительных функций, а также для объединения нескольких машин в единую систему;

"отказ" - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния машины и (или) оборудования вследствие конструктивных нарушений при проектировании, несоблюдения установленного процесса изготовления или ремонта, невыполнения правил или руководства (инструкции) по эксплуатации;

"предельное состояние" - состояние машины и (или) оборудования, при котором их дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна либо восстановление их работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

"присоединяемая машина" - мобильная, прицепная, полуприцепная, навесная, полунавесная или монтируемая на мобильное энергетическое средство машина, предназначенная для выполнения операций по производству и первичной переработке сельскохозяйственной продукции и др.;

"разработчик" (проектировщик) - юридическое или физическое лицо, осуществляющее процесс создания нового типа машин и оборудования, разработку технической документации на опытный образец и изготовление опытного образца;

"разработчик (проектировщик) системы" - юридическое или физическое лицо, осуществляющее процесс создания проектной документации на системы машин и (или) оборудования (технологические линии, взаимосвязанные производственным циклом);

"сельскохозяйственный машинно-тракторный агрегат" - комплекс, представляющий собой сочетание мобильного энергетического средства с прицепной, полуприцепной или монтируемой машиной (или машинами) и предназначенный для выполнения технологических сельскохозяйственных операций;

"система" - совокупность машин и (или) оборудования, объединенных конструктивно и (или) функционально для выполнения требуемых функций;

"опасность" - потенциальный источник причинения ущерба жизни и здоровью человека, имуществу, окружающей среде;

"опасная зона" - пространство, в котором на человека воздействуют опасности, исходящие от машины или оборудования;

"риск" - сочетание вероятности причинения вреда и последствий этого вреда для жизни или здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений.

Статья 3. Правила обращения на рынке

1. Машины и (или) оборудование выпускаются в обращение на рынке при их соответствии настоящему техническому регламенту, а также другим техническим регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на них распространяется, и при условии, что они прошли процедуры подтверждения соответствия, установленные настоящим техническим регламентом, а также другими техническим регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на них распространяется.

Машины и (или) оборудование, соответствие которых требованиям настоящего технического регламента не подтверждено, не должны быть маркированы единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза и не допускаются к выпуску в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.

Статья 4. Обеспечение безопасности машин и (или) оборудования при разработке (проектировании)

1. При разработке (проектировании) машины и (или) оборудования должны быть идентифицированы возможные виды опасности на всех стадиях жизненного цикла.

2. Для идентифицированных видов опасности должна проводиться оценка риска расчетным, экспериментальным, экспертным путем или по данным эксплуатации аналогичных машин и (или) оборудования. Методы оценки риска могут устанавливаться в стандартах, указанных в [пункте 1 статьи 6](#P11407) настоящего технического регламента.

3. При разработке (проектировании) должен определяться и устанавливаться допустимый риск для машины и (или) оборудования. При этом уровень безопасности, соответствующий установленному риску, обеспечивается:

- полнотой научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- проведением комплекса необходимых расчетов и испытаний, основанных на верифицированных в установленном порядке методиках;

- выбором материалов и веществ, применяемых в отдельных видах машин и (или) оборудования, в зависимости от параметров и условий эксплуатации;

- установлением разработчиком (проектировщиком) критериев предельных состояний;

- установлением разработчиком (проектировщиком) назначенных сроков службы, назначенных ресурсов, сроков технического обслуживания, ремонта и утилизации;

- выявлением всех опасностей, связанных с возможным предсказуемым неправильным использованием машины и (или) оборудования;

- ограничением в использовании машин и (или) оборудования.

4. В случае если оцененный риск выше допустимого, для его уменьшения должен быть изменен проект машины и (или) оборудования, при этом исключается вмешательство персонала во все рабочие режимы машины и (или) оборудования (если вмешательство не предусмотрено руководством (инструкцией) по эксплуатации).

5. При невозможности достижения технических характеристик машины и (или) оборудования, определяющих допустимый риск, путем изменения проекта, а также при экономической нецелесообразности в руководстве (инструкции) по эксплуатации указывается информация, ограничивающая условия применения данной машины и (или) оборудования или предупреждающая о необходимости принятия мер по обеспечению безопасности.

6. При разработке (проектировании) машин и (или) оборудования должны устанавливаться уровни физических факторов (уровень шума, инфразвука, воздушного и контактного ультразвука, локальной и общей вибрации, электромагнитных полей), а также уровни выделения опасных и вредных веществ, обеспечивающие безопасность при их эксплуатации.

7. При разработке (проектировании) машины и (или) оборудования должно разрабатываться обоснование безопасности.

Оригинал обоснования безопасности машин и (или) оборудования хранится у разработчика (проектировщика), а копия - у изготовителя машин и (или) оборудования и организации, эксплуатирующей машины и (или) оборудование.

8. Разработка руководства (инструкции) по эксплуатации является неотъемлемой частью разработки (проектирования) машины и (или) оборудования. Руководство (инструкция) по эксплуатации включает:

- сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) машин и/или оборудования;

- указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому обслуживанию и ремонту машины и (или) оборудования;

- указания по использованию машины и (или) оборудования и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации машины и (или) оборудования, включая ввод в эксплуатацию, применению по назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, транспортирование, упаковку, консервацию и условия хранения;

- назначенные показатели (назначенный срок хранения, назначенный срок службы и (или) назначенный ресурс) в зависимости от конструктивных особенностей. По истечении назначенных показателей (назначенного ресурса, срока хранения, срока службы) машина и (или) оборудование изымаются из эксплуатации и принимается решение о направлении их в ремонт, об утилизации, о проверке и об установлении новых назначенных показателей (назначенного ресурса, срока хранения, срока службы);

- перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии;

- действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии;

- критерии предельных состояний;

- указания по выводу из эксплуатации и утилизации;

- сведения о квалификации обслуживающего персонала.

9. В случае если машина и (или) оборудование предназначены для эксплуатации не профессиональными пользователями, руководство (инструкция) по эксплуатации должно учитывать знания, умение и опыт таких пользователей.

Статья 5. Обеспечение безопасности машин и (или) оборудования при изготовлении, хранении, транспортировании, эксплуатации и утилизации

1. При изготовлении машины и (или) оборудования должно быть обеспечено их соответствие требованиям проектной (конструкторской) документации и настоящего технического регламента.

2. При изготовлении машины и (или) оборудования изготовитель должен выполнять весь комплекс мер по обеспечению безопасности, определенный проектной (конструкторской) документацией, при этом должна быть обеспечена возможность контроля выполнения всех технологических операций, от которых зависит безопасность.

3. При изготовлении машины и (или) оборудования должны проводиться испытания, предусмотренные проектной (конструкторской) документацией.

4. При изготовлении машины и (или) оборудования должны быть обеспечены требования безопасности, установленные проектной (конструкторской) документацией в соответствии с настоящим техническим регламентом, с учетом применяемых технологических процессов и системы контроля. Изготовитель проводит оценку риска машин и (или) оборудования перед выпуском в обращение.

5. Отклонения от проектной (конструкторской) документации при изготовлении машины и (или) оборудования должны согласовываться с разработчиком (проектировщиком). Риск от применения машины и (или) оборудования, изготовленных по согласованной проектной (конструкторской) документации, не должен быть выше допустимого риска, установленного разработчиком (проектировщиком).

6. Изготовитель машины и (или) оборудования должен обеспечивать машины и (или) оборудование руководством (инструкцией) по эксплуатации.

7. Машина и (или) оборудование должны иметь четкие и нестираемые предупреждающие надписи или знаки о видах опасности.

8. Машина и (или) оборудование должны иметь хорошо различимую четкую и нестираемую идентификационную надпись, содержащую:

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак;

- наименование и (или) обозначение машины и (или) оборудования (тип, марка, модель (при наличии));

- месяц и год изготовления.

9. Если сведения, приведенные в [пункте 8](#P11388) настоящей статьи, невозможно нанести на машину и (или) оборудование, то они могут указываться только в прилагаемом к данной машине и (или) оборудованию руководстве (инструкции) по эксплуатации. При этом наименование изготовителя и (или) его товарный знак, наименование и обозначение машины и (или) оборудования (тип, марка, модель (при наличии)) должны быть нанесены на упаковку.

10. Сведения, указанные в [пункте 8](#P11388) настоящей статьи, должны содержаться в руководстве (инструкции) по эксплуатации. Кроме того, руководство (инструкция) по эксплуатации должно содержать наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними.

11. Руководство (инструкция) по эксплуатации выполняется на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства - члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза.

Руководство (инструкция) по эксплуатации выполняется на бумажных носителях. К нему может быть приложен комплект эксплуатационных документов на электронных носителях. Руководство (инструкция) по эксплуатации, входящее в комплект машины и (или) оборудования не бытового назначения, по выбору изготовителя может быть выполнено только на электронных носителях.

12. Материалы и вещества, применяемые для упаковки машины и (или) оборудования, должны быть безопасными.

13. Транспортирование и хранение машин и (или) оборудования, их узлов и деталей должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных проектной (конструкторской) и эксплуатационной документацией.

14. При проведении технического обслуживания, ремонта и проверок машины и (или) оборудования должны соблюдаться требования, установленные руководством (инструкцией) по эксплуатации, программой проведения технического обслуживания или ремонта в течение всего срока проведения этих работ.

15. Изменения конструкции машины и (или) оборудования, возникающие при их ремонте, должны согласовываться с разработчиком (проектировщиком).

16. После проведения капитального ремонта машины и (или) оборудования должна проводиться оценка риска, значение которого не должно быть выше допустимого. При необходимости разрабатываются технические и организационные меры, направленные на достижение значений допустимого риска.

17. Для отремонтированных машин и (или) оборудования, не отвечающих требованиям проектной (конструкторской) документации, должны разрабатываться меры по обеспечению установленных в обосновании безопасности значений риска с учетом принятых в организации технологических процессов и системы контроля.

18. В руководстве (инструкции) по эксплуатации должны быть установлены рекомендации по безопасной утилизации машины и (или) оборудования.

19. При проектировании машины и (или) оборудования в руководстве (инструкции) по эксплуатации должны быть определены меры для предотвращения использования не по назначению машины и (или) оборудования после достижения назначенного ресурса или назначенного срока службы.

Статья 6. Обеспечение соответствия требованиям безопасности

Соответствие машин и (или) оборудования настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований непосредственно либо выполнением требований межгосударственных стандартов, а в случае их отсутствия (до принятия межгосударственных стандартов) - национальных (государственных) стандартов государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза, и стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований настоящего технического регламента Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции (далее - стандарты) на соответствующие виды машин и (или) оборудования.

Выполнение на добровольной основе требований названных стандартов свидетельствует о соответствии машин и (или) оборудования требованиям безопасности настоящего технического регламента.

Статья 7. Оценка соответствия

1. Машины и (или) оборудование, выпускаемые в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза, подлежат оценке соответствия требованиям настоящего технического регламента.

Оценка соответствия требованиям настоящего технического регламента проводится в форме подтверждения соответствия и в форме государственного контроля (надзора).

Машины и (или) оборудование, бывшие в эксплуатации или изготовленные для собственных нужд их изготовителей, а также комплектующие изделия и запасные части к машинам, используемые для ремонта (технического обслуживания) машин и (или) оборудования, не подлежат подтверждению соответствия требованиям настоящего технического регламента.

Статья 8. Подтверждение соответствия

1. Подтверждение соответствия машин и (или) оборудования осуществляется в соответствии с унифицированными процедурами, утвержденными Комиссией Таможенного союза.

2. Подтверждение соответствия машин и (или) оборудования требованиям настоящего технического регламента осуществляется в форме:

сертификации аккредитованным органом по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) (далее - орган по сертификации), включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза;

декларирования соответствия на основании собственных доказательств и (или) полученных с участием органа по сертификации или аккредитованной испытательной лаборатории (центра), включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее - аккредитованная испытательная лаборатория (центр)).

3. Сертификация проводится в отношении машин и (или) оборудования, включенных в Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" в форме сертификации, приведенный в [приложении N 3](#P11999).

4. Декларирование соответствия проводится заявителем в отношении машин и (или) оборудования, включенных в Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" в форме декларирования соответствия, приведенный в [приложении N 3](#P12039).

5. По решению заявителя вместо декларирования о соответствии в отношении машин и (или) оборудования, включенных в [Перечень](#P12039), указанный в [абзаце 1 пункта 4](#P11423) настоящей статьи, может быть проведена сертификация по схемам сертификации, эквивалентным схемам декларирования соответствия, предусмотренным для машин и (или) оборудования настоящим техническим регламентом, в том числе при отсутствии или недостаточности у заявителя собственных доказательств подтверждения соответствия требованиям настоящего технического регламента.

6. Декларация о соответствии или сертификат соответствия является единственным документом, подтверждающим соответствие машины и (или) оборудования требованиям настоящего технического регламента.

7. Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу и действуют на единой таможенной территории Таможенного союза в отношении машин и (или) оборудования, выпускаемых в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза во время действия декларации о соответствии или сертификата соответствия, и применительно к каждой единице (машине и (или) оборудованию), в течение ее срока службы.

8. Сведения о декларации о соответствии или о сертификате соответствия должны быть указаны в паспорте машины и (или) оборудования.

9. При проведении подтверждения соответствия проверяется соответствие машин и (или) оборудования требованиям настоящего технического регламента, заданным непосредственно или установленным в стандартах, указанных в [пункте 1 статьи 6](#P11407) настоящего технического регламента.

10. При проведении подтверждения соответствия машин и (или) оборудования заявитель формирует комплект документов на машины и (или) оборудование, подтверждающий соответствие требованиям безопасности настоящего технического регламента, который включает:

обоснование безопасности;

технические условия (при наличии);

эксплуатационные документы;

перечень стандартов, указанных в [пункте 1 статьи 6](#P11407), требованиям которых должны соответствовать данные машины и (или) оборудование (при их применении изготовителем);

контракт (договор на поставку) (для партии, единичного изделия) или товаросопроводительную документацию (для партии, единичного изделия);

сертификат на систему менеджмента изготовителя (при наличии);

сведения о проведенных исследованиях (при наличии);

протоколы испытаний машины и (или) оборудования, проведенных изготовителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя и (или) испытательными лабораториями (центрами) (при наличии);

сертификаты соответствия на материалы и комплектующие изделия или протоколы их испытаний (при наличии);

сертификаты соответствия на данные машины и (или) оборудование, полученные от зарубежных органов по сертификации (при наличии);

другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие машин и (или) оборудования требованиям безопасности настоящего технического регламента (при наличии).

Статья 9. Порядок декларирования соответствия машин и (или) оборудования

Декларирование соответствия машин и (или) оборудования осуществляется по схемам:

Схема 1д для серийно выпускаемых машин и (или) оборудования включает следующие действия:

заявитель формирует комплект документов, указанных в [пункте 10 статьи 8](#P11429); осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие машин и (или) оборудования требованиям настоящего технического регламента; проводит испытания образцов в испытательной лаборатории или аккредитованной испытательной лаборатории (центре), принимает и регистрирует декларацию о соответствии.

Схема 2д для партии машин и (или) оборудования (единичного изделия) включает следующие действия:

заявитель формирует комплект документов, указанных в [пункте 10 статьи 8](#P11429); проводит испытания образцов в испытательной лаборатории или аккредитованной испытательной лаборатории (центре), принимает и регистрирует декларацию о соответствии.

Схема 3д для серийно выпускаемых машин и (или) оборудования включает следующие действия:

заявитель формирует комплект документов, указанных в [пункте 10 статьи 8](#P11429); осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие машин и (или) оборудования требованиям настоящего технического регламента; проводит испытания образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), принимает и регистрирует декларацию о соответствии.

Схема 4д для партии машин и (или) оборудования (единичного изделия) включает следующие действия:

заявитель формирует комплект документов, указанных в [пункте 10 статьи 8](#P11429); проводит испытания образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), принимает и регистрирует декларацию о соответствии;

Схема 5д используется для машин и (или) оборудования:

применяемых на опасных производственных объектах;

при невозможности проведения испытаний в полном объеме до установки их на месте эксплуатации;

когда заявитель при подтверждении соответствия не применяет стандарты, указанные в [пункте 1 статьи 6](#P11407) настоящего технического регламента, в том числе для инновационной продукции.

Включает следующие действия:

заявитель формирует комплект документов, указанных в [пункте 10 статьи 8](#P11429); осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие машин и (или) оборудования требованиям настоящего технического регламента и направляет в орган по сертификации заявку на проведение исследования типа;

орган по сертификации проводит исследование типа с учетом полученных от заявителя документов. В случае если заявитель не применял стандарты, указанные в [пункте 1 статьи 6](#P11407) настоящего технического регламента, орган по сертификации оценивает возможность замены требований указанных стандартов заявленными требованиями. Исследование типа в зависимости от представленных заявителем документов проводится одним из следующих способов:

исследование образца, как представителя всех производимых впоследствии машин и (или) оборудования;

изучение представленных документов, испытание образца или определяющих (критических) составных частей машин и (или) оборудования;

при положительных результатах проведенных исследований типа орган по сертификации оформляет сертификат на тип по единой форме, утвержденной решением Комиссии, и выдает его заявителю. Сертификат на тип является неотъемлемой частью декларации о соответствии, и содержащиеся в нем заявленные требования к машине и (или) оборудованию, признанные достаточным доказательством соответствия ее требованиям настоящего технического регламента, используются при проверках, проводимых органами государственного контроля (надзора) на соответствие настоящему техническому регламенту;

заявитель принимает и регистрирует декларацию о соответствии.

Схема 6д для серийно выпускаемых машин и (или) оборудования при наличии у изготовителя сертифицированной системы менеджмента включает следующие действия:

заявитель формирует комплект документов, указанных в [пункте 10 статьи 8](#P11429), в состав которого включается сертификат на систему менеджмента (копия сертификата соответствия), выданный органом по сертификации систем менеджмента, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза; осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры для того, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие машин и (или) оборудования требованиям настоящего технического регламента; проводит испытания образцов в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), принимает и регистрирует декларацию о соответствии.

При декларировании соответствия по [схемам 1д](#P11445), [3д](#P11449), [5д](#P11453), [6д](#P11464) заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

При декларировании соответствия по [схемам 2д](#P11447), [4д](#P11451) заявителем может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

Статья 10. Состав доказательственных материалов, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии

1. В качестве доказательственных материалов, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии на основании собственных доказательств, используются документы, указанные в [пункте 10 статьи 8](#P11429) настоящего технического регламента, а также стандарты, указанные в [пункте 1 статьи 6](#P11407) настоящего технического регламента.

2. В качестве условий применения указанных документов могут рассматриваться:

1) для протоколов испытаний:

наличие в протоколах испытаний значений показателей, подтверждающих соответствие всем требованиям, установленным в настоящем техническом регламенте, распространяющимся на конкретную заявленную продукцию;

распространение протоколов испытаний на заявленные машины и (или) оборудование;

2) сертификаты соответствия, декларации о соответствии или протоколы испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия - если они определяют безопасность конечного изделия, подлежащего подтверждению соответствия;

3) сертификаты на систему менеджмента качества производства - если они распространяются на изготовление заявленных машин и (или) оборудования;

4) иные документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие машин и (или) оборудования установленным требованиям, сертификаты соответствия на заявленные машины и (или) оборудование, выданные при добровольной сертификации (при условии, что при добровольной сертификации были подтверждены все необходимые требования).

3. Декларация о соответствии оформляется по единой форме, утвержденной решением Комиссии Таможенного союза.

Декларация о соответствии подлежит регистрации в соответствии с порядком, утвержденным Комиссией Таможенного союза. Действие декларации о соответствии начинается со дня ее регистрации. Срок действия декларации о соответствии - не более 5 лет.

4. Заявитель обязан хранить декларацию о соответствии и доказательственные материалы в течение десяти лет с момента окончания срока действия декларации о соответствии.

Комплект документов, подтверждающих соответствие, должен предоставляться органам государственного контроля (надзора) по их требованиям.

Статья 11. Порядок проведения сертификации машин и (или) оборудования

1. Сертификация машин и (или) оборудования осуществляется по схемам:

Схема 1с для серийно выпускаемых машин и (или) оборудования включает следующие действия:

заявитель формирует комплект документов, указанных в [пункте 10 статьи 8](#P11429), и подает заявку на сертификацию в орган по сертификации;

орган по сертификации проводит отбор образцов у заявителя для проведения испытаний;

аккредитованная испытательная лаборатория (центр), включенная в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее - аккредитованная испытательная лаборатория (центр)), проводит испытания образцов машин и (или) оборудования;

орган по сертификации проводит анализ состояния производства изготовителя и результатов проведенных испытаний образцов машин и (или) оборудования и при положительных результатах выдает заявителю сертификат соответствия;

орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированными машинами и (или) оборудованием посредством испытаний образцов в аккредитованной испытательной лаборатории и (или) анализа состояния производства.

Схема 3с для партии машин и (или) оборудования (единичного изделия) включает следующие действия:

заявитель формирует комплект документов, указанных в [пункте 10 статьи 8](#P11429), и подает заявку на сертификацию в орган по сертификации;

орган по сертификации или аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит отбор образцов у заявителя для проведения испытаний;

аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит испытания образцов машин и (или) оборудования;

орган по сертификации проводит анализ результатов испытаний образцов машин и (или) оборудования и при положительных результатах выдает заявителю сертификат соответствия.

Схема 9с для партии машин и (или) оборудования ограниченного объема, предназначенной для оснащения предприятий на единой территории Таможенного союза, включает следующие действия:

заявитель формирует комплект документов, указанных в [пункте 10 статьи 8](#P11429), и подает заявку на сертификацию в орган по сертификации;

орган по сертификации проводит анализ представленного заявителем комплекта документов и при положительных результатах выдает заявителю сертификат соответствия.

Заявителем при сертификации по [схемам 1с](#P11487), [9с](#P11498) может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

Заявителем при сертификации по [схеме 3с](#P11493) может быть зарегистрированное в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

2. Заявитель может обратиться с заявкой на сертификацию в любой орган по сертификации, имеющий в области аккредитации машины и (или) оборудование, включенные в [Перечень](#P11999) машин и оборудования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" в форме сертификации, утверждаемый Комиссией Таможенного союза.

Заявка на проведение сертификации оформляется заявителем и должна содержать:

наименование и местонахождение заявителя;

наименование и местонахождение изготовителя;

сведения о машине и (или) оборудовании (ее составе) и ее идентифицирующие признаки (наименование, код по классификатору внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, документ, по которому изготовлена машина и (или) оборудование (межгосударственный или национальный стандарт, стандарт предприятия, технические условия и т.п.), форма выпуска - серийное производство или партия, реквизиты договора (контракта) и т.п.);

используемый(ые) стандарт(ы), указанные в [пункте 1 статьи 6](#P11407) настоящего технического регламента;

схему сертификации.

3. Орган по сертификации рассматривает заявку и принимает решение о возможности проведения сертификации.

При положительном решении орган по сертификации заключает договор с заявителем о проведении работ по сертификации.

Орган по сертификации проводит работы согласно схеме сертификации, готовит решение и при положительном результате выдает заявителю сертификат соответствия.

4. В случае отрицательного результата сертификации орган по сертификации направляет заявителю мотивированное решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

5. Испытания типового образца (типовых образцов) или единичного изделия машины и (или) оборудования проводятся аккредитованной испытательной лабораторией (центром) по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний.

6. Анализ состояния производства проводится органом по сертификации у изготовителя. Результаты анализа оформляются актом.

При наличии у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества производства или разработки и производства машин и оборудования орган по сертификации оценивает возможность данной системы обеспечивать стабильный выпуск сертифицируемых машин и оборудования, соответствующего требованиям настоящего технического регламента.

7. При положительных результатах проверок, предусмотренных схемой сертификации, орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю.

Сертификат соответствия оформляется по единой форме, утвержденной решением Комиссии Таможенного союза.

Сведения о выданном сертификате соответствия орган по сертификации передает в Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме.

8. Срок действия сертификата соответствия устанавливается для выпускаемых машин и (или) оборудования серийного производства - не более 5 лет, для выпущенной партии срок не устанавливается.

9. Сертификат соответствия может иметь приложение, содержащее перечень конкретных изделий, на которые распространяется его действие.

Приложение оформляется, если:

требуется детализировать состав группы однородной продукции, выпускаемой заявителем и сертифицированным по одним и тем же требованиям;

требуется указать заводы-изготовители, входящие в более крупные объединения, имеющие единые условия производства продукции.

Статья 12. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза

1. Машины и (или) оборудование, соответствующие требованиям безопасности настоящего технического регламента и прошедшие процедуру подтверждения соответствия согласно [статье 8](#P11416) настоящего технического регламента, должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

2. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза осуществляется перед выпуском машин и (или) оборудования в обращение на рынке.

3. Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится на каждую единицу машин и (или) оборудования любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы машины и (или) оборудования.

Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится на само изделие.

4. Допускается нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза только на упаковку и в прилагаемые эксплуатационные документы, если его невозможно нанести непосредственно на машину и (или) оборудование.

5. Машины и (или) оборудование маркируются единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза при их соответствии требованиям всех технических регламентов Таможенного союза, ЕврАзЭС, распространяющихся на них и предусматривающих нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Статья 13. Защитительная оговорка

1. Государства - члены Таможенного союза обязаны предпринять все меры для ограничения, запрета выпуска в обращение машин и (или) оборудования на единой таможенной территории Таможенного союза, а также изъятия с рынка машин и (или) оборудования, не соответствующих требованиям настоящего технического регламента.

|  |
| --- |
| Члены Координационного Комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер и уполномоченные представители Сторон: |
| От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Российской Федерации |
|  | В.Н. Корешков |  | Р.А. Сатбаев |  | В.Ю. Саламатов |
|  | В.М. Казакевич |  | С.С. Хасенов |  | О.Н. Алдошин |
|  | И.А. Застенская |  | Н.О. Садвакасов |  | А.Л. Сафонов |
| Ответственный секретарь Координационного комитета |  | М.Г. Чуйко |
| Эксперты Сторон: |
| От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение N 1

к техническому регламенту

Таможенного союза "О безопасности

машин и оборудования"

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И (ИЛИ) ОБОРУДОВАНИЯ

1. Должна быть обеспечена возможность проведения регулировки и технического обслуживания машины и (или) оборудования, не подвергая персонал опасности в условиях, предусмотренных изготовителем.

2. При разработке (проектировании) и изготовлении машин и (или) оборудования ответственные лица должны:

устранять или уменьшать опасность;

принимать меры для защиты от опасности;

информировать потребителей о мерах защиты, указывать, требуется ли специальное обучение, и определять потребность в технических мерах защиты.

3. При разработке (проектировании) и изготовлении машин и (или) оборудования, а также при разработке руководства (инструкции) по эксплуатации машины и (или) оборудования необходимо учитывать допустимый риск при эксплуатации машин и (или) оборудования.

4. В случае если в результате недопустимой эксплуатации может возникнуть опасность, конструкция машины и (или) оборудования должна препятствовать такой эксплуатации. Если это невозможно, в руководстве (инструкции) по эксплуатации обращается внимание потребителя на такие ситуации.

5. При разработке (проектировании) и изготовлении машины и (или) оборудования необходимо использовать эргономические принципы для снижения влияния дискомфорта, усталости и психологического напряжения персонала до минимально возможного уровня.

6. При разработке (проектировании) и изготовлении машины и (или) оборудования должны учитываться ограничения, накладываемые на действия оператора при использовании средств индивидуальной защиты.

7. Машина и (или) оборудование должны укомплектовываться в соответствии с руководством по эксплуатации необходимыми приспособлениями и инструментом для осуществления безопасных регулировок, технического обслуживания и применения по назначению.

8. Машина и (или) оборудование должны разрабатываться (проектироваться) и изготавливаться так, чтобы сырье, материалы и вещества, используемые при их изготовлении и эксплуатации, не угрожали безопасности жизни или здоровья человека, имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных.

При использовании жидкостей и газов должны исключаться опасности, связанные с их использованием.

9. Необходимо предусмотреть дополнительное освещение для безопасной эксплуатации машины и (или) оборудования.

Внутренние части и области машины и (или) оборудования, требующие частого осмотра, настройки и технического обслуживания, должны иметь освещение, обеспечивающее безопасность.

При эксплуатации машины и (или) оборудования необходимо исключить образование затененных областей, областей, создающих помехи, ослепление и стробоскопический эффект.

10. Машина и (или) оборудование или каждая их часть должны упаковываться так, чтобы они могли храниться безопасно и без повреждения, иметь достаточную устойчивость.

11. В случае если вес, размер либо форма машины и (или) оборудования либо их различных частей не позволяют перемещать их вручную, машина и (или) оборудование либо каждая их часть должны:

оснащаться устройствами для подъема механизмом;

иметь такую конфигурацию, чтобы можно было применить стандартные подъемные средства.

12. В случае если машина и (или) оборудование либо одна из их частей будут перемещаться вручную, они должны легко передвигаться или оборудоваться приспособлениями для подъема.

Необходимо предусмотреть специальные места для безопасного размещения инструментов деталей и узлов, необходимых при эксплуатации.

13. Системы управления машиной и (или) оборудованием должны обеспечивать безопасность их эксплуатации на всех предусмотренных режимах работы и при всех внешних воздействиях, предусмотренных условиями эксплуатации.

Системы управления должны исключать создание опасных ситуаций при возможных логических ошибках и из-за нарушения персоналом управляющих действий.

В зависимости от сложности управления и контроля режима работы машин и (или) оборудования системы управления должны включать средства автоматического регулирования режимов работы или средства автоматической остановки, если нарушение режима работы может явиться причиной создания опасной ситуации.

14. Системы управления машиной и (или) оборудованием должны включать средства предупредительной сигнализации и другие средства, предупреждающие о нарушениях функционирования машины и (или) оборудования, приводящих к возникновению опасных ситуаций.

Средства, предупреждающие о нарушениях функционирования машин и (или) оборудования, должны обеспечивать безошибочное, достоверное и быстрое восприятие информации персоналом.

15. Органы управления машиной и (или) оборудованием должны быть:

легко доступны и свободно различимы, снабжены надписями, символами или обозначены другими способами;

сконструированы и размещены так, чтобы исключалось их непроизвольное перемещение и обеспечивалось надежное, уверенное и однозначное манипулирование ими;

размещены с учетом требуемых усилий для перемещения, последовательности и частоты использования, а также значимости функций;

выполнены так, чтобы их форма и размеры соответствовали способу захвата (пальцами, кистью) или нажатия (пальцем руки, ладонью, стопой);

расположены вне опасной зоны, за исключением органов управления, функциональное назначение которых требует нахождения персонала в опасной зоне, и при этом принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности.

16. В случае если предусматривается управление одним органом управления несколькими различными действиями, выполняемое действие должно отображаться средствами контроля и поддаваться проверке.

17. Пуск машины и (или) оборудования, а также повторный пуск после остановки (независимо от причины остановки) должен осуществляться только органом управления пуском. Данное требование не относится к повторному пуску производственного оборудования, работающего в автоматическом режиме, если повторный пуск после остановки предусмотрен этим режимом.

В случае если система машин и (или) оборудования имеет несколько органов управления, осуществляющих пуск системы или ее отдельных частей, а нарушение последовательности их использования может привести к созданию опасных ситуаций, управление должно предусматривать устройства, исключающие нарушение последовательности.

18. Каждая система машин и (или) оборудования должна оснащаться органом управления, с помощью которого она может быть безопасно полностью остановлена. Управление остановкой машины и (или) оборудования должно иметь приоритет над управлением пуском.

После остановки машины и (или) оборудования источник энергии от приводов машины и (или) оборудования должен быть отключен, за исключением случаев, когда отключение источников энергии может привести к возникновению опасной ситуации. Системы управления машиной и (или) оборудованием (за исключением переносных машин с ручным управлением) должны оснащаться средствами экстренного торможения и аварийной остановки (выключения), если применение этих систем может уменьшить или предотвратить опасность.

19. Орган управления аварийной остановкой должен:

быть ясно идентифицируемым и легко доступным;

останавливать машину и (или) оборудование быстро, не создавая опасности;

находиться после приведения его в действие в положении, соответствующем остановке, пока он не будет возвращен пользователем в исходное положение;

возвращаться в исходное положение, не приводя к пуску машины и (или) оборудования;

быть красного цвета, отличаться формой и размерами от других органов управления.

20. Управление системой машин и (или) оборудования должно исключать возникновение опасности в результате их совместного функционирования, а также в случае отказа какой-либо части.

Управление системой машин и (или) оборудования должно позволить персоналу при необходимости блокировать пуск системы, а также осуществлять ее остановку.

21. Пульт управления системой машин и (или) оборудования должен обеспечить персоналу возможность контролировать отсутствие персонала или иных лиц в опасных зонах, либо управление должно исключить функционирование системы машин и (или) оборудования при нахождении персонала либо иных лиц в опасной зоне. Каждому пуску должен предшествовать предупреждающий сигнал, продолжительность действия которого позволяет лицам, находящимся в опасной зоне, покинуть ее или предотвратить пуск системы.

Пульт управления системой машин и (или) оборудования должен оборудоваться средствами отображения информации о нарушениях эксплуатации любой части системы, а также средствами аварийной остановки (выключения) системы и (или) отдельных ее частей.

22. При наличии переключателя режимов эксплуатации в управлении машиной и (или) оборудованием каждое его положение должно соответствовать только одному режиму эксплуатации и надежно фиксироваться.

23. Если на определенных режимах эксплуатации машины и (или) оборудования требуется повышенная защита персонала, то включение переключателем данных режимов должно обеспечивать:

возможность блокирования автоматического управления;

движение элементов конструкции только при постоянном приложении усилия к органу управления движением;

прекращение работы машины и (или) оборудования, если их работа может вызвать опасность для персонала;

исключение работы частей машины и (или) оборудования, не участвующих в осуществлении выбранного режима;

снижение скорости движения частей машины и (или) оборудования, участвующих в осуществлении выбранного режима.

24. Выбранный режим управления должен иметь приоритет относительно всех других режимов управления, за исключением аварийной остановки.

25. Полное или частичное прекращение энергоснабжения и последующее его восстановление, а также повреждение цепи управления энергоснабжением не должно приводить к возникновению опасных ситуаций, включая:

самопроизвольный пуск машины и (или) оборудования при восстановлении энергоснабжения;

невыполнение уже выданной команды на остановку;

падение и выбрасывание подвижных частей машины и (или) оборудования и закрепленных на них предметов, заготовок, инструмента;

снижение эффективности защитных устройств.

26. Нарушение (неисправность или повреждение) в схеме управления машиной и (или) оборудованием не должно приводить к возникновению опасных ситуаций, включая:

самопроизвольный пуск машины и (или) оборудования при восстановлении энергоснабжения;

невыполнение уже выданной команды на остановку;

падение и выбрасывание подвижных частей машины и (или) оборудования и закрепленных на них предметов, заготовок, инструмента;

снижение эффективности защитных устройств.

27. Машина и (или) оборудование должны быть устойчивы в предусматриваемых рабочих условиях, обеспечивая использование без опасности их опрокидывания, падения или неожиданного перемещения.

В руководстве (инструкции) по эксплуатации необходимо указывать применения соответствующих креплений.

28. Детали машин и (или) оборудования и их соединения должны выдерживать усилия и напряжения, которым они подвергаются при эксплуатации.

Долговечность применяемых материалов должна соответствовать предусматриваемой эксплуатации, учитывать появление опасности, связанной с явлениями усталости, старения, коррозии и износа.

29. В руководстве (инструкции) по эксплуатации машин и (или) оборудования должны быть указаны тип и периодичность контроля и технического обслуживания, требуемые для обеспечения безопасности. При необходимости должны быть указаны части, подверженные износу, и критерии их замены.

30. Если, несмотря на принятые меры, остается опасность разрушения машины и (или) оборудования, защитные ограждения должны устанавливаться таким образом, чтобы при разрушении частей или узлов машины и (или) оборудования их фрагменты не могли разлетаться.

31. Трубопроводы должны выдерживать предусмотренные нагрузки, должны быть надежно зафиксированы и защищены от внешних механических воздействий.

Должны быть приняты меры защиты от опасных последствий при разрушении, внезапном перемещении трубопроводов и струй высокого давления при их разрушении.

32. Необходимо принять меры предосторожности для предотвращения опасности от выбрасываемых машиной и (или) оборудованием деталей, их фрагментов, отходов.

33. Доступные части машин и (или) оборудования не должны иметь режущих кромок, острых углов и шероховатых поверхностей, способных нанести травму и технологически не связанных с выполнением функций машины и (или) оборудования.

34. В случае если машина и (или) оборудование предназначены для выполнения нескольких различных операций с ручным перемещением обрабатываемого предмета между каждой операцией, должна обеспечиваться возможность использования каждого функционального элемента отдельно от других элементов, представляющих опасность для персонала.

35. В случае если машина и (или) оборудование предназначены для работы при различных режимах, скоростях, необходимо обеспечивать безопасный и надежный выбор и настройку этих режимов.

36. Движущиеся части машин и (или) оборудования должны размещаться так, чтобы не возникла возможность получения травмы, или, если опасность сохраняется, должны применяться предупреждающие знаки и/или надписи, предохранительные или защитные устройства во избежание таких контактов с машиной и (или) оборудованием, которые могут привести к несчастному случаю.

37. Необходимо принять меры для предотвращения случайной блокировки движущихся частей. В случае если, несмотря на принятые меры, блокировка может произойти, должны предусматриваться специальные инструменты для безопасного разблокирования. Порядок и методы разблокирования должны указываться в руководстве (инструкции) по эксплуатации, а на машину и оборудование должно быть нанесено соответствующее обозначение.

38. Защитные и предохранительные устройства, используемые для защиты от опасности, вызванной движущимися деталями машины и (или) оборудования, должны выбираться исходя из анализа риска.

39. Защитные и предохранительные устройства должны:

иметь прочную устойчивую конструкцию;

быть безопасными;

располагаться на соответствующем расстоянии от опасной зоны;

не мешать осуществлению контроля производственного процесса в опасных зонах;

позволять выполнять работу по наладке и (или) замене инструмента, а также по техническому обслуживанию машин и (или) оборудования.

40. Неподвижные защитные ограждения должны надежно крепиться таким образом, чтобы доступ в ограждаемую зону был возможен только с использованием инструментов.

41. Подвижные защитные ограждения должны:

по возможности оставаться закрепленными на машине и (или) оборудовании, когда они открыты;

иметь блокирующие устройства, препятствующие функционированию машины или оборудования, пока защитные ограждения открыты.

42. Подвижные защитные ограждения и защитные устройства должны быть разработаны (спроектированы) и включены в систему управления машиной и (или) оборудования таким образом, чтобы:

движущиеся части не могли быть приведены в действие, пока они находятся в зоне досягаемости персонала;

лица, подвергающиеся возможному воздействию, не находились в пределах досягаемости в момент включения;

они могли устанавливаться только с использованием инструментов;

отсутствие или несрабатывание одного из компонентов этих устройств предотвращало включение или остановку движущихся частей;

защита от выбрасываемых частей обеспечивалась путем создания соответствующего барьера.

43. Устройства, ограничивающие доступ к тем местам движущихся частей машин и (или) оборудования, которые необходимы для работы, должны:

устанавливаться вручную или автоматически (в зависимости от вида работы, в которой они участвуют);

устанавливаться с использованием инструментов;

ограничивать опасность от выбрасываемых частей.

44. Защитные устройства необходимо связывать с системами управления машинами и (или) оборудованием таким образом, чтобы:

движущиеся части не могли быть приведены в действие, пока они находятся в зоне досягаемости оператора;

персонал не мог находиться в пределах досягаемости движущихся частей машин и (или) оборудования при приведении их в действие;

отсутствие или неработоспособность одного из компонентов средств защиты исключали возможность включения или остановки движущихся частей.

45. Защитные устройства должны устанавливаться (сниматься) только с использованием инструментов.

46. В случае если в машинах и (или) оборудовании используется электрическая энергия, они должны разрабатываться (проектироваться), изготавливаться и устанавливаться так, чтобы исключалась опасность поражения электрическим током.

47. В случае если в машинах и (или) оборудовании используется не электрическая энергия (гидравлическая, пневматическая, тепловая энергия), они должны разрабатываться (проектироваться) и изготавливаться таким образом, чтобы избежать любой опасности, связанной с этими видами энергии.

48. Ошибки при сборке машины и (или) оборудования, которые могут быть источником опасности, необходимо исключить. Если это невозможно, должны быть нанесены предупреждения непосредственно на машину и (или) оборудование.

Информация о возможных ошибках при повторной сборке должна быть приведена в руководстве (инструкции) по эксплуатации.

49. Необходимо исключить опасность, вызванную смешением жидкостей и газов и (или) неправильным соединением электрических проводников при сборке. Если это невозможно, информацию об этом необходимо указать на трубках, кабелях и (или) на соединительных блоках.

50. Должны быть приняты меры для устранения опасности, вызванной контактом или близостью к деталям машины и (или) оборудования либо материалам с высокими или низкими температурами.

Необходимо оценить опасность выброса из машин и (или) оборудования рабочих и отработавших веществ, имеющих высокую или низкую температуру, а при наличии опасности должны быть приняты меры для ее уменьшения.

Необходимо обеспечить защиту от травм при контакте или непосредственной близости с частями машины и (или) оборудования либо использовании в работе веществ, которые имеют высокую или низкую температуру.

Металлические поверхности ручных инструментов, металлические ручки и задвижки машин и (или) оборудования должны покрываться теплоизолирующим материалом. Температура металлических поверхностей оборудования при наличии возможного (непреднамеренного) контакта открытого участка кожи с ними должна быть в пределах допустимых значений.

51. Машина и (или) оборудование должны разрабатываться (проектироваться) так, чтобы отсутствовала опасность пожара или перегрева, вызываемого непосредственно машиной и (или) оборудованием, газами, жидкостями, пылью, парами или другими веществами, производимыми либо используемыми машиной и (или) оборудованием.

Машина и (или) оборудование должны разрабатываться (проектироваться) так, чтобы отсутствовал недопустимый риск от взрыва, вызываемого непосредственно машиной и (или) оборудованием, газами, жидкостями, пылью, парами или другими веществами, производимыми либо используемыми машиной и (или) оборудованием, для чего необходимо:

избегать опасной концентрации взрывоопасных веществ;

вести непрерывный автоматический контроль за концентрацией взрывоопасных веществ;

предотвращать возгорание потенциально взрывоопасной среды;

минимизировать последствия взрыва.

52. При разработке (проектировании) машин и (или) оборудования необходимо обеспечить параметры шума, инфразвука, воздушного и контактного ультразвука, не превышающие допустимые при эксплуатации машин и (или) оборудования.

53. В руководстве (инструкции) по эксплуатации должны устанавливаться параметры шума машины и (или) оборудования и параметры неопределенности.

54. При разработке (проектировании) машин и (или) оборудования необходимо обеспечить допустимые параметры производимой вибрации на персонал.

В проекте машины и (или) оборудования должен обеспечиваться допустимый риск, вызываемый воздействием производимой вибрации на персонал.

55. Для ручных машин и машин с ручным управлением, а также машин, оборудованных рабочим местом для персонала, в руководстве (инструкции) по эксплуатации должны указываться полное среднеквадратичное значение корректированного виброускорения, действующего на персонал, и параметры неопределенности оценки этого значения.

56. Машина и (или) оборудование должны разрабатываться (проектироваться) и изготавливаться так, чтобы ионизирующее излучение не создавало опасности.

57. При использовании лазерного оборудования должны быть:

предотвращено случайное излучение;

обеспечена защита от прямого, отраженного, рассеянного и вторичного излучения;

обеспечено отсутствие опасности от оптического оборудования для наблюдения или настройки лазерного оборудования.

58. При разработке (проектировании) машин и (или) оборудования необходимо принимать меры по защите персонала от неблагоприятного влияния неионизирующих излучений, статических электрических, постоянных магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты, электромагнитных излучений радиочастотного и оптического диапазонов.

59. Газы, жидкости, пыль, пары и другие отходы, которые выделяют машины и (или) оборудование при эксплуатации, не должны быть источником опасности для жизни и здоровья человека и окружающей среды.

При наличии такой опасности машина и (или) оборудование должны оснащаться устройствами для сбора и (или) удаления этих веществ, которые должны располагаться как можно ближе к источнику выделения, а также устройствами для осуществления непрерывного автоматического контроля за выбросами.

60. Машина и (или) оборудование должны оснащаться средствами, предотвращающими закрытие персонала внутри машины и (или) оборудования, если это невозможно - сигнальными устройствами вызова помощи.

61. Части машины и (или) оборудования, где может находиться персонал, необходимо разрабатывать (проектировать) так, чтобы предотвратить скольжение, спотыкание или падение персонала на них или с них.

62. Места технического обслуживания машины и (или) оборудования должны располагаться вне опасных зон.

Техническое обслуживание должно по возможности производиться во время остановки машины и (или) оборудования. Если по техническим причинам такие условия не могут быть соблюдены, необходимо обеспечить, чтобы техническое обслуживание было безопасным.

63. Необходимо обеспечить возможность установки на машинах и (или) оборудовании диагностического оборудования для обнаружения неисправности.

Необходимо обеспечить возможность быстро и безопасно снимать и заменять те узлы машин и (или) оборудования, которые требуют частой замены (особенно если требуется их замена при эксплуатации либо они подвержены износу или старению, что может повлечь за собой опасность). Для выполнения этих работ при помощи инструмента и измерительных приборов в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации необходимо обеспечить безопасный доступ к таким элементам.

64. Необходимо обеспечить наличие средств (лестницы, галереи, проходы и т.п.) для безопасного доступа к рабочему месту, ко всем зонам технического обслуживания.

65. Машины и (или) оборудование необходимо оборудовать средствами отключения от всех источников энергии, которые идентифицируются по цвету и размеру. Необходимо обеспечить возможность их блокировки, если их срабатывание может вызвать опасность для лиц, находящихся в зоне воздействия опасности.

Необходимо обеспечить возможность блокировки средств отключения подачи энергии в случае, если персонал при нахождении в любом месте, куда он имеет доступ, не может проверить, отключена ли подача энергии.

Необходимо обеспечить возможность безопасно сбрасывать (рассеивать) любую энергию, сохраняющуюся в цепях машины и (или) оборудования после отключения подачи энергии. При необходимости некоторые цепи могут оставаться подключенными к источникам энергии для защиты информации, аварийного освещения. В этом случае должны быть приняты меры для обеспечения безопасности персонала.

66. Машина и (или) оборудование должны разрабатываться (проектироваться) так, чтобы необходимость вмешательства персонала была ограничена, если это не предусмотрено руководством (инструкцией) по эксплуатации.

В случае если вмешательства персонала избежать нельзя, оно должно быть безопасно.

67. Необходимо предусмотреть возможность очистки внутренних частей машин и (или) оборудования, содержащих опасные элементы, без проникновения в машину и (или) оборудование, а также разблокировки с внешней стороны. Необходимо обеспечить безопасное проведение очистки.

68. Информация, необходимая для управления машиной и (или) оборудованием, должна быть однозначно понимаема персоналом. Информация не должна быть избыточна, чтобы не перегружать персонал при эксплуатации.

69. В случае если персонал может подвергаться опасности из-за сбоев в работе, машина и (или) оборудование должны быть оснащены устройствами, подающими предупредительный акустический или световой сигнал.

Сигналы, подаваемые устройствами предупредительной сигнализации машин и (или) оборудования, должны быть однозначно воспринимаемы. Персонал должен иметь возможность проверки работы устройств предупредительной сигнализации.

70. В случае если несмотря на принятые меры имеется опасность, машина и (или) оборудование должны снабжаться предупредительными надписями (знаками), которые должны быть понятны и составлены на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства - члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза.

|  |
| --- |
| Члены Координационного Комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер и уполномоченные представители Сторон: |
| От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Российской Федерации |
|  | В.Н. Корешков |  | Р.А. Сатбаев |  | В.Ю. Саламатов |
|  | В.М. Казакевич |  | С.С. Хасенов |  | О.Н. Алдошин |
|  | И.А. Застенская |  | Н.О. Садвакасов |  | А.Л. Сафонов |
| Ответственный секретарь Координационного комитета |  | М.Г. Чуйко |
| Эксперты Сторон: |
| От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение N 2

к техническому регламенту

Таможенного союза "О безопасности

машин и оборудования"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ МАШИН

И ОБОРУДОВАНИЯ

Сельскохозяйственные и другие самоходные и мобильные машины

1. Машины, возникновение опасностей от которых связано с их движением, должны дополнительно соответствовать требованиям безопасности, указанным в настоящем приложении.

2. Обзорность с рабочего места оператора должна быть достаточной для обеспечения безопасности оператора и находящегося в опасной зоне персонала при применении машины и ее рабочих органов по назначению. При необходимости должны быть обеспечены средства, требуемые для устранения опасностей, вызванных недостаточным обзором.

3. Оператор, находясь на своем рабочем месте, должен иметь возможность приведения в действие органов управления, необходимых для эксплуатации машины. Исключение составляют лишь те виды работ, которые в целях обеспечения безопасности должны выполняться с помощью органов управления, расположенных вне рабочего места оператора.

4. Система рулевого управления колесных машин должна быть сконструирована и изготовлена так, чтобы уменьшить усилие на рулевом колесе или рычагах управления, возникающее вследствие внешних воздействий на управляемые колеса.

5. Орган управления блокировкой дифференциала должен быть сконструирован и установлен таким образом, чтобы при движении машины была возможность произвести разблокировку дифференциала.

Если машина для выполнения производственных процессов для выполнения заданных функций оснащается оборудованием, превышающим ее габариты (например, стабилизаторами, стрелами и т.д.), то оператор должен иметь возможность перед началом движения убедиться в том, что это оборудование находится в заданном положении, не создающем опасности при передвижении машины.

6. В процессе пуска двигателя должна быть исключена возможность произвольного передвижения машины.

Машины должны соответствовать требованиям, предъявляемым к процессам снижения скорости, остановки, торможения и сохранения в неподвижном состоянии с тем, чтобы обеспечивать безопасность в предусмотренных эксплуатационными документами режимах работы, уровне нагрузки, скорости движения.

7. Оператор с помощью рабочего органа управления должен иметь возможность произвести замедление или полную остановку самоходной машины. Если требуется для обеспечения безопасности, в случае неисправности системы управления или нарушения процесса энергоснабжения, машины должны быть оборудованы аварийным устройством снижения скорости движения или остановки с полностью независимым и легкодоступным органом управления.

Если требуется для обеспечения безопасности, то машины должны быть оборудованы стояночным тормозом, обеспечивающим полную неподвижность машины.

8. В случае необходимости дистанционного управления машиной или системой машин каждый блок управления должен четко отождествляться с машиной, для которой он предназначен.

Система дистанционного управления должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы она могла управлять только соответствующей машиной и (или) определенными операциями.

Машина, оборудованная системой дистанционного управления, должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы она реагировала только на сигналы определенного блока управления.

9. Движение машины, управляемой рядом идущим оператором, должно быть возможным только в результате непрерывного воздействия оператора на соответствующие органы управления. В процессе пуска двигателя должна быть исключена возможность произвольного передвижения машины.

10. Системы управления машиной, управляемой рядом идущим оператором, должны быть сконструированы так, чтобы свести к минимуму все риски, связанные с произвольным движением машины в сторону оператора.

Скорость движения машины должна быть сопоставима со скоростью движения рядом идущего оператора.

Если машина оснащена вращающимся инструментом, то любая возможность его включения в процессе движения машины задним ходом должна быть исключена, кроме случаев, когда машина приводится в движение непосредственно данным вращающимся инструментом. В последнем случае скорость заднего хода машины не должна представлять опасности для оператора.

Отказ источника энергии рулевого управления (при наличии) не должен препятствовать управлению машиной на протяжении всего периода времени, необходимого для полной ее остановки.

11. Машина должна быть сконструирована, изготовлена и при необходимости установлена на шасси таким образом, чтобы возникающие в процессе движения неконтролируемые колебания ее центра тяжести не влияли на устойчивость машины и не создавали чрезмерных нагрузок на ее конструкцию.

Самоходная машина должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы в предусмотренных условиях эксплуатации сохранялась ее устойчивость.

12. Если в предусматриваемых условиях эксплуатации риск опрокидывания самоходной машины существует, то она должна оборудоваться устройством защиты при опрокидывании. При опрокидывании машины конструкция данного устройства должна обеспечивать находящемуся в машине оператору соответствующий объем ограничения деформации.

Сиденья машины должны иметь соответствующую конструкцию или быть оснащены удерживающей системой, позволяющей оператору удерживаться на своем месте без ограничения необходимых действий по управлению машиной.

13. Если в зависимости от условий эксплуатации самоходной машины существует риск падения на нее различных предметов, то она должна быть оборудована устройством защиты от падающих предметов.

При падении предметов конструкция данного устройства должна обеспечивать находящемуся в машине оператору соответствующий объем ограничения деформации.

14. Машины, которые предназначены для буксирования или сами являются буксируемыми, должны быть оборудованы тягово-сцепным устройством, сконструированным, изготовленным и размещенным так, чтобы обеспечить легкое и безопасное соединение или отсоединение, а также предотвратить случайное отсоединение во время работы.

15. Полуприцепные, полунавесные машины должны быть оборудованы стойками с опорными поверхностями, соответствующими условиям нагрузки и грунта.

16. Съемные механические устройства отбора мощности, соединяющие самоходные машины (тракторы) с первыми жесткими опорами буксируемых машин, должны быть сконструированы и изготовлены так, чтобы любая подвижная во время функционирования деталь была защищена на всем своем протяжении.

Вал отбора мощности самоходной машины (трактора), к которому присоединяется съемное механическое устройство отбора мощности, должен быть защищен специальным защитным ограждением, прочно крепящимся к самоходной машине (трактору), либо любым иным приспособлением, обеспечивающим эквивалентный уровень защиты.

Для обеспечения доступа к съемному устройству отбора мощности данное защитное ограждение должно иметь возможность открывания. При установке вышеуказанного устройства должно оставаться достаточное пространство, чтобы не допустить во время движения самоходной машины (трактора) повреждения защитного ограждения карданным валом.

Вал приема мощности буксируемой машины должен быть заключен в зафиксированный на ней защитный кожух.

Ограничители крутящего момента или обгонные муфты могут крепиться к универсальному шарниру карданного вала только со стороны буксируемой машины. Съемное механическое устройство отбора мощности должно иметь соответствующим образом нанесенную на него маркировку.

17. Все буксируемые машины, для работы которых необходимо съемное механическое устройство отбора мощности, соединяющее их с самоходными машинами (тракторами), должны иметь такую систему его присоединения, которая при необходимости разъединения машин защитила бы само устройство и его защитные ограждения от повреждений, возникающих в результате их соприкосновения с землей или с деталями машин.

Внешние части защитных ограждений должны быть сконструированы, изготовлены и размещены таким образом, чтобы они не могли проворачиваться одновременно со съемным механическим устройством отбора мощности. Защитное ограждение должно закрывать карданный вал до окончания вилок внутренних шарниров (в случае простых универсальных шарниров) и не менее чем до середины внешнего шарнира в случае широкоугольных универсальных шарниров.

Если средства доступа к рабочим местам в машине расположены вблизи съемного механического устройства отбора мощности, то они должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы исключить возможность использования защитных ограждений карданного вала в качестве ступеней, за исключением случаев, когда это предусмотрено конструкцией.

18. Места установки аккумуляторных батарей должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы исключить опасность, вызванную попаданием на оператора электролита в случае опрокидывания машины, и избежать скопления паров электролита на рабочем месте оператора.

Машина должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы аккумуляторные батареи можно было отсоединить с помощью легкодоступного и специально предназначенного для этой цели устройства (выключателя).

19. В зависимости от видов опасностей машина должна быть оборудована огнетушителями, расположенными в легкодоступных местах, и (или) встроенными системами пожаротушения.

20. Оператор должен быть защищен от риска воздействия на него опасных веществ, если основной функцией машины является их распыление.

21. Машины, оборудованные местами для операторов, должны быть оснащены соответствующим устройством передачи сигналов от буксирующей машины к буксируемой (при необходимости).

22. Рабочее место операторов сельскохозяйственных машин, находящихся во время работы агрегата вне кабины энергетического средства, должно быть защищено от забрасывания землей, технологическим материалом, грязью.

23. Складывающиеся элементы, предназначенные для уменьшения транспортной ширины и/или высоты, должны иметь механические или другие средства для удержания их в транспортном положении.

24. Самоходные машины и энергетические средства, предназначенные для работы в горных условиях, должны быть оборудованы сигнализаторами предельно допустимого крена.

25. Требования безопасности, устанавливаемые к навесным, полунавесным, прицепным, полуприцепным и монтируемым сельскохозяйственным машинам, оцениваются при испытании в составе машино-тракторного агрегата из навесной, полунавесной, прицепной или монтируемой машины и энергетического средства (трактора).

26. Если самоходные машины и энергетические средства предназначены для применения в опасной окружающей среде, или сами машины и энергетические средства служат причиной опасной окружающей среды, то должны быть предусмотрены соответствующие устройства для обеспечения нормальной работы оператора и защиты его от предсказуемых опасностей.

27. При оборудовании рабочего места оператора кабиной она должна позволять оператору быстро покинуть машину и иметь не менее одного аварийного выхода.

28. Агрегатируемые с энергетическим средством машины, закрывающие в транспортном положении светосигнальные приборы энергетического средства, а также самоходные машины должны оборудоваться собственными внешними световыми приборами.

Грузоподъемные машины

1. Грузоподъемные машины должны быть сконструированы и изготовлены так, чтобы в процессе их эксплуатации (в рабочем и нерабочем состояниях), а также на остальных стадиях жизненного цикла (изготовления, монтажа, испытаний, демонтажа и т.д.) они сохраняли заявленные геометрическую форму, прочность, жесткость, устойчивость, износо- и коррозионную стойкость, а также - уравновешенность (последнее только для некоторых типов стрел портальных кранов).

Прочность, жесткость, устойчивость и уравновешенность расчетных элементов металлоконструкции, а также соответствующие показатели безопасности механизмов грузоподъемной машины с учетом установленных режимов работы должны быть подтверждены расчетом.

2. Грузоподъемные машины, перемещающиеся по рельсовому пути, должны быть оборудованы специальными устройствами, предотвращающими риск их схода с рельсовых путей, а также несанкционированное перемещение под воздействием ветровых нагрузок.

Если, несмотря на наличие указанных устройств, риск схода с рельсовых путей существует, например, из-за возможного сейсмического воздействия или поломки самих рельсовых путей, необходимо применять дополнительные приспособления, предотвращающие возможное падение оборудования.

3. Грузоподъемные машины должны быть сконструированы и изготовлены с учетом предусмотренных условий эксплуатации, времени работы и режима работы механизмов. Механизмы подъема грузоподъемных машин, предназначенных для обслуживания интенсивных технологических процессов, должны быть оснащены регистраторами наработки.

Регистраторами наработки (с ограничителями грузового момента) должны быть оснащены и все свободно стоящие грузоподъемные краны стрелового типа.

Материалы, используемые для изготовления грузоподъемных машин, должны выбираться с учетом предусмотренных условий эксплуатации (в рабочем и нерабочем состояниях), таких, как температура, агрессивность среды, взрывопожароопасность среды и т.п. Качество материалов должно подтверждаться сертификатами изготовителя.

4. Блоки и барабаны для стальных канатов должны иметь диаметр не ниже определяемого группой классификации механизма, в котором они установлены. Ручей блока и нарезка канавок на барабане должны соответствовать диаметру установленного стального каната.

Расчетное усилие для выбора стального каната определяется конструкцией механизма с учетом кратности полиспаста. Минимальный коэффициент использования (коэффициент запаса) стального каната должен быть не ниже определяемого группой классификации механизма, в котором канат установлен. Минимальный коэффициент использования (коэффициент запаса) стального каната для каждой отдельной ветви стропов должен быть не менее 6, при условии максимального угла между ветвями многоветвевых стропов не более 90°. Расчетную нагрузку для каждой из ветвей многоветвевых стропов принимают из условия, что груз удерживается тремя или меньшим количеством ветвей.

Стальные канаты, предназначенные непосредственно для подъема или удержания груза (кроме канатов канатных дорог и кольцевых стропов), не должны иметь никаких сращиваний, кроме заделки концов канатов.

Качество заделки концов и способ крепления стальных канатов выбирают для обеспечения соответствующего уровня безопасности механизма и грузоподъемной машины в целом.

5. Размеры звездочек должны выбираться с учетом группы классификации механизма и шага цепи.

Расчетное усилие для выбора цепи определяется конструкцией механизма с учетом кратности полиспаста. Минимальный коэффициент использования (коэффициент запаса) цепи должен быть не ниже определяемого группой классификации механизма, в котором цепь установлена.

Способ крепления и сращивание кольцевой цепи выбирают для обеспечения соответствующего уровня безопасности механизма и грузоподъемной машины в целом.

Минимальный коэффициент использования (коэффициент запаса) цепи для каждой отдельной ветви стропов должен быть не менее 4, при условии максимального угла между ветвями многоветвевых стропов не более 90°. Расчетную нагрузку для каждой из ветвей многоветвевых стропов принимают из условия, что груз удерживается тремя или меньшим количеством ветвей.

При использовании в конструкции стропов текстильных канатов и лент минимальный коэффициент использования (коэффициент запаса) текстильного каната или ленты для каждой отдельной ветви стропов должен быть не менее 7, при условии максимального угла между ветвями многоветвевых стропов не более 90°.

Сращивание (прошивка) текстильных канатов и лент не должно приводить к снижению заданного минимального коэффициента использования каждой отдельной ветви стропа.

6. Устройства, предназначенные для осуществления контроля над перемещениями, должны функционировать так, чтобы грузоподъемные машины, на которых они установлены, были безопасными.

Грузоподъемные машины должны быть сконструированы, изготовлены или оснащены специальными устройствами, которые позволяли бы ограничивать амплитуду движений соответствующих компонентов машин в установленных пределах. При необходимости в начале работы данных устройств должен подаваться предупредительный сигнал.

Если отдельно стоящие и движущиеся по рельсовым путям грузоподъемные машины могут случайно оказаться в непосредственной близости друг от друга, вызывая риск столкновения, то они должны быть оборудованы системами, позволяющими избежать возникновения данного риска.

Грузоподъемные машины должны быть сконструированы и изготовлены так, чтобы не допустить опасного смещения или свободного и неконтролируемого падения размещенных на них грузов, даже если причиной их возникновения является полное или временное отключение энергии либо остановка машины оператором.

При нормальных условиях эксплуатации процесс опускания груза путем использования только системы фрикционных тормозов не должен являться единственно возможным способом, за исключением тех машин, которые не могут функционировать иначе.

Устройства удержания груза должны быть сконструированы и изготовлены так, чтобы исключить любую возможность случайного падения грузов.

7. Рабочее положение грузоподъемной машины должно быть таким, чтобы обеспечить максимально возможный обзор траекторий движения ее подвижных частей в целях предотвращения возможных столкновений с людьми, оборудованием либо другими машинами, передвигающимися в это же время в непосредственной близости и создающими при этом определенную опасность.

Грузоподъемные машины, перемещающиеся по рельсовому пути, должны быть сконструированы и изготовлены так, чтобы защитить людей от травм, возникновение которых связано с грузами, транспортными платформами или противовесами (при их наличии). В случае необходимости для выполнения этого требования доступ к зоне перемещения груза в нормальных условиях эксплуатации должен быть исключен.

Если в процессе контроля или технического обслуживания существует риск раздавливания между каким-либо неподвижным элементом и транспортной платформой частей тела человека, находящегося ниже или выше нее, необходимо обеспечить достаточное свободное пространство в виде укрытия или установку механических устройств, блокирующих процесс передвижения транспортной платформы.

8. Передвижение транспортной платформы грузоподъемной машины, обслуживающей неподвижные площадки, должно осуществляться по жестким направляющим. Подъемные системы с шарнирным механизмом типа ножниц также рассматриваются в качестве систем с жесткими направляющими.

Если люди имеют доступ к транспортной платформе, то грузоподъемная машина должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы обеспечить неподвижное состояние транспортной платформы при доступе, в частности при погрузке или разгрузке.

Грузоподъемная машина должна быть сконструирована и изготовлена так, чтобы разница между уровнями транспортной платформы и обслуживаемой ей посадочной площадки не вызывала риска спотыкания или падения.

9. Если существует риск, связанный с падением груза с транспортной платформы, грузоподъемная машина должна быть сконструирована и изготовлена так, чтобы исключить возникновение данного риска.

10. В местах посадки/высадки (погрузки/разгрузки) риск соприкосновения людей с движущейся платформой или другими находящимися в движении частями грузоподъемной машины должен быть исключен.

При наличии риска, связанного с возможностью падения людей в зоне движения транспортной платформы в момент ее отсутствия на посадочной (погрузочно-разгрузочной) площадке, должны быть предусмотрены защитные ограждения, исключающие возможность возникновения этого риска. Данные защитные ограждения не должны открываться в направлении зоны движения транспортной платформы. Они должны иметь защитное устройство с блокировкой, срабатывающее в зависимости от занимаемого транспортной платформой положения и предотвращающее опасное движение транспортной платформы, пока защитные ограждения не будут закрыты и заблокированы, и открытие защитного ограждения до остановки транспортной платформы у соответствующей посадочной (погрузочно-разгрузочной) площадки.

11. Для подтверждения работоспособности грузоподъемных машин периодически они должны подвергаться грузовым статическим и динамическим испытаниям с нагрузкой 1,25 паспортной грузоподъемности (статические испытания) и 1,1 паспортной грузоподъемности (динамические испытания). Методика проведения грузовых испытаний должна быть изложена в Руководстве по эксплуатации грузоподъемной машины.

Вновь изготовленные грузоподъемные машины (свободно стоящие краны стрелового типа) дополнительно подвергают испытаниям на общую устойчивость против опрокидывания. Методика проведения испытаний должна быть изложена в Руководстве по эксплуатации грузоподъемной машины.

12. Устройства управления грузоподъемных машин, приводимых в действие вручную, должны быть с автоматическим возвратом в исходное положение. Однако при управлении частью либо всем процессом перемещения, при котором полностью отсутствует угроза столкновения грузов или машин, указанные устройства управления могут быть заменены специальными устройствами, позволяющими производить автоматическую остановку в предварительно заданных положениях без использования устройства с автоматическим возвратом в исходное положение.

Канатные транспортные платформы, тяговые средства должны удерживаться противовесами либо устройством, позволяющим контролировать натяжение.

13. Каждая часть грузоподъемной цепи, каната или стропы, не являющаяся сборочной единицей, должна иметь нанесенную на нее маркировку, а в случаях, когда это не представляется возможным, - табличку или несъемное кольцо с указанием наименования и адреса изготовителя.

Грузоподъемные цепи, стальные канаты, текстильные канаты и ленты должны иметь свидетельство, содержащее следующую информацию:

- наименование и адрес изготовителя;

- марка цепи, стального каната, текстильного каната или ленты, включающая номинальный размер, конструкцию и данные о материале;

- использовавшийся метод проведения испытаний;

- минимальная разрывная (или разрушающая) нагрузка.

Форму данного свидетельства утверждает Комиссия Таможенного союза.

14. На всех грузозахватных приспособлениях должны указываться обозначение материала, для которых они предназначены (если эта информация необходима для безопасной эксплуатации) и максимальная грузоподъемность.

Для грузозахватных приспособлений, нанесение маркировки на которые невозможно, указанная выше информация должна быть нанесена на табличку, надежно закрепленную на них, или должна располагаться в месте, в котором существует наименьший риск ее истирания (например, в результате износа) или оказания негативного воздействия на уровень прочности грузозахватных приспособлений, и должна быть четко различимой.

15. На каждой грузоподъемной машине должна быть указана ее максимальная паспортная грузоподъемность, а для кранов стрелового типа - дополнительно установлена табличка с грузовой характеристикой.

На грузоподъемные машины, предназначенные исключительно для подъема грузов, оборудованные транспортными платформами, предусматривающими возможность доступа к ним людей, должно быть четко нанесено предупреждение, запрещающее подъем людей. Это предупреждение должно быть хорошо видно с любого места, с которого возможен доступ на транспортные платформы, и сохраняться в течение всего срока службы машины.

16. Механизмы грузоподъемной машины должны быть снабжены тормозами нормально замкнутого типа (кроме тормозов механизма поворота, которые могут быть нормально разомкнутыми).

Коэффициент запаса торможения механизма подъема грузоподъемной машины назначают с учетом группы классификации механизма, но не ниже 1,5.

Механизмы подъема грузоподъемных машин, предназначенных для подъема и транспортировки опасных грузов, должны быть оснащены двумя тормозами, при этом коэффициенты запаса торможения каждого из них назначают исходя из обеспечения заданной безопасности.

17. Грузозахватные органы грузоподъемной машины должны соответствовать требованиям обеспечения заданной безопасности и препятствовать самопроизвольному расцеплению, падению или высыпанию груза во время его подъема и транспортировки, в том числе при сбоях системы управления.

Грузовые крюки, за исключением крюков специального исполнения, должны быть установлены на упорных подшипниках качения.

Крепление крюка на подвеске должно полностью исключать его несанкционированное разъединение с подвеской во время эксплуатации.

Каждый крюк грузоподъемной машины должен быть снабжен защелкой, препятствующей произвольному выпадению стропа, кольца или проушины из зева крюка во время подъема и транспортировки груза.

18. Электрооборудование и система управления грузоподъемной машиной должны соответствовать требованиям обеспечения заданной безопасности и отвечать требованиям групп классификации установленной на ней механизмов.

Система управления грузоподъемной машиной должна быть, как минимум, оборудована нулевой и токовой защитой, исключать возможность несанкционированного запуска приводов механизмов, а также возможность поражения персонала электрическим током.

19. Гидрооборудование грузоподъемной машиной должно соответствовать требованиям обеспечения заданной безопасности, исключать повреждение элементов гидропривода при соприкосновении с элементами металлоконструкции и исключать самопроизвольное опускание груза (стрелы) в аварийных ситуациях.

Каждый гидравлический контур должен быть предохранен от превышения давления предохранительным клапаном, отрегулированным на работу с номинальным грузом, равным паспортной грузоподъемности и опломбированным.

20. Грузоподъемные машины должны быть оснащены необходимыми приборами безопасности: ограничителями (например, ограничителями рабочих движений, необходимыми блокировками дверей входа в кабину и т.п.) и указателями (например, световой индикацией наличия напряжения питания, индикацией взвешивающих устройств, звуковой сигнализацией начала подъема и транспортировки груза и т.п.). Перечень и количество необходимых ограничителей и указателей грузоподъемной машины выбирают исходя из ее конструктивных особенностей, степени ответственности и обеспечения требуемого уровня безопасности.

21. Аппараты управления грузоподъемной машиной должны быть выполнены и установлены таким образом, чтобы управление было удобным и не затрудняло наблюдение за грузозахватным органом и грузом.

Направление перемещения рукояток и рычагов должно по возможности соответствовать направлению движения механизмов.

22. Внутренние размеры кабин управления грузоподъемной машиной должны отвечать требованиям эргономики и безопасности, установленным для данного оборудования.

23. Легкодоступные, находящиеся в движении части грузоподъемной машины, должны быть закрыты прочными съемными заграждениями, допускающим осмотр и обслуживание механизмов.

Неизолированные токоведущие части электрооборудования грузоподъемных машин, расположенные в местах, не исключающих возможность прикосновения к ним, должны быть ограждены.

24. Галереи, площадки и лестницы грузоподъемных машин должны обеспечивать заданную прочность, а их размеры - соответствовать установленным требованиям безопасности.

25. Сварные соединения расчетных элементов металлоконструкций грузоподъемных машин должны обеспечивать их безопасность.

26. Рельсовый путь (для грузоподъемных машин, передвигающихся по рельсовому пути) должен быть сконструирован и изготовлен так, чтобы в процессе эксплуатации (в рабочем и нерабочем состояниях), а также на остальных стадиях жизненного цикла грузоподъемной машины (монтаже, испытаниях и т.д.) он сохранял заявленную прочность, жесткость, устойчивость, усталость, износо- и коррозионную стойкость.

Оборудование для обработки и переработки

пищевых продуктов, производства косметических средств

или фармацевтических препаратов

1. Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, косметическими средствами или фармацевтическими препаратами, должны быть пригодны для применения по назначению. Поверхности материалов и их покрытия должны быть стойкими к контактирующим средам и обеспечивать возможность их очистки и проведения дезинфекции без разрушения, образования трещин, сколов, отслаивания или истирания.

2. Поверхности оборудования, контактирующие с продуктами, косметическими средствами или фармацевтическими препаратами, должны быть ровными, без выступов или углублений, способствующих скоплению продукта.

Оборудование должно легко поддаваться очистке и дезинфекции (при необходимости при предварительном удалении всех легко снимающихся деталей). Внутренние поверхности оборудования должны иметь радиусное сопряжение, позволяющее произвести их тщательную очистку.

3. Необходимо, чтобы существовала возможность полного удаления из оборудования жидкостей, газов и аэрозолей, выделяемых продуктами, косметическими средствами или фармацевтическими препаратами, а также образующихся в результате очистки и дезинфекции.

4. Оборудование должно быть сконструировано и изготовлено таким образом, чтобы предотвратить попадание в него посторонних веществ или вредителей (например, насекомых), а также скопление любых органических веществ в недоступных для очистки местах.

5. Оборудование должно быть сконструировано и изготовлено таким образом, чтобы исключить возможность контакта опасных для здоровья вспомогательных веществ (например, смазки) с пищевыми продуктами, косметическими средствами или фармацевтическими препаратами.

6. В руководстве по эксплуатации оборудования должна содержаться информация относительно средств и методов, рекомендуемых для проведения очистки, дезинфекции и промывания.

|  |
| --- |
| Члены Координационного Комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер и уполномоченные представители Сторон: |
| От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Российской Федерации |
|  | В.Н. Корешков |  | Р.А. Сатбаев |  | В.Ю. Саламатов |
|  | В.М. Казакевич |  | С.С. Хасенов |  | О.Н. Алдошин |
|  | И.А. Застенская |  | Н.О. Садвакасов |  | А.Л. Сафонов |
| Ответственный секретарь Координационного комитета |  | М.Г. Чуйко |
| Эксперты Сторон: |
| От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к техническому регламенту

Таможенного союза "О безопасности

машин и оборудования"

Перечень

объектов технического регулирования, подлежащих

подтверждению соответствия требованиям технического

регламента Таможенного союза "О безопасности машин

и оборудования" в форме сертификации

1. Станки деревообрабатывающие бытовые;

2. Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним;

3. Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов;

4. Машины сельскохозяйственные;

5. Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические;

6. Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства;

7. Инструмент механизированный, в том числе электрический;

8. Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава:

- пилы бензиномоторные;

- пилы цепные электрические.

9. Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков.

10. Оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления горных выработок:

- комбайны очистные;

- комплексы механизированные;

- крепи механизированные для лав;

- пневмоинструмент.

11. Оборудование для проходки горных выработок:

- комбайны проходческие по углю и породе;

- крепи металлические для подготовительных выработок;

12. Оборудование стволовых подъемов и шахтного транспорта:

- конвейеры шахтные скребковые;

- конвейеры шахтные ленточные;

- лебедки шахтные и горнорудные.

13. Оборудование для бурения шпуров и скважин, оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин:

- перфораторы пневматические (молотки бурильные);

- пневмоударники;

- станки для бурения скважин в горнорудной промышленности;

- установки бурильные.

14. Оборудование для вентиляции и пылеподавления:

- вентиляторы шахтные;

- средства пылеулавливания и пылеподавления;

- компрессоры кислородные.

15. Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные

Перечень

объектов технического регулирования, подлежащих

подтверждению соответствия требованиям технического

регламента Таможенного союза "О безопасности машин

и оборудования" в форме декларирования соответствия

1. Турбины и установки газотурбинные;

2. Машины тягодутьевые;

3. Дробилки;

4. Дизель-генераторы;

5. Приспособления для грузоподъемных операций.

6. Конвейеры;

7. Тали электрические канатные и цепные;

8. Транспорт производственный напольный безрельсовый;

9. Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее;

10. Оборудование для переработки полимерных материалов;

11. Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные);

12. Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное:

- установки воздухоразделительные и редких газов;

- аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло- и массообменная криогенных систем и установок;

- компрессоры (воздушные и газовые приводные);

- установки холодильные.

13. Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий

14. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее;

15. Оборудование целлюлозно-бумажное;

16. Оборудование бумагоделательное;

17. Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное;

18. Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения;

19. Оборудование для жидкого аммиака;

20. Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды;

21. Станки металлообрабатывающие;

22. Машины кузнечно-прессовые;

23. Оборудование деревообрабатывающее (кроме станков деревообрабатывающих бытовых);

24. Оборудование технологическое для литейного производства;

25. Оборудование для сварки и газотермического напыления;

26. Тракторы промышленные;

27. Автопогрузчики;

28. Велосипеды (кроме детских);

29. Машины для землеройных, мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров;

30. Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей

31. Оборудование и машины строительные.

32. Оборудование для промышленности строительных материалов

33. Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава (кроме пил бензиномоторных и цепных электрических)

34. Оборудование технологическое для торфяной промышленности

35. Оборудование прачечное промышленное

36. Оборудование для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий

37. Машины и оборудование для коммунального хозяйства

38. Вентиляторы промышленные.

39. Кондиционеры промышленные.

40. Воздухонагреватели и воздухоохладители

41. Оборудование технологическое для легкой промышленности

42. Оборудование технологическое для текстильной промышленности

43. Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей

44. Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности

45. Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности

46. Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков

47. Оборудование полиграфическое

48. Оборудование технологическое для стекольной, фарфоровой, фаянсовой и кабельной промышленности.

49. Котлы отопительные, работающие на жидком и твердом топливе

50. Горелки газовые и комбинированные (кроме блочных), жидкотопливные, встраиваемые в оборудование, предназначенное для использования в технологических процессах на промышленных предприятиях.

51. Аппараты водонагревательные и отопительные, работающие на жидком и твердом топливе

52. Фрезы:

- фрезы с многогранными твердосплавными пластинами;

- отрезные и прорезные фрезы из быстрорежущей стали;

- фрезы твердосплавные.

53. Резцы:

- резцы токарные с напайными твердосплавными пластинами

- резцы токарные с многогранными твердосплавными пластинами

54. Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов

55. Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В

56. Фрезы насадные:

- фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями;

- фрезы дереворежущие насадные с ножами из стали или твердого сплава;

- фрезы насадные цилиндрические сборные.

57. Инструмент из природных и синтетических алмазов:

- круги алмазные шлифовальные;

- круги алмазные отрезные.

58. Инструмент из синтетических сверхтвердых материалов на основе нитрида бора (инструмент из эльбора):

- круги шлифовальные.

59. Арматура промышленная трубопроводная.

60. Инструмент абразивный, материалы абразивные:

- круги шлифовальные, в том числе для ручных машин;

- круги отрезные;

- круги полировальные;

- круги шлифовальные лепестковые;

- ленты шлифовальные бесконечные;

- диски шлифовальные фибровые.

|  |
| --- |
| Члены Координационного Комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер и уполномоченные представители Сторон: |
| От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Российской Федерации |
|  | В.Н. Корешков |  | Р.А. Сатбаев |  | В.Ю. Саламатов |
|  | В.М. Казакевич |  | С.С. Хасенов |  | О.Н. Алдошин |
|  | И.А. Застенская |  | Н.О. Садвакасов |  | А.Л. Сафонов |
| Ответственный секретарь Координационного комитета |  | М.Г. Чуйко |
| Эксперты Сторон: |
| От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Российской Федерации |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |